# 如何使用打印机

此页介绍如何使用 SX Virtual Link将打印机 (或者是有打印功能的USB设备) 连接到设备服务器。

如果打印机（或其他有打印功能的USB设备）已经与设备服务器物理上连接好，SX Virtual Link 能自动检测到打印请求，然后自动连接，打印后断开与打印机（或其他有打印功能的USB设备）的连接。

您在执行打印任务时不必点击SX Virtual Link 的连接 按钮也可正常打印。

要使用自动连接功能，需要预先安装好打印机的驱动程序。 打印机的自动连接功能可能在个别打印机设备上不起作用。在这种情况下，与USB 设备的连接或断开要通过手动的点击SX Virtual Link 连 接/断开按 钮来实现。 为了使用自动连接功能，SX Virtual Link 必须处于运行状态。请在发打印任务之前确认SX Virtual Link已经启用。 对于那些打印频繁的客户，建议将SX Virtual Link设置成开机自动启动。具体步骤，参照 SX Virtual Link 选项设置。

如何使打印机具有自动连接功能 ：

1. 在SX Virtual Link的主界面中选择一个打印机，并点击属性 按钮 。当属性对话框显示后，点击连接标签。

2. 选择自动连接生效，选择只有打印时自动连接，选择确定。

   自动连接生效 | 自动连接生效功能。当选中时，以下的一个按钮同样需要 选择。
   如果设备可用则自动连接 | 当检测到USB 设备自动连接到USB 设备。
   只有打印时自动连接 | 自动连接到USB 设备，当打印完毕自动断开。 使您可以不必担心连接和断开操作，自动进行打印。

   如果在您的PC 上没有安装USB 设备的驱动或者这个USB 设备从未通过SX Virtual Link 与您的电脑相连过，那么将会出现以下画面： 为了使自动连接功能仅对打印设置生效，系统需要安装USB设备的驱动。选中自动连接生效，选择只有打印时自动连接，然后点击设置按钮，使其安装USB 设备驱动。当驱动安装完成后，界面就会如步骤2所示。 稍等片刻，将自动把打印机和打印机驱动关联起来。如果不能自动关联的话，可以按照以下的方法手动关联。 1.在安装驱动的确认画面，点击「手动设置」。 2.自动地显示打印机连接画面。 3.选中「手动选择要连接的打印机」，选择合适的打印机，点击「确定」。 打印机驱动与打印机正常关联好的话，将变成本页最初的那个画面（2.的画面）。 如果一个打印任务还没有完成，就被自动断开的话，请点击确认按钮，打开打印机监视对话框，延长断开连接的时间。

打印机的自动连接功能已经设置成功。
您在第一步中 选择的打印任务将会自动的打印出来。

一些打印机可能在打印完成后打印机状态监视器显示出错信息。在这种情况下，手动关闭打印机的监视器即可，因为它不 会对打印产生影响。

| 返回页首