# SX Virtual Link e a barra de tarefas

Esta página expõe o modo de controlo SX Virtual Link a partir da barra de tarefas e das células de mensagens visualizadas na barra de tarefas.

1. Controlar o SX Virtual Link a partir da barra de tarefas

2. Células de mensagens

## 1. Controlar o SX Virtual Link a partir da barra de tarefas

Clique com a tecla do lado direito na barra de tarefas para visualizar o menu do SX Virtual Link, tal como se pode ver na imagem em baixo.

Os seguintes botões são usados para controlo dos dispositivos USB.

| Conectar | Estabelece a conexão com o dispositivo USB seleccionado.
Desconectar | Desconecta do dispositivo USB seleccionado.
Solicitar uso | Solicita a desconexão ao utilizador que ocupa actualmente o dispositivo USB que pretende utilizar. Para mais informação sobre solicitar uso, consulte Como solicitar a desconexão.
Propriedades | Visualiza a janela de propriedades do dispositivo USB. Para mais informação sobre as propriedades do dispositivo USB, consulte Configuração de operações do dispositivo USB.

| Restaurar | Restaura os parâmetros iniciais do SX Virtual Link.
Minimizar | Minimiza o SX Virtual Link.
Opções | Abre o diálogo de opções. Estão disponíveis todos os parâmetros opcionais.
Ajuda | Abre a ajuda Online.
Sobre SX Virtual Link | Visualiza a versão do SX Virtual Link.
Saída | Encerra o SX Virtual Link.

## 2. Células de mensagens

Refere-se à célula de mensagens que se desdobra a partir da barra de tarefas, como segue:

| Corrente de alimentação insuficiente para o dispositivo USB.
| Desconexão anormal do dispositivo USB.

A célula de mensagem pode ser oculta a partir da Configuração de opções do SX Virtual Link.

| Para cima