# SX Virtual Link e il task tray

Questa pagina spiega come gestire SX Virtual Link dal task tray e descrive i messaggi che compaiono nel task tray.

1. Controllo di SX Virtual Link dal task tray

2. Messaggi

## 1. Controllo di SX Virtual Link dal task tray

Fare clic con il tasto destro del mouse su nel task tray per visualizzare il menu di SX Virtual Link come mostrato sotto.

I pulsanti seguenti servono per il controllo dei dispositivi USB.

| Connetti | Connessione al dispositivo USB selezionato.
Disconnetti | Disconnessione dal dispositivo USB selezionato.
Richiedi l'uso | Richiesta di disconnessione all'utente che al momento sta usando il dispositivo USB che si desidera usare. Per i dettagli su Richiedi l'uso, fare riferimento a Come richiedere la disconnessione.
Proprietà | Mostra la finestra delle proprietà del dispositivo USB selezionato. Per i dettagli sulle proprietà di un dispositivo USB, fare riferimento a Impostazioni operative di un dispositivo USB.

| Ripristina | Ripristina SX Virtual Link alle sue dimensioni di default.
Minimizza | Riduce a icona SX Virtual Link.
Opzioni | Apre il pannello delle opzioni. Ogni impostazione opzionale è disponibile.
Aiuto | Apre questa guida in linea.
Informazioni su SX Virtual Link | Mostra la versione di SX Virtual Link.
Esci | Chiude SX Virtual Link.

## 2. Messaggi

Il significato dei messaggi che escono dal task tray è il seguente:

| L'alimentazione elettrica al dispositivo USB è insufficiente.
| Il dispositivo USB è stato disconnesso in modo anomalo.

I messaggi possono essere nascosti configurando Impostazioni opzionali di SX Virtual Link.

| Torna all'inizio