# Impostazioni operative di un dispositivo USB

Questa pagina illustra le impostazioni operative che possono essere configurate per ciascun dispositivo USB collegato a un device server.

1. Modifica del nome del dispositivo USB mostrato nella finestra principale di SX Virtual Link

2. Connessione automatica a un dispositivo USB quando viene rilevato

3. Riconnessione automatica a un dispositivo USB quando viene disconnesso in modo anomalo

4. Avvio automatico di un'applicazione prescelta quando un dispositivo USB viene connesso

5. Disconnessione automatica da un dispositivo USB al ricevimento di una richiesta di disconnessione

6. Informazioni sul pannello delle proprietà di un dispositivo USB

## 1. Modifica del nome del dispositivo USB mostrato nella finestra principale di SX Virtual Link

Nella finestra principale di SX Virtual Link, nell'elenco dei dispositivi USB, viene mostrato il nome di default assegnato originariamente al momento della registrazione del dispositivo USB.

Il nome del dispositivo USB può essere modificato dalla scheda Generale nel pannello delle proprietà.
Per i dettagli sul pannello delle proprietà, fare riferimento a 6. Informazioni sul pannello delle proprietà di un dispositivo USB.

Anche se il nome è stato cambiato, il nome di default assegnato originariamente al momento della registrazione del dispositivo USB non viene modificato. Quindi questa modifica riguarda soltanto il PC in cui è stato modificato il nome del dispositivo e non vale per gli altri PC.

## 2. Connessione automatica a un dispositivo USB quando viene rilevato

SX Virtual Link può connettersi automaticamente a un dispositivo USB quando questo viene rilevato.
Se si è i soli a usare uno specifico dispositivo USB si può usare la funzione di connessione automatica per connettersi automaticamente a quel dispositivo USB, senza dover fare clic sul pulsante Connetti nella finestra principale di SX Virtual Link.

La funzione di connessione automatica può essere abilitata dalla scheda Connetti nel pannello delle proprietà.
Per i dettagli sul pannello delle proprietà, fare riferimento a 6. Informazioni sul pannello delle proprietà di un dispositivo USB.

Se si desidera connettersi automaticamente a tutti i dispositivi USB, selezionare la casella Connettere automaticamente i dispositivi USB quando vengono rilevati nel pannello delle opzioni di SX Virtual Link. Per i dettagli fare riferimento a Impostazioni opzionali di SX Virtual Link.

## 3. Riconnessione automatica a un dispositivo USB quando viene disconnesso in modo anomalo

SX Virtual Link può riconnettersi automaticamente a un dispositivo USB se la connessione tra il dispositivo USB e il PC si è interrotta per un errore di comunicazione.

La funzione di riconnessione automatica a un dispositivo USB che è stato disconnesso in modo anomalo può essere abilitata dalla scheda Connetti nel pannello delle proprietà.
Per i dettagli sul pannello delle proprietà, fare riferimento a 6. Informazioni sul pannello delle proprietà di un dispositivo USB.

L'impostazione della riconnessione automatica avrà effetto alla prossima connessione al dispositivo USB.

La funzione di riconnessione automatica potrebbe non funzionare in modo corretto in relazione al dispositivo USB o allo stato del PC quando si verifica l'errore. In questo caso riavviare il PC, il dispositivo USB e il device server. Questa opzione è prevista solo per il ripristino in caso di errore. Si raccomanda di non scollegare intenzionalmente il dispositivo USB quando è collegato al PC mediante SX Virtual Link.

## 4. Avvio automatico di un'applicazione prescelta quando un dispositivo USB viene connesso

SX Virtual Link può avviare automaticamente un'applicazione prescelta quando un dispositivo USB viene connesso al PC.
La funzione di avvio automatico di un'applicazione può essere abilitata registrando in SX Virtual Link l'applicazione che si vuole usare con uno specifico dispositivo USB (ad es. un software per l'acquisizione di immagini per uno scanner, un software per la gestione di brani musicali per un lettore mp3, un software di backup per un dispositivo di archiviazione di massa, ecc.). Una volta registrata in SX Virtual Link, l'applicazione partirà automaticamente quando il dispositivo USB viene connesso al PC mediante SX Virtual Link. Così non serve avviare manualmente l'applicazione.

La funzione di avvio automatico di un'applicazione può essere abilitata dalla scheda Connetti nel pannello delle proprietà.
Per i dettagli sul pannello delle proprietà, fare riferimento a 6. Informazioni sul pannello delle proprietà di un dispositivo USB.

La funzione di avvio automatico di un'applicazione avrà effetto alla prossima connessione al dispositivo USB.

## 5. Disconnessione automatica da un dispositivo USB al ricevimento di una richiesta di disconnessione

SX Virtual Link può disconnettersi automaticamente da un dispositivo USB al ricevimento di una richiesta di disconnessione.

L'impostazione di disconnessione automatica può essere abilitata dalla scheda Disconnetti nel pannello delle proprietà.
Per i dettagli sul pannello delle proprietà, fare riferimento a 6. Informazioni sul pannello delle proprietà di un dispositivo USB.

## 6. Informazioni sul pannello delle proprietà di un dispositivo USB

Le impostazioni operative citate sopra sono disponibili nel pannello delle proprietà di ciascun dispositivo USB.

Come aprire e usare il pannello delle proprietà:

1. Selezionare il dispositivo USB nella finestra principale di SX Virtual Link e fare clic sul pulsante Proprietà .

2. Compare la scheda Generale. Nella scheda Generale si può modificare il nome del dispositivo USB da mostrare nella finestra principale di SX Virtual Link.

   Nome | Modificare il nome del dispositivo USB mostrato nella finestra principale di SX Virtual Link. Per i dettagli fare riferimento a 1. Modificare il nome del dispositivo USB mostrato nella finestra principale di SX Virtual Link.
   Proprietà del device server | Apre la pagina web del device server. Nella pagina web sono disponibili diverse impostazioni. Per i dettagli, fare riferimento al manuale utente.

3. Se si fa clic sulla scheda Connetti si possono configurare le seguenti impostazioni:

   Connetti automaticamente questo dispositivo quando è disponibile | Connessione automatica al rilevamento di un dispositivo USB con questa opzione abilitata. Per i dettagli, fare riferimento a 2. Connessione automatica a un dispositivo USB quando viene rilevato.
   Se si verifica un errore quando è connesso, riconnetti automaticamente | Riconnessione automatica a un dispositivo USB se è stato disconnesso dal PC per un errore di comunicazione. Per i dettagli, fare riferimento a 3. Riconnessione automatica a un dispositivo USB quando viene disconnesso in modo anomalo.
   Alla connessione avviare l'applicazione prescelta | Avvio automatico di un'applicazione prescelta quando un dispositivo USB viene connesso al PC mediante SX Virtual Link. Inoltre, se si seleziona la casella Disconnettere automaticamente quando l'applicazione viene chiusa, il dispositivo USB viene disconnesso automaticamente quando l'applicazione viene chiusa. Per i dettagli, fare riferimento a 4. Avvio automatico di un'applicazione prescelta quando un dispositivo USB viene connesso.

4. Facendo clic sulla scheda Disconnetti, è possibile configurare le impostazioni di disconnessione automatica.

   Consenti la disconnessione automatica al ricevimento di un “Richiedi l’uso” | Disconnessione automatica da un dispositivo USB al ricevimento di una richiesta di disconnessione. Per i dettagli, fare riferimento a 5. Disconnessione automatica da un dispositivo USB al ricevimento di una richiesta di disconnessione. * Se questa opzione è abilitata, il dispositivo USB verrà disconnesso anche se è in uso al ricevimento di un "Richiedi l'uso".
   Timeout disconnessione automatica | Tempo di attesa impostato prima di disconnettere un dispositivo USB quando la funzione Consenti la disconnessione automatica al ricevimento di un "Richiedi l'uso" è abilitata.

5. Cliccando sulla scheda Sicurezza, è possibile configurare le impostazioni di sicurezza per usare il dispositivo USB.

   Specificare la password del collegamento USB | Impostare la password da immettere quando si collega il dispositivo USB. Se si abilita questa impostazione, la password sarà immessa automaticamente quando si collega il dispositivo USB. Se il device server non supporta la funzione della password del collegamento USB, questo campo è inattivo.
   Password | Immettere la password. Se il device server non supporta la funzione della password del collegamento USB, questo campo è inattivo.
   Abilitare la crittografia dei dati per il dispositivo USB | Abilita la crittografia per la comunicazione del dispositivo USB. Se il device server non supporta la crittografia, questo campo è inattivo.

   La scheda Sicurezza viene visualizzata solo se il device server supporta la password del collegamento USB e la crittografia. Se queste funzioni non sono supportate, le impostazioni corrispondenti saranno inattive.

6. Quando la configurazione è stata completata, fare clic su OK.

| Torna all'inizio