# USB 设备选项设置

此页介绍选项设置，它配置连接到设备服务器USB设备。

1. 更改 SX Virtual Link主窗口中显示的USB设备名称

2. 当检测到USB设备时自动连接

3. 当USB设备不正常的断开连接后自动重新连接

4. 当连接USB设备后自动启动指定的应用程序

5. 当收到断开请求时自动断开USB设备

6. 关于USB设备属性对话框

## 1. 更改 SX Virtual Link主窗口中显示的USB设备名称

在 SX Virtual Link主窗口上,最初使用缺省名称登记各个USB 设备，并在USB 设备列表中显示出来。

USB设备的名称，可以在属性对话框的，一般 标签中进行更改。
属性对话框的具体内容，参照 6. 关于USB设备属性对话框。

尽管设备的名称改变了，但是最初登记的缺省设备名称并没有改变。 同样，这种设备名称变更仅对您更改的PC生效，对其他PC无效。

## 2. 当检测到USB设备时自动连接

SX Virtual Link 当检测到USB设备时，可以自动连接。
如果您是使用一特殊USB设备的唯一用户，您可以利用自动连接功能，使您的PC自动连接到USB设备，不需要点击SX Virtual Link 主窗口中的 连接按 钮。

自动连接功能可以在属性对话框中的连接 进行设置。
关于属性对话框的详细内容，参照 6. 关于USB设备属性对话框。

如果您想自动连接到所有的USB设备，在SX Virtual Link可选设置对话框中，选中 发现新USB设备时自动连接。 具体内容，参照 SX Virtual Link 选项设置。

## 3. 当USB设备不正常的断开连接后自动重新连接

当由于USB设备和您的PC 之间通讯错误导致连接断开后，SX Virtual Link 能自动重新连接到USB设备。

不正常的断开的USB设备，在属性对话框中的连接 标签可以进行的自动重新连接的选项设置。
关于属性对话框的详细内容，参照 6. 关于USB设备属性对话框。

自动重新连接的设置将会在您连接到USB 设备后生效。

自动重新连接功能能否正常运行，取决于USB设备或者PC在发生错误时的状态。在这种情况下，重启 PC, USB 设备和设备服务器。 这个选项仅在发生错误时，进行恢复有效。 当通过SX Virtual Link USB设备服务器连接到您的PC时，请不要故意拔去USB设备服务器。

## 4. 当连接USB设备后自动启动指定的应用程序

当USB设备成功连接到您的PC时 SX Virtual Link 能自动启动所指定的应用程序。
把特定的USB设备和对应的应用程序登记到到 SX Virtual Link中可以使该功能生效(例如: 扫描仪的图像显示软件,音乐播放器的管理软件, 存储媒体的备份软件等等)。 当应用程序注册到SX Virtual Link后, 它将会在USB设备通过SX Virtual Link连接到您的PC后，自动启动，因此你可不必手动启动应用程序。

自动启动应用程序的功能，可以在属性对话框的连接标签中设置。
属性对话框的具体内容，参照 6. 关于USB设备属性对话框。

自动启动应用程序的功能，将会在您下次连接USB设备时生效。

## 5. 当收到断开请求时自动断开USB设备

当收到其他用户断开请求时，SX Virtual Link可以自动断开USB设备，把使用权让出。
在属性对话框的断开标签中可 以启用自动断开设置。
属性对话框的具体内容，参照 6. 关于USB设备属性对话框。

## 6. 关于 USB 设备属性对话框

以上的选项设置，对于每个USB设备的属性对话框都是可选的。

图标打开和使用属性对话框操作说明如下：

1. 在SX Virtual Link主窗口中选择要操作的USB设备，并点击属性 按钮 。

2. 显示一般 标签。 在一般 标签中，你可以更改在 SX Virtual Link 主窗口中显示的USB设备的名称。

   名称 | 更改在SX Virtual Link 的主窗口中显示的USB设备的名称。 具体操作，参照 1. 更改 SX Virtual Link主窗口中显示的USB设备名称。
   设备服务器属性 | 打开设备服务器的网页。 在网页上，有多种设置是可选的。具体内容，参照用户手册。

3. 如果点击 连接 标签, 您可以进行以下设置。

   如果设备可用则自动连接 | 此选项选中时，当检测到USB设备时，自动连接。 具体内容，参照 2. 当检测到USB设备自动连接。
   如果连接时出错，自动重联 | 如果由于通讯错误导致USB设备断开了与PC的连接， 自动重新连接。 具体内容，参照 3. 当USB设备不正常的断开连接后自动重新连接。
   当连接成功时指定要启动的应用程序 | 当您的PC通过SX Virtual Link 连接到USB设备时，自动启动指定应用程序。 同样，如果您在复选框，选择了当应用程序结束时，自动断 开连接，那么当应用程序结束时，USB设备会自动断开连接。 具体内容，参照 4. 当连接USB设备后自动启动指定的应用程序。

4. 如 果点击 断开 标签，您可以配置自动断开设置项。

   当接收到使用请求后自动断开现在的连接 | 当收到断开请求时自动断开 USB设备。 具体内容，参照 5. 当收到断开请求时自动断开USB设备。 * 如果该选项设置为有效，当接收到使用请求时，即使USB设备正在使用，也会被强制断开。
   自动断开超时 | 当接收到使用请求后自动 断开现在的连接 启用时，等待断开设备的超时时长。

5. 如果点击 安全 标签，您可以配置使用USB设备时与安全相关的设置项。

   指定 USB 连接密码 | 设置连接时需要输入的密码。 如果已经设置保存密码，连接时可自动完成密码输入。 如果设备服务器不支持USB连接密码功能，将显示为灰色。
   密码 | 请输入密码。 如果设备服务器不支持USB连接密码功能，将显示为灰色。
   加密 USB 设备的通信数据 | 将USB设备的数据通信的加密功能设置为有效。 如果设备服务器不支持加密连接功能，将显示为灰色。

   对于支持USB连接密码功能、加密连接功能的设备服务器，会显示本标签页的内容。 对于不支持的情况，相关的设置项会显示为灰色。

6. 当配置完成，点击确定。

| 返回页首