Certificaat installeren

Overzicht
  Het apparaat installeert een certificaat dat door de certificeringsinstantie is verleend.
  Als u SSL/TLS-communicatie wilt gebruiken, moet het certificaat van de certificeringsinstantie worden geïnstalleerd op uw computer.
  LET OP :
  Wanneer het apparaat een nieuw certificaat maakt, wordt het oude verwijderd.
  Installeer het certificaat dat is verleend met de meest recente ondertekeningsaanvraag voor dit apparaat.
Het bestand specificeren
  Geef het X.509-certificaatbestand (pem-indeling) op.
  Het apparaat kan bestanden van ongeveer 6 kilobyte aan.
  Alleen certificaten die zijn verleend op basis van de ondertekeningsaanvraag van dit apparaat kunnen worden geïnstalleerd.