Сертификат

Обзор
  На этой странице можно настроить сертификат и соответствующий секретный ключ для данного устройства.
  Данное устройство поддерживает два способа сертификации: самозаверяющий сертификат и сертификат, поставляемый ЦС (центром сертификации).
Использование самозаверяющего сертификата
  Данное устройство поставляет свой собственный сертификат.
  Сертификат с такими функциями использовать проще, чем сертификат ЦС.
Использование сертификата ЦС.
  Создать сертификат ЦС можно двумя способами. Способ 1: использование CSR (запроса на подпись сертификата) с данного устройства. Способ 2: сертификат и секретный ключ создается ЦС.
  Используйте этот способ, если у вас уже есть ЦС, или если требуется использовать сертификат стороннего надежного ЦС.
  ПРИМЕЧАНИЕ .
  В зависимости от состояния настройки сертификата некоторые функции отключены.
  Эти функции выделены серым цветом и неактивны.
Список сертификатов
  Отображение списка сертификатов, установленных на данном устройстве
Просмотр
  Отображается содержимое сертификата.
Удаление
  Удаление сертификата и секретного ключа с данного устройства
Экспорт
  Данное устройство экспортирует сертификат и секретный ключ.
Создать самостоятельно подписанный сертификат
  Данное устройство создает самозаверяющий сертификат и устанавливает его самостоятельно.
  Сертификат с такими функциями использовать проще, чем сертификат ЦС.
  Теперь имеются две возможности выбора: алгоритм с использованием открытых ключей и алгоритм выборки.
  При подключению к устройству, не поддерживающему более высокую безопасность, уменьшите ограничения безопасности.
Создать CSR (запрос на подпись сертификата)
  Данное устройство создает CSR (запрос на подпись сертификата), который поставляется с сертификатом ЦС.
  После того, как ЦС поставит сертификат, установите сертификат на странице "Установка сертификата".
  Чтобы создать самозаверяющий сертификат, можно выбрать уровни безопасности с алгоритмом открытого ключа и алгоритмом выборки.
Установить сертификат
  Данное устройство устанавливает сертификат из ЦС.
  Может быть установлен только сертификат, поставленный посредством CSR (запроса на подпись сертификата) данного устройства.
  Чтобы использовать связь SSL/TLS с данным устройством, сертификат из ЦС необходимо установить на компьютере, подключенном к данному устройству.
  ПРИМЕЧАНИЕ .
  Эта функция включается после создания CSR (запроса на подпись сертификата).
Импортировать сертификат и секретный ключ
  Данное устройство импортирует сертификат и закрытый ключ.