Verificatie met Active Directory

Overzicht
  Op deze pagina kunt u de parameters voor de Active Directory-verificatie aanpassen.
Opslag fax-RX-gegevens
  Deze instelling bepaalt of gebruikers moeten verifiëren met Active Directory wanneer ontvangen faxen worden afgedrukt. Als deze instelling is ingeschakeld, worden de Fax RX-gegevens tijdelijk opgeslagen en pas afgedrukt nadat de gebruik de verificatie heeft voltooid.
Serveradres voor Active Directory
  Dit veld bepaalt de hostnaam of het IP-adres van de Active Directory-server. (Bijvoorbeeld ad.example.net -of- 192.0.0.1) Als u de DNS-naam van de Active Directory-server gebruikt, moet u de FQDN (Fully Qualified Domain Name, volledig gekwalificeerde domeinnaam) gebruiken, zoals ad.example.net.
Protocol en verificatiemethode
  Selecteer de Protocol & verificatiemethode die u wilt gebruiken om verbinding te maken met de Active Directory-server en de verificatie uit te voeren.
  verbinding maken via LDAP en verificatie uitvoeren met kerberos
  verbinding maken via CIFS(SMB) en verificatie uitvoeren met kerberos
  verbinding maken via CIFS(SMB) en verificatie uitvoeren met NTLMv2
E-mailadres ophalen
  Deze instelling bepaalt of het e-mailadres van de gebruiker moet worden opgehaald. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt het e-mailadres van de gebruiker gebruikt in het Van-veld wanneer de Scan to E-mail-functie wordt gebruikt.
LDAP-serverpoort
  Voer het poortnummer in om verbinding te maken met de Active Directory-server via LDAP. Het standaard-LDAP-poortnummer is 389.
LDAP-zoekbasis
  Voer de DN (Distinguished Name) van de locatie in om het e-mailadres van de gebruiker op te halen. (Bijv. dc=example,c=us) De Hoofdmap voor zoeken moet minder dan 256 bytes groot zijn en kan uitsluitend uit UTF8-tekens bestaat.