Active Directory認証

概要
  この画面ではActive Directory認証のパラメーターを設定することができます。
ファクス受信データ蓄積
  受信ファクスデータを印刷するときにActive Directory認証を必要とするかどうかを設定します。この設定をOnにすると、受信ファクスデータは一時的に蓄積され、認証成功後に印刷されます。
Active Directoryサーバアドレス
  Active Directoryサーバのホスト名、あるいは、IPアドレスを指定します。
  (例："ad.example.jp" 、または、"192.0.0.1")
  Active DirectoryサーバにDNS名を使う場合には、"ad.example.jp"のようにFQDN（完全修飾ドメイン名)を入力してください。
プロトコルと認証方式
  Active Directoryサーバーに接続する際に使うプロトコルと認証方式を選択します。
  LDAP + kerberos: LDAPで接続し、kerberosで認証する
  CIFS + kerberos: CIFS(SMB)で接続し、kerberosで認証する
  CIFS + NTLMv2: CIFS(SMB)で接続し、NTLMv2で認証する
メールアドレス取得
  Eメールアドレスを取得するかどうかを設定します。この設定をOnにすると、スキャン to Eメール機能を使ったときにfrom欄にログインしたユーザーのEメールアドレスが入ります。
LDAPポート
  Active DirectoryサーバにLDAPで接続するときのポート番号を入力します。
  LDAPの既定のポート番号は389です。
LDAP検索場所
  Eメールアドレス検索を開始する地点の識別名（DN）を入力します。
  (例："dc=example,c=jp")
  検索ベースはUTF8コードで256バイト以下でなくてはいけません。