SNTP

概述
  可以在本页上配置SNTP设置。
SNTP服务器设置方式
  静态；设备为SNTP服务器和端口字段使用本页上设置的值。自动；设备启动或复位时，它将尝试使用DHCP来获取这些参数。TCP/IP页上的启动方式必须设为自动或DHCP以启用DHCP。
首选SNTP服务器地址
  在此字段中输入首选SNTP服务器的主机名称或IP地址。（例如：sntp.example.net或192.0.0.1）如果正在使用SNTP服务器的DNS名称，则必须使用FQDN（完全合格域名），如：sntp.example.net。
首选SNTP服务器端口
  指定要连接的首选SNTP服务器的目的地端口号。
备用SNTP服务器地址
  在此字段中输入备用SNTP服务器的主机名称或IP地址。其用作首选SNTP服务器地址的备用地址。如果首选服务器不可用，设备将连接到备用SNTP服务器。
备用SNTP服务器端口
  指定要连接的备用SNTP服务器的目的地端口号。
同步间隔
  设备将以指定时间的间隔自动与SNTP服务器同步。
同步状态
  此区域显示与指定SNTP服务器的同步状态。
  同步成功：最后一次同步成功。
  同步失败：最后一次同步失败。
  SNTP未指定：由于SNTP设置错误，设备开启时始终无法同步成功。或者，SNTP被禁用。
  同步中：设备正在与SNTP服务器同步。稍等片刻，按刷新按钮确认同步是否成功。
  注 :
  ‘同步中’状态最多会持续2分钟的时间。如果状态为‘同步失败’或‘SNTP未指定’，则无法找到指定的SNTP服务器。SNTP服务器不存在或指定的主机不支持SNTP。请检查SNTP服务器名称和端口号。