Аутентификация службы каталогов Active Directory

Обзор
  На этой странице можно изменить параметры аутентификации на основе Active Directory.
Хранение данных полученных факсов
  С помощью данной настройки можно выбрать, требуется ли аутентификация на основе Active Directory при распечатке полученных факсов. Если она активирована, данные полученных факсов временно сохраняются и распечатываются только после проверки подлинности пользователя.
Адрес сервера службы каталогов Active Directory
  В данном поле указывается имя узла или IP-адрес сервера Active Directory. (Например, ad.example.net или 192.0.0.1) Если используется DNS-имя сервера Active Directory, введите FQDN (полное доменное имя), например ad.example.net.
Протокол и метод аутентификации
  Выберите протокол и метод аутентификации, который будет использоваться для подключения и проверки подлинности на сервере Active Directory.
  подключение по протоколу LDAP и проверка подлинности по протоколу Kerberos
  подключение через CIFS (SMB) и проверка подлинности по протоколу Kerberos
  подключение через CIFS (SMB) и проверка подлинности по протоколу NTLMv2
Получение адреса почты
  С помощью данной настройки можно выбрать, требуется ли получение адреса электронной почты пользователя. Если она активирована, адрес электронной почты пользователя указывается в поле "От кого" при использовании функции "Сканировать на электронную почту".
Порт LDAP-сервера
  Введите номер порта для подключения сервера Active Directory по протоколу LDAP. По умолчанию номер порта для протокола LDAP – 389.
Корень поиска LDAP
  Введите DN (отличительное имя) расположения для получения адреса электронной почты пользователя. (Например, dc=example,c=us) Размер корневой папки поиска должен быть менее 256 байт и может содержать только символы UTF8.