Создать самостоятельно подписанный сертификат

Обзор
  Данное устройство поставляет свой собственный сертификат и секретный ключ.
  Используя этот сертификат, можно легко устанавливать связь SSL/TLS без обращения в ЦС (центр сертификации).
Общее название
  Введите общее имя для сертификата(Необходимо указать)
  Длина общего имени должна быть менее 64 байт.
  Введите идентификатор (например, IP-адрес, имя узла или имя домена) для доступа к данному устройству через соединение SSL/TLS.
  По умолчанию отображается имя узла.
Срок действия
  Введите допустимую дату.
Алгоритм с использованием открытых ключей
  Выберите длину открытого ключа.
  Рекомендуется выбрать настройку по умолчанию, поскольку она обеспечивает наивысший уровень безопасности. Другие настройки безопасности рекомендуются только в том случае, если устройство не поддерживает наивысший уровень безопасности.
Алгоритм выборки
  Выберите алгоритм выборки для подписи.
  Рекомендуется выбрать настройку по умолчанию, поскольку она обеспечивает наивысший уровень безопасности. Другие настройки безопасности рекомендуются только в том случае, если устройство не поддерживает наивысший уровень безопасности.