POP3/IMAP4/SMTP

Généralités
  Cette page permet de modifier les paramètres de l'appareil.
Envoyer les paramètres du courriel(SMTP)
Adresse du serveur
  Le champ affiche le nom d'hôte ou l'adresse IP d'un serveur de messagerie SMTP (Serveur d'envoi de courriels) sur votre réseau. (Ex : smtp.exemple.net ou 192.0.0.1).
  Si vous utilisez le nom DNS du serveur SMTP, vous devez utiliser le FDQN (Fully Qualified Domain Name) tel que smtp.exemple.net.
Port
  Spécifiez le numéro du port de destination du serveur SMTP auquel vous allez vous connecter.
Méthode d'authentification du serveur
  Spécifiez la méthode d'authentification pour le serveur SMTP. Cette valeur détermine le type de méthode utilisé pour authentifier l'utilisateur auprès du serveur SMTP.
  Aucun : ne s'authentifie pas auprès du serveur SMTP.
  SMTP-AUTH: utilise la méthode qui correspond à l'authentification SMTP. Pour cette méthode, il est nécessaire de définir correctement les détails du compte SMTP.
Nom du compte SMTP-AUTH
Mot de passe du compte SMTP-AUTH
  Spécifiez un nom et un mot de passe à valider avec le serveur SMTP. Pour spécifier qu'aucun mot de passe n'est requis, entrez un simple espace.
SSL/TLS
  Définissez le paramètre SMTP via SSL/TLS si vous devez envoyer des courriels à l'aide de la communication sécurisée SSL.
  Aucun : la communication SSL n'est pas utilisée.
  SSL : communication réseau sécurisée à l'aide du protocole SSL.
  TLS : communication réseau sécurisée à l'aide du protocole TLS.
Vérifier le certificat de serveur
  Activez la case à cocher « Vérifier le certificat de serveur » pour vérifier le serveur à l'aide du certificat AC, qui doit être installé lors de l'utilisation du protocole SSL ou TLS.
Adresse de courriel de l'appareil
  Entrez l'adresse de courriel de l'appareil. Si l'adresse d'un administrateur n'a pas été entrée correctement, le courriel d'avis sera envoyé à l'appareil. Si vous ne définissez pas l'adresse de courriel de l'appareil, le courriel d'avis n'est pas envoyé à l'administrateur.
Paramètres de réception de courriel(POP3/IMAP4)
Protocole
  Sélectionnez le protocole à utiliser pour vous connecter au serveur de courriel.
Adresse du serveur
  Ce champ détermine le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur POP3/IMAP4 (serveur de courriel entrant). (Ex. : pop.example.net -ou- 192.0.0.1)
  Si vous utilisez le nom du DNS pour le serveur de courriel POP3/IMAP4, vous devez utiliser le FQDN (nom de domaine complet) tel que pop.example.net.
Port
  Spécifiez le numéro du port de destination du serveur POP3/IMAP4 auquel vous allez vous connecter.
Nom de la boîte aux lettres
Mot de passe de la boîte aux lettres
  Spécifiez un nom et un mot de passe pour la boîte aux lettres sur le serveur POP3/IMAP4 sur lequel les tâches sont récupérées. Pour ne pas spécifier de mot de passe, entrez une espace.
Utiliser APOP (POP3 uniquement)
  Spécifiez si APOP est utilisé ou pas pour la connexion au serveur POP3.
Sélectionnez un nom de dossier courrier(IMAP4 uniquement)
  Spécifiez le dossier courrier à utiliser pour les courriels IFAX.
  < Par défaut(CORBEILLE D'ARRIVÉE) >
  Utilisez le dossier « CORBEILLE D'ARRIVÉE » dans votre compte courriel.
  < Spécifié >
  Utilisez un dossier spécifié dans votre compte courriel.
  Si le dossier courrier fait partie d'une structure hiérarchique, vous devez entrer dans le dossier racine et utiliser « / » pour séparer les noms des dossiers.
  (p. ex. : DossierA/DossierB/DossierC)
SSL/TLS
  Définissez le paramètre POP3/IMAP4 via SSL/TLS si vous devez recevoir des courriels à l'aide de la communication sécurisée SSL.
  Aucun : la communication SSL n'est pas utilisée.
  SSL : communication réseau sécurisée à l'aide du protocole SSL.
  TLS : communication réseau sécurisée à l'aide du protocole TLS.
Vérifier le certificat de serveur
  Activez la case à cocher « Vérifier le certificat de serveur » pour vérifier le serveur à l'aide du certificat AC, qui doit être installé lors de l'utilisation du protocole SSL ou TLS.
Délai de message découpé
  Si une tâche est découpée en plusieurs courriels à l'aide de la fonction message découpé de l'appareil, cette valeur indique combien de temps l'appareil attend pour que tous les segments du message soient arrivés.