LDAP

Обзор
  На этой странице можно изменить параметры LDAP.
  ПРИМЕЧАНИЕ .
  После подтверждения настроек на этой странице пользователи, которым разрешен доступ к аппарату, также получают доступ к спискам адресов на сервере LDAP. Поэтому обратитесь к сетевому администратору и убедитесь, что использование аппарата с сервером LDAP не противоречит политике безопасности сети.
  При входе на эту страницу с использованием HTTP все данные, которые содержат пароль, отправляются на устройство открытым текстом. Если устройство поддерживает SSL, рекомендуется связь SSL.
Поиск LDAP
  Данная настройка позволяет выбрать, может ли использоваться функция поиска LDAP.
Адрес сервера LDAP
  Это поле определяет имя узла или IP-адрес сервера LDAP. (Пример: ldap.example.net или 192.0.0.1). Если используется имя DNS сервера LDAP, необходимо использовать FQDN (Полностью уточненное имя домена), например, ldap.example.net.
  ПРИМЕЧАНИЕ .
  Если для аутентификации выбран сервер Kerberos, и настройка DNS не выполнена, может произойти ошибка определения. DNS предназначен для перевода IP-адреса на имя сервера посредством обратного просмотра.
Порт
  Введите номер порта для сервера LDAP. По умолчанию для порта LDAP установлен номер 389.
Корень поиска
  Введите DN (отличительное имя) места, откуда следует начать поиск. (Напр., dc=example,c=us) Длина корня поиска не должна превышать 256 байт в знаках UTF8.
Проверка подлинности
  Выберите метод проверки подлинности для соединения с сервером LDAP.
  ПРИМЕЧАНИЕ .
  Если для аутентификации выбрано "Kerberos", время устройство должно быть синхронизировано с сервером Kerberos.
  Можно синхронизировать время путем настройки SNTP.
Имя пользователя
  Укажите имя пользователя, который имеет возможность аутентификации на сервере LDAP или на сервере Kerberos. Оно должно быть указано в формате LDAP DN (Различающееся имя). (Пример: uid=example,ou=sales,o=company,c=us)
  Если для аутентификации выбрано "Kerberos", следует использовать формат "user@domainname". (Пример: example@sales.company.us)
  Имя пользователя должно содержать менее 256 байт в кодировке UTF8.
Пароль
  Укажите пароль для имени пользователя, который имеет возможность аутентификации на сервере LDAP или на сервере Kerberos.
  ПРИМЕЧАНИЕ .
  Если для аутентификации выбрано "Простая", пароль отправляется открытым текстом при аутентификации с сервером LDAP.
Адрес сервера Kerberos
  Если для аутентификации выбрано "Kerberos": в этом поле указывается имя узла или IP-адрес сервера Kerberos (пример: ldap.example.net или 192.0.0.1). Если используется имя DNS сервера Kerberos, необходимо использовать FQDN (Полностью уточненное имя домена), например, kerberos.example.net.
Тайм-аут LDAP
  Максимальное время, в течение которого устройство ожидает ответа от сервера LDAP.
Атрибут имени
  Введите тип атрибута для имени в том виде, в каком он используется на сервере LDAP. Если вы выполняете поиск имени "Nikolai" с ЖКД аппарата, а также атрибута имени (cn=nikolai) на сервере LDAP, введите здесь "cn". При вводе нескольких типов атрибутов разделяйте их запятыми (,). (Напр., cn,sn,givenName)
Атрибут адреса электронной почты
  Введите для адреса электронной почты тот тип атрибута, который используется на сервере LDAP.
Атрибут номера факса
  Введите для номера факса тот тип атрибута, который используется на сервере LDAP.
Дополнительный атрибут 1
Дополнительный атрибут 2
Дополнительный атрибут 3
Дополнительный атрибут 4
  Выберите четыре дополнительных типа атрибута, данные которых будут переданы с сервера LDAP на ЖКД аппарата. Установите флажки напротив необходимых сведений и введите типы атрибутов.