Authentification Active Directory

Généralités
  Cette page vous permet de modifier les paramètres d’authentification Active Directory.
Stockage de données de réception Fax
  Ce paramètre détermine si les utilisateurs ont besoin de s’authentifier auprès d’Active Directory lors de la réception de fax. Si ce paramètre est actif, les données de réception fax sont stockées temporairement et ne sont imprimées qu’après réussite de l’authentification.
Adresse serveur Active Directory
  Ce champ détermine le nom d’hôte ou l’adresse IP du serveur Active Directory (par exemple, ad.example.net -or- 192.0.0.1) si vous utilisez le nom DNS du serveur Active Directory, vous devez utiliser son FDQN (nom de domaine qualifié complet, smtp.exemple.net, par exemple).
Protocole et méthode d’authentification
  Sélectionnez la méthode d’authentification et le protocole que vous souhaitez utiliser pour la connexion au serveur Active Directory.
  connexion via LDAP et authentification avec kerberos
  connexion via CIFS(SMB) et authentification avec kerberos
  connexion via CIFS(SMB) et authentification avec NTLMv2
Obtenir adresse e-mail
  Ce paramètre détermine s’il y a lieu d’acquérir l’adresse e-mail de l’utilisateur. Si ce paramètre est actif, l’adresse e-mail de l’utilisateur sera utilisée dans le champ lorsque la fonction Numérisation vers e-mail sera employée.
Port serveur LDAP
  Entrez le numéro de port qui permet de se connecter au serveur Active Directory via LDAP. Par défaut, le numéro de port LDAP est 389.
Racine de recherche LDAP
  Entrez le DN (nom distinctif) de l’emplacement où acquérir l’adresse e-mail de l’utilisateur (p.ex.. dc=example,c=us) la racine de recherche doit faire moins de 256 octets et elle ne peut utiliser que des caractères UTF8.