POP3/IMAP4/SMTP

Overzicht
  Op deze pagina kunt u de apparaatparameters wijzigen.
E-mailinstellingen verzenden (SMTP)
Serveradres
  Dit veld specificeert de Host Naam of het IP adres van een SMTP mail server (uitgaande E-mail server) in uw netwerk. (bv. smtp.voorbeeld.net -of- 192.0.0.1)
  Als u de DNS naam van de SMTP E-mail server gebruikt, dan moet u de FQDN (Fully Qualified Domain Name) gebruiken, zoals smtp.voorbeeld.net.
Poort
  Geef het poortnummer op van de SMTP-server waarmee u verbinding maakt.
Serververificatiemethode
  Geef de verificatiemethode voor de SMTP-server op. Deze waarde bepaalt welke methode wordt gebruikt om de gebruiker bij de SMTP-server te verifiëren
  Geen: er wordt niet geverifieerd bij de SMTP-server.
  SMTP-VERIF : "SMTP-VERIF" betekent dat de SMTP-verificatiemethode wordt gebruikt. Als deze methode wordt gebruikt, moeten de SMTP-accountinstellingen correct zijn geconfigureerd.
SMTP-VERIF Accountnaam
SMTP-VERIF Accountwachtwoord
  Geef een naam en wachtwoord op dat bij de SMTP-server moet worden gevalideerd. Voer een enkele spatie in als u geen wachtwoord wilt instellen.
SSL/TLS
  Stel SMTP over SSL/TLS in als u e-mail wilt verzenden die met SSL wordt beveiligd.
  Geen: SSL-communicatie wordt niet gebruikt.
  SSL: de communicatie via het netwerk wordt beveiligd met SSL.
  TLS: de communicatie via het netwerk wordt beveiligd met TLS.
Servercertificaat verifiëren
  Schakel het selectievakje Servercertificaat verifiëren in om de server te verifiëren op basis van het CA-certificaat dat moet worden geïnstalleerd bij gebruik van SSL of TLS.
E-mailadres van apparaat
  Voer het e-mailadres van het apparaat in. Als er in het adres van een beheerder fouten staan, ontvangt het apparaat de berichtgeving. Als u geen e-mailadres voor het apparaat instelt, ontvangt de beheerder geen berichtgeving.
E-mailinstellingen ontvangen (POP3/IMAP4)
Protocol
  Selecteer het protocol dat u wilt gebruiken voor de e-mailserver.
Serveradres
  Dit veld bepaalt de hostnaam of het IP-adres van de POP3/IMAP4-server (server voor inkomende e-mail). (bijv. pop.voorbeeld.net of 192.0.0.1)
  Als u de DNS-naam van de POP3/IMAP4-e-mailserver gebruikt, dan moet u de FQDN (Fully Qualified Domain Name) gebruiken, bijvoorbeeld pop.voorbeeld.net.
Poort
  Geef het poortnummer op van de POP3/IMAP4-server waarmee u verbinding maakt.
Naam van mailbox
Wachtwoord voor mailbox
  Geef een naam en wachtwoord op voor de mailbox op de POP3/IMAP4-server waarvandaan de taken moeten worden opgehaald. Wanneer u geen wachtwoord wilt, voer dan één enkele spatie in.
APOP gebruiken (alleen POP3)
  Geef aan of APOP wordt gebruikt voor het aanmelden bij de POP3-server.
Naam e-mailmap selecteren (alleen IMAP4)
  Geef de e-mailmap op die u wilt gebruiken voor IFAX-e-mails.
  < standaard (Postvak IN) >
  Gebruik de map 'Postvak IN' van uw e-mailaccount.
  < Specifiek >
  Gebruik een specifieke map in uw e-mailaccount.
  Als de e-mailmap zich in een hiërarchische structuur bevindt, moet u de basismap invoeren en '/' gebruiken om de mapnamen te scheiden.
  (bijv. : MapA/MapB/MapC)
SSL/TLS
  Stel POP3/IMAP4 over SSL/TLS in als u e-mail wilt ontvangen die met SSL wordt beveiligd.
  Geen: SSL-communicatie wordt niet gebruikt.
  SSL: de communicatie via het netwerk wordt beveiligd met SSL.
  TLS: de communicatie via het netwerk wordt beveiligd met TLS.
Servercertificaat verifiëren
  Schakel het selectievakje Servercertificaat verifiëren in om de server te verifiëren op basis van het CA-certificaat dat moet worden geïnstalleerd bij gebruik van SSL of TLS.
Time-out gesegmenteerd bericht
  Als een taak met behulp van de functie voor berichtensegmentatie van het apparaat wordt gesplitst in meerdere e-mailberichten, geeft deze waarde aan hoe lang het apparaat zal wachten op alle segmenten van een bericht.