POP3/IMAP4/SMTP

Überblick
  Auf dieser Seite können die Parameter für das Gerät geändert werden.
E-Mail-Einstellungen senden (SMTP)
Serveradresse
  In diesem Feld wird der Hostname oder die IP-Adresse eines SMTP-Mailservers (Server für ausgehende E-Mails) in Ihrem Netzwerk angezeigt (z. B. smtp.beispiel.net oder 192.0.0.1).
  Wenn Sie den DNS-Namen des SMTP-Servers verwenden, müssen Sie den vollständigen Domänennamen (FQDN = Fully Qualified Domain Name) wie z. B. smtp.beispiel.net angeben.
Port
  Geben Sie die Nummer des SMTP-Server-Ports an, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll.
Serverauthentifizierungsmethode
  Geben Sie die Authentifizierungsmethode für den SMTP-Server an. Dieser Wert bestimmt die Methode, die den Benutzer beim SMTP-Server authentifiziert.
  Keine: Keine Authentifizierung beim SMTP-Server.
  SMTP-AUTH : Nutzt die Methode "SMTP-AUTH" (SMTP-Authentifizierung). Bei dieser Methode müssen die SMTP-Kontodaten richtig gesetzt sein.
Name für SMTP-AUTH-Konto
Kennwort für SMTP-AUTH-Konto
  Geben Sie zum Validieren beim SMTP-Server Namen und Kennwort an. Wenn Sie kein Kennwort nutzen möchten, dann geben Sie bitte eine Leerstelle ein.
SSL/TLS
  Legen Sie die "SMTP über SSL/TLS"-Einstellung fest, wenn Sie E-Mails über die sichere SSL-Kommunikation versenden möchten.
  Keine: SSL-Kommunikation wird nicht verwendet.
  SSL: Sichere Kommunikation über das Netzwerk mit SSL.
  TLS: Sichere Kommunikation über das Netzwerk mit TLS.
Server-Zertifikat verifizieren
  Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Server-Zertifikat verifizieren", um den Server über das CA-Zertifikat zu verifizieren, das installiert sein muss, wenn SSL oder TLS verwendet wird.
E-Mail-Adresse des Geräts
  Geben Sie die E-Mail-Adresse des Geräts ein. Wurde die Administratoradresse nicht korrekt eingegeben, so wird die Benachrichtigung zum Gerät gesendet. Wird keine E-Mail-Adresse für das Gerät angegeben, so erfolgt keine Benachrichtigung an den Administrator.
E-Mail-Einstellungen empfangen(POP3/IMAP4)
Protokoll
  Wählen Sie das Protokoll aus, dass Sie zur Verbindung mit dem E-Mail-Server verwenden möchten.
Serveradresse
  In diesem Feld werden der Host-Name oder die IP-Adresse des POP3/IMAP4-Servers (E-Mail-Server für eingehende Nachrichten) festgelegt. (Z. B pop.beispiel.net -oder- 192.0.0.1)
  Wenn Sie den DNS-Namen des POP3/IMAP4-Servers verwenden, müssen Sie den vollständigen Domänennamen (FQDN = Fully Qualified Domain Name) wie z. B. pop.beispiel.net angeben.
Port
  Geben Sie die Nummer des POP3/IMAP4-Server-Ports an, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll.
Mailbox-Name
Mailbox-Kennwort
  Geben Sie einen Mailbox-Namen und das Kennwort auf dem POP3/IMAP4-Server an, von dem die Aufträge abgerufen werden sollen. Um kein Kennwort festzulegen, geben Sie ein einziges Leerzeichen ein.
APOP nutzen(nur POP3)
  Geben Sie an, ob beim Anmelden am POP3-Server APOP genutzt wird.
E-Mail-Ordnernamen auswählen(nur IMAP4)
  Geben Sie den für IFAX-E-Mails zu verwendenden E-Mail-Ordner an.
  < Default(INBOX) >
  Verwendet den "Posteingang"-Ordner Ihres E-Mail-Kontos.
  < Specified >
  Verwendet den angegebenen Ordner Ihres E-Mail-Kontos.
  Wenn der E-Mail-Ordner eine hierarchische Struktur verwendet, müssen Sie den Stammordner angeben und die Ordnernamen durch "/" trennen.
  (z. B. : OrdnerA/OrdnerB/OrdnerC)
SSL/TLS
  Legen Sie die "POP3/IMAP4 über SSL/TLS"-Einstellung fest, wenn Sie E-Mails über die sichere SSL-Kommunikation empfangen müssen.
  Keine: SSL-Kommunikation wird nicht verwendet.
  SSL: Sichere Kommunikation über das Netzwerk mit SSL.
  TLS: Sichere Kommunikation über das Netzwerk mit TLS.
Server-Zertifikat verifizieren
  Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Server-Zertifikat verifizieren", um den Server über das CA-Zertifikat zu verifizieren, das installiert sein muss, wenn SSL oder TLS verwendet wird.
Zeitlimit für segmentierte Mitteilungen
  Ist ein Auftrag in mehrere E-Mail-Nachrichten aufgeteilt und diese Funktion für das Gerät aktiviert, so gibt dieser Wert vor, wie lange das Gerät darauf wartet, dass alle Teile der Mitteilung eintreffen.