POP3/IMAP4/SMTP

Visión general
  Esta página le permite modificar los parámetros del dispositivo.
Ajustes de enviar correo electrónico (SMTP)
Dirección del servidor
  Este campo visualiza el nombre de máquina o la dirección IP de un servidor de correo SMTP (Servidor de correo electrónico saliente) en su red. (Por ej. smtp.ejemplo.net -o- 192.0.0.1).
  Si está utilizando el nombre DNS del servidor de correo electrónico SMTP, entonces deberá utilizar el FQDN (Fully Qualified Domain Name: Nombre Completo de Dominio) como smtp.ejemplo.net.
Puerto
  Especifica el número de puerto de destino del servidor SMTP al que se conectará.
Método de autenticación de servidor
  Especifique el método de autentificación para el servidor SMTP. Este valor determina qué método se utiliza para autentificar el usuario en el servidor SMTP.
  Ninguno: No se autentifica en el servidor SMTP.
  SMTP-AUTH: SMTP-AUTH utiliza el método de Autentificación SMTP. Si se utiliza este método, es necesario definir los detalles de la cuenta SMTP correctamente.
Nombre de cuenta SMTP-AUTH
Contraseña de cuenta SMTP-AUTH
  Especifique un nombre y una contraseña que se validarán en el servidor SMTP. Si la contraseña no es necesaria, introduzca un espacio en blanco.
SSL/TLS
  Configure el ajuste SMTP por SSL/TLS si tiene que mandar correo electrónico mediante la comunicación SSL segura.
  Ninguna: No se utilizará la comunicación SSL.
  SSL: Comunicación segura por la red con SSL.
  TLS: Comunicación segura por la red con TLS.
Verificar certificado del servidor
  Seleccione la casilla "Verificar certificado del servidor" si desea comprobar el servidor mediante el certificado CA que tiene que estar instalado si usa SSL o TLS.
Dirección de correo electrónico del dispositivo
  Introduzca la dirección de correo electrónico del dispositivo. Si la dirección del administrador no se ha introducido correctamente, el correo de notificación se enviará al dispositivo. Si no establece una dirección de correo electrónico del dispositivo, el correo de notificación no se enviará al administrador.
Ajustes de recibir correo electrónico (POP3/IMAP4)
Protocolo
  Seleccione el Protocolo que desea utilizar para conectarse al servidor de correo electrónico.
Dirección del servidor
  Este campo determina el nombre de anfitrión o la dirección IP del servidor POP3/IMAP4 (servidor de correo electrónico entrante). (Ej.: pop.example.net -o- 192.0.0.1)
  Si está utilizando el nombre DNS del servidor de correo electrónico POP3/IMAP4, debe utilizar el FQDN (Nombre de dominio completo) como pop.example.net.
Puerto
  Especifique el número de puerto de destino del servidor POP3/IMAP4 al que se conectará.
Nombre del buzón de correo
Contraseña del buzón de correo
  Especifique un nombre de buzón y contraseña en el servidor POP3/IMAP4 donde se recuperen los trabajos. Para no establecer ninguna contraseña, introduzca un solo espacio.
Utilizar APOP (solo POP3)
  Especifique si se utilizará APOP cuando se inicie sesión en el servidor POP3.
Seleccionar nombre de carpeta de correo (solo IMAP4)
  Especifique la carpeta de correo electrónico para utilizar los correos electrónicos de IFAX.
  < Por defecto(BANDEJA DE ENTRADA) >
  Utilice la carpeta "BANDEJA DE ENTRADA"en su cuenta de correo electrónico.
  < Especificada >
  Utilice la carpeta especificada en su cuenta de correo electrónico.
  Si la carpeta de correo electrónico está en una estructura jerárquica necesita introducir la carpeta raíz y utilizar "/" para separar los nombres de las carpetas.
  (por ej.: CarpetaA/CarpetaB/CarpetaC)
SSL/TLS
  Configure el ajuste POP3/IMAP4 por SSL/TLS si tiene que recibir correo electrónico mediante la comunicación SSL segura.
  Ninguna: No se utilizará la comunicación SSL.
  SSL: Comunicación segura por la red con SSL.
  TLS: Comunicación segura por la red con TLS.
Verificar certificado del servidor
  Seleccione la casilla "Verificar certificado del servidor" si desea comprobar el servidor mediante el certificado CA que tiene que estar instalado si usa SSL o TLS.
Tiempo de espera de mensaje segmentado
  Si se separa un trabajo en varios mensajes de correo electrónico utilizando la función de mensajes segmentados en el dispositivo, este valor indica el espacio de tiempo que el dispositivo esperará a que lleguen todos los segmentos del mensaje.