Certificato

Panoramica
  Questa pagina consente di configurare un certificato e la relativa chiave segreta per il dispositivo.
  Il dispositivo supporta due metodi di certificazione. Un certificato di tipo self-signed e un certificato che viene emesso da una CA (Certificate Authority).
Utilizza certificato di tipo self-signed
  Il dispositivo genera il proprio certificato.
  Risulta più semplice usare questo tipo di certificato con funzioni rispetto a un certificato di una CA.
Utilizzare un certificato di una CA.
  Due sono i metodi per creare un certificato da una CA. Metodo 1: mediante una CSR (Certificate Signing Request) dal dispositivo. Metodo 2: la CA per creare un certificato e una chiave segreta.
  Utilizzare questo se si dispone già di una CA o se si intende utilizzare un certificato di una CA esterna fidata.
  NOTA :
  Alcune funzioni sono disabilitate a seconda dello stato di configurazione del certificato.
  Le funzioni sono inattive e non collegate.
Elenco certificati
  Visualizzare l'elenco dei certificati installati sul dispositivo.
Visualizza
  Viene visualizzato il contenuto del certificato.
Cancella
  Cancellare il certificato e la chiave segreta dal dispositivo
Esporta
  Il dispositivo esporta il certificato e la chiave segreta.
Crea certificato autofirmato
  Il dispositivo crea un certificato di tipo self-signed e lo installa automaticamente.
  Risulta più semplice usare questo tipo di certificato con funzioni rispetto a un certificato di una CA.
  Esistono ora due scelte per la selezione con Algoritmo a chiave pubblica e Algoritmo di Digest.
  Quando ci si collega a una periferica che non supporta la sicurezza superiore, diminuire le impostazioni di sicurezza.
Crea CSR
  Il dispositivo crea una CSR da emettere con un certificato di una CA.
  Dopo che la CA ha emesso il certificato, installarlo nella pagina "Installa certificato".
  È possibile selezionare livelli di sicurezza per Algoritmo a chiave pubblica e per Algoritmo di Digest per creare un certificato di tipo self-signed.
Installa certificato
  Il dispositivo installa un certificato dalla CA.
  È possibile installare solo un certificato generato con la CSR del dispositivo.
  Per utilizzare la comunicazione SSL/TLS con il dispositivo, è necessario installare il certificato della CA sul computer che comunica con il dispositivo.
  NOTA :
  Questa funzione viene abilitata dopo avere creato una CSR.
Importa certificato e chiave privata
  Il dispositivo importa il certificato e la chiave segreta.