LDAP

Überblick
  Auf dieser Seite können Sie die LDAP-Parameter ändern.
  ACHTUNG :
  Wenn Sie die Einstellungen auf dieser Seite bestätigt haben, können Benutzer, die berechtigt sind, das Gerät zu verwenden, auf die Adressenlisten des LDAP-Servers zugreifen. Wenden Sie sich deshalb an Ihren Netzwerkadministrator und stellen Sie sicher, dass die Verwendung dieses Gerätes mit dem LDAP-Server mit den Sicherheitsregeln für Ihr Netzwerk vereinbar ist.
  Wenn Sie auf diese Seite über HTTP zugreifen, werden alle Daten, die das Kennwort enthalten, zum Gerät als Klarttext gesendet. Eine HTTPS-Verbindung wird empfohlen, wenn das Gerät SSL unterstützt.
LDAP-Suche
  Diese Einstellung bestimmt, ob die LDAP-Suchfunktion verwendet werden kann.
LDAP-Server-Adresse
  In diesem Feld wird der Hostname oder die IP-Adresse des LDAP-Servers angegeben. (Bsp.: ldap.beispiel.net oder 192.0.0.1) Wenn Sie den DNS-Namen des LDAP-Servers nutzen, dann müssen Sie einen FQDN (Fully Qualified Domain Name) verwenden wie z. B. ldap.beispiel.net.
  ACHTUNG :
  Wenn Kerberos zur Authentifizierung gewählt ist und die DNS-Einstellung nicht vorgenommen wurde, kann ein Autorisierungsfehler auftreten. Mit DNS wird durch eine inverse Anfrage die IP-Adresse in einen Servernamen übersetzt.
Port
  Geben Sie hier die Portnummer des LDAP-Servers ein. Die standardmäßige LDAP-Portnummer ist 389.
Stammverzeichnis
  Geben Sie den DN (Distinguished Name, eindeutiger Name) des Bereichs an, bei dem die Suche begonnen werden soll. (Bsp.: dc=beispiel,c=de) Das Stammverzeichnis darf 256 Byte als UTF8-Zeichen nicht überschreiten.
Authentifizierung
  Wählen Sie die Authentifizierungsmethode, um den LDAP-Server zu verbinden.
  ACHTUNG :
  Wenn Kerberos zur Authentifizierung gewählt ist, müssen die Zeiten des Gerätes und des Kerberos-Servers synchronisiert werden.
  Sie können durch die Einstellung von SNTP die Zeit synchronisieren.
Benutzername
  Geben Sie einen Benutzernamen ein, der die Berechtigung zur Authentifizierung beim LDAP-Server oder Kerberos-Server hat. Dieser Name muss im Format LDAP DN (Distinguished Name) geschrieben sein (z. B. uid=beispiel,ou=vertrieb,o=firma,c=de).
  Wenn Kerberos zur Authentifizierung gewählt ist, muss das Format "benutzer@Domänenname" sein (z. B. beispiel@vertrieb.firma.de).
  Der Benutzername darf 256 Byte als UTF8-Zeichen nicht überschreiten.
Kennwort
  Geben Sie ein Kennwort für den Benutzernamen ein, der die Berechtigung zur Authentifizierung beim LDAP-Server oder Kerberos-Server hat.
  ACHTUNG :
  Wenn "Einfach" als Authentifizierung gewählt wurde, wird bei der Authentifizierung das Kennwort im Klartext zum LDAP-Server gesendet.
Kerberos-Serveradresse
  Wenn Kerberos zur Authentifizierung gewählt ist, geben Sie in diesem Feld den Hostname oder die IP-Adresse des Kerberos-Servers ein (z. B. ldap.beispiel.net oder 192.0.0.1). Wenn Sie den DNS-Namen des Kerberos-Servers verwenden, müssen Sie den vollständigen Namen der Domäne (FQDN = Fully Qualified Domain Name) verwenden, z. B. kerberos.beispiel.net.
LDAP-Zeitüberschreitung
  Dies ist die maximale Zeit, die das Gerät auf eine Antwort des LDAP-Servers wartet.
Namensattribut
  Geben Sie die Attributart für den Namen, der beim LDAP-Server genutzt wird, ein. Wenn Sie über das LC-Display des Geräts nach "Nick" suchen möchten, und das Attribut des Namens ist cn=nick auf dem LDAP-Server, dann geben Sie hier "cn" ein. Wenn Sie mehr als ein Attribut eingeben, dann setzen Sie zwischen den Attributen ein Komma (,). (Bsp.: cn,sn,festgelegterName)
E-Mail-Attribut
  Geben Sie das Attribut für die E-Mail-Adresse ein, welches auf dem LDAP-Server benutzt wird.
Faxnummer-Attribut
  Geben Sie das Attribut für die Faxnummer ein, welches auf dem LDAP-Server benutzt wird.
Optionales Attribut 1
Optionales Attribut 2
Optionales Attribut 3
Optionales Attribut 4
  Zum Anzeigen von Daten des LDAP-Servers über das LC-Display des Geräts haben Sie die Auswahl zwischen vier optionalen Attributarten. Markieren Sie die Kontrollkästchen der Informationen, die angezeigt werden sollen, und geben Sie die Attributarten ein.