Autenticación de Active Directory

Visión general
  Esta página le permite modificar los parámetros de autenticación de Active Directory.
Almacenamiento de datos recibidos de fax
  Esta configuración determina si los usuarios necesitan autenticarse con Active Directory al imprimir los faxes recibidos. Si esta configuración está activada, los datos recibidos de fax se almacenan temporalmente y solo se imprimirán una vez que el usuario se haya autenticado.
Dirección del servidor de Active Directory
  Este campo determina el nombre del host o la dirección IP del servidor de Active Directory. (Ej.: ad.example.net -o- 192.0.0.1) Si utiliza el nombre DNS del servidor de Active Directory debe utilizar un FQDN (Nombre de dominio totalmente cualificado) como ad.example.net.
Protocolo y método de autenticación
  Seleccione el protocolo y método de autenticación que desee utilizar para conectarse y autenticarse en el servidor de Active Directory.
  conectarse mediante LDAP y autenticarse con kerberos
  conectarse mediante CIFS(SMB) y autenticarse con kerberos
  conectarse mediante CIFS(SMB) y autenticarse con NTLMv2
Obtener dirección de correo electrónico
  Esta configuración determina si adquirir o no la dirección de correo electrónico de los usuarios. Si esta configuración está activada, la dirección de correo electrónico de los usuarios se incluirá en el campo cuando se utilice la función escanear a correo electrónico.
Puerto del servidor LDAP
  Introduzca el número de puerto para conectar el servidor de Active Directory mediante LDAP. El número de puerto LDAP predeterminado es 389.
Raíz de búsqueda LDAP
  Introduzca el ND (Nombre distinguido) de la ubicación para adquirir la dirección de correo electrónico del usuario. (Ej.: dc=example,c=us) La raíz de búsqueda debe ser menor a 256 bytes y solo puede utilizar caracteres UTF8.