LDAP

Panoramica
  Questa pagina consente di modificare i parametri LDAP.
  NOTA :
  una volta verificate le impostazioni in questa pagina, gli utenti con diritti di utilizzo dell'apparecchio saranno in grado di accedere all'elenco indirizzi del server LDAP. Pertanto, controllare con l'amministratore di rete che l'uso di questo apparecchio con il server LDAP sia conforme ai criteri di sicurezza della rete in uso.
  Se si accede a questa pagina tramite HTTP, tutti i dati che includono la password vengono inviati all'apparecchio come testo comune. La connessione HTTPS è consigliata se l'apparecchio supporta SSL.
Ricerca LDAP
  Questa impostazione determina se può essere utilizzata la funzione di ricerca LDAP.
Indirizzo server LDAP
  Questo campo determina il nome host o l'indirizzo IP del server LDAP. (Esempio: ldap.esempio.net o 192.0.0.1) Se si utilizza il nome DNS del server LDAP è necessario utilizzare il nome dominio completo (FQDN, Fully Qualified Domain Name), ad esempio ldap.esempio.net.
  NOTA :
  quando si seleziona Kerberos per l'autenticazione e non viene effettuata l'impostazione DNS, può verificarsi un errore di autorizzazione. Il servizio DNS consente di convertire l'indirizzo IP in nome server tramite ricerca inversa.
Porta
  Immettere il numero di porta per il server LDAP. Il numero di porta LDAP predefinito è 389.
Cartella principale di ricerca
  Immettere il nome distinto (DN, Distinguished Name) della posizione da cui avviare la ricerca. (Esempio: dc=example,c=us) La directory principale di ricerca deve essere inferiore a 256 come caratteri UTF8.
Autenticazione
  Selezionare il metodo di autenticazione desiderato per connettere il server LDAP.
  NOTA :
  quando Kerberos è selezionato per l'autenticazione, l'orologio dell'apparecchio e il server Kerberos devono essere sincronizzati.
  È possibile sincronizzare l'orologio impostando SNTP.
Nome utente
  Specificare un nome utente con diritti di autenticazione con il server LDAP o il server Kerberos. Il nome deve essere in formato LDAP DN (Distinguished Name). (Es. uid=esempio,ou=vendite,o=società,c=it)
  Quando Kerberos è selezionato per l'autenticazione, il formato deve essere "utente@nomedominio" (Es. esempio@vendite.società.it)
  Il nome utente deve essere inferiore a 256 byte come caratteri UTF8.
Password
  Specificare una password per il nome utente con diritti di autenticazione sul server LDAP o sul server Kerberos.
  NOTA :
  quando si seleziona Semplice per l'autenticazione, la password viene inviata come testo non criptato per l'autenticazione sul server LDAP.
Indirizzo server Kerberos
  Quando si seleziona Kerberos per l'autenticazione: questo campo consente di immettere il nome host o l'indirizzo IP del server Kerberos. (Es. ldap.esempio.net o 192.0.0.1) Se si sta utilizzando il nome DNS del server Kerberos, occorre utilizzare il nome FQDN (Fully Qualified Domain Name), ad esempio kerberos.esempio.net.
Timeout per LDAP
  Il tempo massimo di attesa dell'apparecchio per una risposta dal server LDAP.
Attributo nome
  Immettere il tipo di attributo nome utilizzato sul server LDAP. Se si desidera cercare "Nick" dall'LCD della macchina e l'attributo nome (cn=nick) sul server LDAP, immettere qui cn. Quando si utilizza uno o più tipi di attributi, delimitare con la virgola(,). (Esempio: cn,sn,givenName)
Attributo e-mail
  Immettere un tipo di attributo per l'indirizzo e-mail utilizzato sul server LDAP.
Attributo numero fax
  Immettere un tipo di attributo per il numero di fax utilizzato sul server LDAP.
Attributo opzionale 1
Attributo opzionale 2
Attributo opzionale 3
Attributo opzionale 4
  È possibile selezionare quattro tipi di attributi opzionali per visualizzare dati dal server LDAP sul display LCD della macchina. Selezionare le caselle delle informazioni che si desidera visualizzare e immettere i tipi di attributi.