Certificado

Visión general
  En esta página puede configurar un certificado y su clave secreta correspondiente para este dispositivo.
  Este dispositivo admite dos métodos de certificación: un certificado autofirmado y otro emitido por una CA (Autoridad certificadora).
Usar certificado autofirmado
  Este dispositivo emite su propio certificado.
  Este tipo de certificado con funciones es más fácil de usar que un certificado de una CA (Autoridad certificadora).
Usar un certificado de una CA.
  Hay dos formas de crear un certificado de una CA (Autoridad certificadora). Método 1: enviar una solicitud de firma de certificado (CSR) desde este dispositivo. Método 2: La CA crea un certificado y una clave secreta.
  Siga este método si ya tiene una CA o si desea usar un certificado de una CA externa de confianza.
  NOTA :
  Algunas funciones pueden estar inhabilitadas según la configuración del certificado.
  Las funciones aparecen en gris y desvinculadas.
Lista de certificados
  Mostrar la lista de los certificados instalados en este dispositivo
Ver
  Se muestra el contenido del certificado.
Eliminar
  Eliminar el certificado y la clave secreta para este dispositivo
Exportar
  Este dispositivo exporta el certificado y la clave secreta.
Crear certificado autofirmado
  Este dispositivo crea un certificado autofirmado y lo instala él mismo.
  Este tipo de certificado con funciones es más fácil de usar que un certificado de una CA (Autoridad certificadora).
  Ahora tiene dos opciones para elegir con el Algoritmo de clave pública y el Algoritmo implícito.
  Cuando se conecte a un dispositivo que no admita la mayor seguridad, configure una seguridad menor.
Crear CSR
  Este dispositivo crea una CSR que se va a emitir con un certificado de una CA.
  Cuando la CA emita un certificado, instálelo en la página "Instalar certificado".
  Para crear un certificado autofirmado, puede seleccionar los niveles de seguridad de un Algoritmo de clave pública y un Algoritmo implícito.
Instalar certificado
  Este dispositivo instala un certificado de la CA.
  Solamente se puede instalar un certificado emitido con la CSR de este dispositivo.
  Para usar la comunicación SSL/TLS con este dispositivo, hay que instalar el certificado de la CA en el ordenador que se comunica con el dispositivo.
  NOTA :
  Esta función se habilita después de crear una CSR.
Importar certificado y clave secreta
  Este dispositivo importa el certificado y la clave secreta.