POP3/IMAP4/SMTP

Généralités
  Cette page permet de modifier les paramètres du périphérique.
Paramètres d’envoi des e-mails (SMTP)
Adresse du serveur
  Le champ affiche le nom d'hôte ou l'adresse IP d'un serveur de messagerie SMTP (Serveur d'envoi d'E-mail) sur votre réseau. (Ex : smtp.exemple.net ou 192.0.0.1).
  Si vous utilisez le nom DNS du serveur SMTP, vous devez utiliser le FDQN (Fully Qualified Domain Name) tel que smtp.exemple.net.
Port
  Spécifiez le numéro du port de destination du serveur SMTP auquel vous allez vous connecter.
Méthode d’authentification sur le serveur
  Spécifiez la méthode d'authentification pour le serveur SMTP. Cette valeur détermine le type de méthode utilisé pour authentifier l'utilisateur auprès du serveur SMTP.
  Aucun : ne s'authentifie pas auprès du serveur SMTP.
  SMTP-AUTH: utilise la méthode qui correspond à l'authentification SMTP. Pour cette méthode, il est nécessaire de définir correctement les détails du compte SMTP.
Nom du compte SMTP-AUTH
Mot de passe du compte SMTP-AUTH
  Spécifiez un nom et un mot de passe à valider avec le serveur SMTP. Pour spécifier qu'aucun mot de passe n'est requis, entrez un simple espace.
SSL/TLS
  Définissez le paramètre SMTP via SSL/TLS si vous devez envoyer des courriers électroniques à l'aide de la communication sécurisée SSL.
  Aucun : la communication SSL ne sera pas utilisée.
  SSL : communication réseau sécurisée à l'aide du protocole SSL.
  TLS : communication réseau sécurisée à l'aide du protocole TLS.
Vérifier le certificat de serveur
  Activez la case à cocher "Vérifier le certificat de serveur" pour vérifier le serveur à l'aide du certificat AC, qui doit être installé lors de l'utilisation du protocole SSL ou TLS.
Adresse e-mail du périphérique
  Entrez l'adresse e-mail du périphérique.Si l'adresse d'un administrateur n'a pas été entrée correctement, l'e-mail d'avis sera envoyé au périphérique. Si vous ne définissez pas l'adresse e-mail du périphérique, l'e-mail d'avis n'est pas envoyé à l'administrateur.
Paramètres de réception des e-mails(POP3/IMAP4)
Protocole
  Sélectionnez le protocole que vous souhaitez utiliser pour la connexion au serveur de messagerie.
Adresse du serveur
  Ce champ détermine le nom d’hôte ou l’adresse IP du serveur POP3/IMAP4 (serveur de courrier électronique entrant) (par exemple, pop.exemple.net ou 192.0.0.1).
  Si vous utilisez le nom DNS du serveur POP3/IMAP4, vous devez utiliser son FDQN (Fully Qualified Domain Name) tel que smtp.exemple.net.
Port
  Spécifiez le numéro du port de destination du serveur POP3/IMAP4 auquel vous allez vous connecter.
Nom de la boîte aux lettres
Mot de passe de la boîte aux lettres
  Spécifiez le nom et le mot de passe de la boîte à lettres sur le serveur POP3/IMAP4 où les impressions doivent être récupérées. Pour spécifier qu'aucun mot de passe n'est requis, entrez un simple espace.
Utiliser APOP (POP3 uniquement)
  Spécifiez si APOP est utilisé ou pas pour la connexion au serveur POP3.
Sélectionnez le nom du dossier de courrier (IMAP4 uniquement)
  Spécifiez le dossier de courrier à utiliser pour les emails IFAX.
  < Par défaut (Boîte de réception) >
  Pour utiliser le dossier Boîte de réception de votre compte e-mail.
  < Spécifié >
  Pour utiliser le dossier que vous avez spécifié dans votre compte e-mail.
  Si le dossier se trouve dans une arborescence, vous devrez entrer le dossier racine et séparer les noms des dossiers par une barre oblique
  (p. ex. : DossierA/DossierB/DossierC)
SSL/TLS
  Définissez le paramètre POP3/IMAP4 via SSL/TLS si vous devez recevoir des courriers électroniques à l'aide de la communication sécurisée SSL.
  Aucun : la communication SSL ne sera pas utilisée.
  SSL : communication réseau sécurisée à l'aide du protocole SSL.
  TLS : communication réseau sécurisée à l'aide du protocole TLS.
Vérifier le certificat de serveur
  Activez la case à cocher "Vérifier le certificat de serveur" pour vérifier le serveur à l'aide du certificat AC, qui doit être installé lors de l'utilisation du protocole SSL ou TLS.
Délai de message découpé
  Si une impression est découpée en plusieurs messages email à l'aide de la fonction de segmentation des messages du périphérique, cette valeur indique combien de temps le périphérique doit attendre l'arrivée de tous les segments du message.