Ethernet

Überblick
  Auf dieser Seite können Sie die Ethernet-Betriebsart steuern. Bei Auto wählt das Gerät die Betriebsart automatisch. Wenn mit der Einstellung Auto keine Verbindung hergestellt werden kann, versuchen Sie es mit einer statischen Konfiguration und wählen Sie die statische Betriebsart 100BaseTX oder 10BaseT.
  HINWEIS: Wenn Sie eine falsche statische Betriebsart einstellen, können Sie das Gerät möglicherweise nicht ansprechen.