Authentification Active Directory

Généralités
  Cette page vous permet de modifier les paramètres d'authentification d'Active Directory.
Stockage des données RX de télécopie
  Ce paramètre détermine si les utilisateurs doivent s'authentifier auprès d'Active Directory lors de l'impression des télécopies reçues. Si ce paramètre est activé, les données RX de télécopie sont temporairement stockées et uniquement imprimées une fois que l'utilisateur s'est authentifié.
Adresse du serveur Active Directory
  Ce champ détermine le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur Active Directory. (Ex. : ad.exemple.net -ou- 192.0.0.1) Si vous utilisez le nom DNS du serveur Active Directory, vous devez utiliser le FQDN (nom de domaine complet) tel que ad.exemple.net.
Protocole et méthode d'authentification
  Sélectionnez le protocole et la méthode d'authentification à utiliser pour vous connecter et vous authentifier auprès du serveur Active Directory.
  connexion à partir de LDAP et authentification avec kerberos
  connexion à partir de CIFS(SMB) et authentification avec kerberos
  connexion à partir de CIFS(SMB) et authentification avec NTLMv2
Obtenir l'adresse courriel
  Ce paramètre détermine si l'adresse courriel de l'utilisateur doit être obtenue. Si ce paramètre est activé, l'adresse courriel de l'utilisateur est utilisée dans le champ expéditeur lors de l'utilisation de la fonction Numériser vers courriel.
Port du serveur LDAP
  Entrez le numéro de port pour vous connecter au serveur Active Directory à partir de LDAP. Le numéro de port LDAP par défaut est 389.
Racine de recherche LDAP
  Entrez le DN (nom distinctif) de l'emplacement pour obtenir l'adresse courriel de l'utilisateur. (Ex. : dc=example,c=us) La racine de recherche doit être inférieure à 256 octets et ne peut utiliser que des caractères UTF8.