Inalámbrica (Empresa)

Visión general
  En esta página puede configurar los ajustes cableados con IEEE 802.1x.
Modo de comunicación
  Hay dos tipos de redes inalámbricas: el modo Infraestructura y Ad-hoc
Infraestructura
  Las redes de tipo infraestructura cuentan con un punto de acceso central, normalmente un router inalámbrico, en el centro de la red. El dispositivo recibe todos los trabajos a través de este punto de acceso central.
Nombre de red inalámbrica (SSID)
  El SSID (servicio de indentificación) especifica qué red inalámbrica hay que utilizar.
Canal
  Las redes inalámbricas utilizan canales. Se pueden usar hasta 13 canales. Pero en muchos países se ha restringido el número de canales disponibles.
Método de autentificación y Modo de encriptación
  La mayoría de las redes inalámbricas tienen algún tipo de configuración de seguridad.
  Estas configuraciones de seguridad definen la autentificación (el modo en que el propio dispositivo se identifica en la red) y la encriptación (el modo en que los datos se cifran a medida que se envían por la red).
  Si no especifica correctamente estas opciones cuando esté configurando su dispositivo inalámbrico, no podrá conectar con la red inalámbrica.
  Por lo tanto, debe tener cuidado cuando se configuren estas opciones.
  Consulte la siguiente información para ver qué métodos de autenticación y de cifrado admite su dispositivo inalámbrico con IEEE 802.1x.
Métodos de autentificación
  Este dispositivo admite los siguientes métodos que usan IEEE 802.1x:
LEAP
  Cisco Systems, Inc. ha desarrollado el protocolo LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) de Cisco®, el cual utiliza identificaciones de usuario y contraseñas para la autenticación.
EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS
  EAP-FAST (Protocolo de autenticación ampliable-Autenticación flexible mediante tunelización segura)/PEAP (Protocolo protegido de autenticación ampliable)/EAP-TTLS (Protocolo de autenticación ampliable-Seguridad de nivel de transporte tunelizado) de Cisco® utilizan un ID de usuario y una contraseña para la autenticación. Puede verificar el certificado del servidor con el certificado CA.
EAP-TLS
  EAP-TLS (Protocolo de autenticación ampliable-Seguridad de nivel de transporte) utiliza un ID de usuario y un certificado de cliente para la autenticación.
  También puede verificar el certificado del servidor SSL mediante el certificado CA.
Métodos internos de autenticación
  Tiene que especificar uno de los métodos internos de autenticación conforme al que haya seleccionado.
  Este dispositivo admite los siguientes métodos internos de autenticación:
  - NINGUNO
  - MS-CHAPv2
  - GTC
  - MS-CHAP
  - CHAP
  - PAP
NINGUNO
  MS-CHAPv2 sirve para el aprovisionamiento, y el método de EAP-FAST correspondiente al método de autenticación de segunda fase.
MS-CHAPv2
  MS-CHAPv2(Microsoft-Protocolo de autenticación por desafío mutuo versión 2) es un método interno de autenticación para EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS.
GTC
  GTC (Tarjeta de testigo genérica) es un método interno de autenticación para EAP-FAST/PEAP.
MS-CHAP
  MS-CHAP (Microsoft-Protocolo de autenticación por desafío mutuo) es un método interno de autenticación para EAP-TTLS.
CHAP
  CHAP (Protocolo de autenticación por desafío mutuo) es un método interno de autenticación para EAP-TTLS.
PAP
  PAP (Protocolo de autenticación de contraseña) es un método interno de autenticación para EAP-TTLS.
Métodos de encriptación
  La encriptación se utiliza para asegurar los datos. Este dispositivo admite los siguientes métodos:
TKIP
  TKIP (Protocolo de comprobación de integridad de claves temporales) elimina la predictibilidad que podrían aprovechar los intrusos para explotar puntos débiles de seguridad causados por el uso de claves WEP asignadas manualmente.
  Las claves TKIP se generan automáticamente y son más largas que las claves WEP
AES
  AES (Advanced Encryption Standard) es un potente estándar de encriptación autorizado por Wi-Fi®.
CKIP
  El protocolo de integridad de clave original para LEAP de Cisco Systems, Inc.
ID de usuario
  Escriba el ID de usuario para la autenticación IEEE 802.1x.
Contraseña
  Escriba la contraseña para la autenticación IEEE 802.1x. (No tiene que escribirla si usa EAP-TLS.)
Certificado de cliente
  Seleccione el certificado de cliente para la autenticación EAP-TLS.
  Para seleccionar el certificado de cliente, antes tiene que configurarlo en la página "Configurar certificado". (No tiene que seleccionar el certificado de cliente si usa un método de autenticación, a excepción de EAP-TLS).
Verificación del certificado del servidor
  Seleccione el método de verificación del certificado del servidor.
  (No tiene que seleccionarlo si usa LEAP.)
No verificar
  Se confía en el certificado del servidor sin verificarlo.
Cert. CA
  El certificado del servidor emitido por la CA se verifica mediante el certificado CA instalado en este dispositivo.
  Para usar un certificado CA, antes tiene que configurarlo en la página "Configurar certificado".
Cert. CA + ID servidor
  Se verifican el certificado del servidor (emitido por la CA mediante el certificado CA instalado en esta máquina) y el nombre común (ID del servidor). Recuerde que antes tiene que configurar el certificado CA en la página "Configurar certificado".
ID del servidor
  Escriba el ID del servidor para la verificación del certificado del servidor. El ID del servidor es el nombre común del certificado del servidor.
Certificado
  Si usa un certificado de cliente o CA, antes tiene que configurar el certificado CA en la página "Certificado".