TCP/IP Paramètres avancés (Sans fil)

Essais d'amorçage
  Si la méthode n'est pas STATIC, ce champ indique le nombre de tentatives du ou des protocoles spécifiés par le champ de méthode pour obtenir les paramètres d'une nouvelle adresse. Si aucune adresse n'est reçue après ce nombre de tentatives, les valeurs de l'adresse existante sont utilisées.
Paramètres d'amorçage RARP
  Si la méthode d'amorçage est RARP (ou AUTO, ce qui inclut RARP) ces deux indicateurs spécifient si RARP (qui ne fournit qu'une adresse) doit définir le masque de sous-réseau en fonction de cette adresse ou configurer la passerelle à l'adresse du hôte donnant les informations RARP.
Délai d'inactivité TCP
  Si un travail n'utilise pas le protocole TCP (n'envoie pas de données) pour une période de temps spécifiée, le travail se terminera. La valeur 0 désactive cette caractéristique, et les travaux ne seront jamais hors délai. Le délai doit être spécifié en minutes, en sélectionnant la valeur appropriée.
Méthode du serveur DNS
  Si votre réseau utilise un serveur DHCP pour allouer les adresses IP aux différents périphériques, il est possible de configurer le serveur DHCP afin qu'il alloue d'autres adresses IP, telles que les serveurs DNS, automatiquement.
  *En cas de doute contacter votre Administrateur Réseau.
  AUTO (Par défaut) - Si votre serveur DHCP est configuré pour allouer les adresses IP DNS, le réglage AUTO permettra de recevoir automatiquement les adresses IP DNS depuis le serveur DHCP.
  STATIC - Choisir cette sélection si vous souhaitez entrer manuellement les adresses IP des Serveurs DNS.
Adresse IP du serveur DNS primaire
  Si votre réseau est configuré pour utiliser un serveur DNS (Domain Name Service), ce champ spécifie l'adresse IP du serveur DNS primaire.
Adresse IP du serveur DNS secondaire
  Ce champ spécifie l'adresse IP du serveur DNS secondaire. Celle-ci est utilisée comme adresse auxiliaire de l'adresse du serveur DNS primaire. Si le serveur primaire n'est pas disponible, le périphérique contactera le serveur DNS secondaire.
Délai d'attente pour la passerelle
  Il s'agit du laps de temps pendant lequel le périphérique attendra de trouver le ou les serveurs DNS/SMTP/POP/IMAP4 accessibles via la passerelle (routeur). Si le serveur est introuvable, une fois le délai expiré, une erreur se produira.
  Vous devez entrer le délai approprié à la passerelle (routeur) utilisée. Nous recommandons un délai supérieur à 60 secondes si vous utilisez un routeur distant (la valeur par défaut est de 5 secondes).