Installer le certificat

Généralités
  L'appareil installe le certificat émis par l'autorité de certification (AC).
  Pour utiliser la communication SSL/TLS, vous devez installer le certificat de l'autorité de certification sur l'ordinateur.
  REMARQUE :
  Lorsque l'appareil crée un nouveau certificat, l'ancien certificat est supprimé.
  Installez le certificat émis avec la dernière demande de signature de certificat pour cet appareil.
Spécifiez le fichier
  Sélectionnez le fichier de certificat X.509 au format PEM.
  Les fichiers de 6 Ko environ sont autorisés pour cet appareil.
  Seul un certificat émis avec la demande de signature de certificat de l'appareil peut être installé.