POP3/IMAP4/SMTP

Обзор
  На этой странице можно изменить параметры устройства.
Настройка отправки эл. почты (SMTP)
Адрес сервера
  В этом поле указывается имя или IP-адрес сервера исходящих сообщений электронной почты (SMTP). (Например smtp.example.net или 192.0.0.1)
  Если вы используете DNS-имя сервера исходящей почты (SMTP), необходимо использовать FQDN (Fully Qualified Domain Name, полное имя узла), например smtp.example.net.
Порт
  Укажите номер порта назначения для сервера SMTP, с которым будет выполнено соединение.
Метод аутентификации сервера
  Укажите способ проверки подлинности на сервере SMTP. Это значение определяет способ, который будет использоваться для проверки подлинности пользователя на сервере SMTP.
  Нет: проверка подлинности на сервере SMTP не выполняется.
  SMTP-AUTH: проверка подлинности на сервере SMTP. Для использования этого способа необходимо правильно настроить параметры работы с сервером SMTP.
Имя учетной записи SMTP-AUTH
Пароль учетной записи SMTP-AUTH
  Укажите имя пользователя и пароль, подлинность которых будет проверяться сервером SMTP. Чтобы не использовать пароль, введите один пробел.
SSL/TLS
  Задайте параметр "SMTP через SSL/TLS", если необходимо отправлять электронную почту посредством безопасной связи SSL.
  Нет: связь SSL не будет использоваться.
  SSL: безопасное соединение по сети посредством SSL.
  TLS: безопасное соединение по сети посредством TLS.
Проверять сертификат сервера
  Установите флажок в поле "Проверять сертификат сервера", чтобы проверять сервер с помощью сертификата ЦС, который должен быть установлен при использовании SSL или TLS.
Адрес электронной почты устройства
  Введите адрес электронной почты устройства. Если адрес администратора был введен неправильно, то уведомление будет отправлено на устройство. Если адрес электронной почты устройства не указан, уведомление администратору не отправляется.
Настройка получения эл. почты (POP3/IMAP4)
Протокол
  Выберите протокол, который будет использоваться для подключения к почтовому серверу.
Адрес сервера
  В этом поле определяется имя узла или IP-адрес сервера POP3/IMAP4 (сервер входящих сообщений электронной почты). (Например, pop.example.net или 192.0.0.1)
  Если вы используете имя DNS сервера электронной почты POP3/IMAP4, то необходимо использовать полное имя домена (FQDN), например, pop.example.net.
Порт
  Укажите номер порта назначения для сервера POP3/IMAP4, с которым будет выполнено соединение.
Имя почтового ящика
Пароль почтового ящика
  Укажите имя почтового ящика и пароль на сервере POP3/IMAP4, откуда должны быть получены задания. Если пароль не требуется, введите одиночный пробел.
Использовать APOP (только для POP3)
  Укажите, следует ли использовать протокол APOP при входе на сервер POP3.
Выбор имени папки почты (только для IMAP4)
  Укажите папку для почты при использовании почтовых сообщений IFAX.
  < По умолчанию (ВХОДЯЩИЕ) >
  Используйте папку «ВХОДЯЩИЕ» в своей учетной записи электронной почты.
  < Заданная >
  Используйте заданную папку в своей учетной записи электронной почты.
  Если в папке для почты используется иерархическая структура, то необходимо ввести имя корневой папки, применяя знак «/» в качестве разделителя имен папок.
  (Например, FolderA/FolderB/FolderC)
SSL/TLS
  Задайте параметр «POP3/IMAP4 через SSL/TLS», если необходимо получать электронную почту посредством безопасной связи SSL.
  Нет: связь SSL не будет использоваться.
  SSL: безопасное соединение по сети посредством SSL.
  TLS: безопасное соединение по сети посредством TLS.
Проверять сертификат сервера
  Установите флажок в поле "Проверять сертификат сервера", чтобы проверять сервер с помощью сертификата ЦС, который должен быть установлен при использовании SSL или TLS.
Тайм-аут сегментированного сообщения
  Если задание разделено на несколько сообщений электронной почты с помощью функции сегментирования сообщений устройства, это значение указывает, как долго будет ожидать устройство прибытия всех сегментов сообщения.