Active Directory-Authentifizierung

Überblick
  Auf dieser Seite können die Parameter für die Active Directory-Authentifizierung geändert werden.
Empfangene Faxdaten speichern
  Diese Einstellung bestimmt, ob Benutzer sich bei Active Directory authentifizieren müssen, wenn sie empfangene Faxe ausdrucken möchten. Ist diese Einstellung aktiviert, werden die Fax-RX-Daten temporär gespeichert und erst gedruckt, nachdem der Benutzer sich authentifiziert hat.
Active Directory-Serveradresse
  In diesem Feld werden der Hostname oder die IP-Adresse des Active Directory-Servers bestimmt. (Z. B. ad.beispiel.net -oder- 192.0.0.1) Wenn Sie den DNS-Namen des Active Directory-Servers verwenden, müssen Sie den vollständigen Domänennamen (FQDN = Fully Qualified Domain Name) wie z. B. ad.beispiel.net angeben.
Protokoll und Authentifizierungsmethode
  Wählen Sie die gewünschte Protokoll- und Authentifizierungsmethode für die Verbindung mit dem und Authentifizierung beim Active Directory-Server aus.
  Verbindung über LDAP und Authentifizierung mit Kerberos
  Verbindung über CIFS (SMB) und Authentifizierung mit Kerberos
  Verbindung über CIFS (SMB) und Authentifizierung mit NTLMv2
E-Mail-Adresse abrufen
  Diese Einstellung bestimmt, ob die E-Mail-Adresse des Benutzers erfasst wird. Falls diese Einstellung eingeschaltet ist, wird die E-Mail-Adresse des Benutzers im Feld „From“ (Von) verwendet, wenn die Scan-to-E-Mail-Funktion genutzt wird.
LDAP-Serverport
  Geben Sie die Portnummer ein, um sich über LDAP mit dem Active Directory-Server zu verbinden. Die standardmäßige LDAP-Portnummer lautet 389.
LDAP-Suchverzeichnis
  Geben Sie den DN (Definierten Namen) des Standorts ein, um die E-Mail-Adresse des Benutzers zu erfassen. (Z. B. dc=Beispiel,c=US) Das Stammverzeichnis muss kleiner als 256 Bytes sein und darf nur UTF8-Zeichen verwenden.