Autenticazione Active Directory

Panoramica
  Questa pagina consente di modificare i parametri di Autenticazione Active Directory.
Dati RX Fax di storage
  Questa impostazione determina se gli utenti devono autenticarsi con Active Directory quando stampano i fax ricevuti. Se questa impostazione è attivata, i dati Fax RX vengono memorizzati temporaneamente e stampati solo dopo che l'utente si è autenticato.
Indirizzo server Active Directory
  Questo campo determina il nome host o l'indirizzo IP del server Active Directory. (Es. ad.example.net -oppure- 192.0.0.1) Se si sta utilizzando il nome DNS del server Active Directory occorre utilizzare FQDN (Fully Qualified Domain Name) ad esempio ad.example.net.
Protocollo e metodo di autenticazione
  Selezionare il metodo di protocollo e autenticazione che si desidera utilizzare per connettersi e autenticarsi sul server Active Directory.
  connettersi tramite LDAP e autenticarsi con Kerberos
  connettersi tramite CIFS(SMB) e autenticarsi con Kerberos
  connettersi tramite CIFS(SMB) e autenticarsi con NTLMv2
Ottieni indirizzo e-mail
  Questa impostazione determina se acquisire l'indirizzo e-mail dell'utente. Se questa impostazione è attivata, l'indirizzo e-mail dell'utente verrà utilizzato dal fileld quando si utilizza la funzione Scansione a E-mail.
Porta server LDAP
  Immettere il numero di porta per la connessione al server Active Directory tramite LDAP. Il numero di porta LDAP predefinito è 389.
Cartella principale di ricerca LDAP
  Inserire il DN (Distinguished Name) della posizione per acquisire l'indirizzo e-mail dell'utente. (Es. dc=example,c=us) La directory principale di ricerca deve essere inferiore a 256 byte e può utilizzare solo caratteri UTF8.