Certificat

Généralités
  Cette page vous permet de configurer un certificat et la clé secrète correspondante pour ce périphérique.
  Ce périphérique prend en charge deux méthodes de certification : les certificats à signature automatique et les certificats émis par une autorité de certification (AC).
Utiliser un certificat à signature automatique
  Ce périphérique émet son propre certificat.
  Il est plus facile d'utiliser ce type de certificat avec des fonctions plutôt qu'un certificat émis par une autorité de certification.
Utiliser un certificat émis par une autorité de certification
  Vous pouvez créer de deux manières un certificat émis par une autorité de certification. Méthode 1 : via une demande de signature de certificat (CSR) émise par le périphérique. Méthode 2 : faire créer le certificat et la clé secrète par l'autorité de certification.
  Veuillez utiliser cette option si vous disposez déjà d'une autorité de certification ou si vous souhaitez utiliser un certificat émis par une autorité de certification certifiée extérieure.
  REMARQUE :
  Selon l'état de configuration du certificat, il est possible que certaines fonctions soient désactivées.
  Les fonctions sont grisées et déliées.
Liste des certificats
  Afficher la liste des certificats installés sur ce périphérique
Afficher
  Le contenu du certificat est affiché.
Supprimer
  Supprimer de ce périphérique le certificat et la clé secrète
Exporter
  Ce périphérique exporte le certificat et la clé secrète.
Créer un certificat auto signé
  Ce périphérique crée un certificat autosigné et l'installe de lui-même.
  Il est plus facile d'utiliser ce type de certificat avec des fonctions plutôt qu'un certificat émis par une autorité de certification.
  Il existe deux options à sélectionner avec l'algorithme de clé publique et l'algorithme de chiffrement.
  Si vous vous branchez à un appareil qui ne prend pas en charge les paramètres de sécurité élevés, utilisez des paramètres plus faibles.
Créer un CSR
  Ce périphérique crée une demande de signature de certificat qui sera émise avec un certificat émanant de l'autorité de certification.
  Une fois le certificat émis par l'autorité de certification, installez-le au niveau de la page "Installer le certificat".
  Pour créer un certificat à signature automatique, vous pouvez sélectionner les niveaux de sécurité d'un algorithme de clé publique et un algorithme de chiffrement.
Installer le certificat
  Ce périphérique installe un certificat émanant de l'autorité de certification.
  Il n'est possible d'installer que des certificats émis avec une demande de signature de certificat émanant du périphérique.
  Pour permettre la communication SSL/TLS avec ce périphérique, vous devez installer le certificat de l'autorité de certification sur l'ordinateur qui communique avec le périphérique.
  REMARQUE :
  Cette fonction est activée une fois la demande de signature de certificat créée.
Importer le certificat et la clé privée
  Ce périphérique importe le certificat et la clé privée.