感谢您使用东芝24针84列针式打印机。
请登录我们的网站http://www.toshiba-tec.com/以得到更多信息。
或者查阅我们的手册，可以得到更详细的驱动程序的安装说明。

本光盘中的驱动程序包括Windows2000, Windows XP, Windows 7 32位， windows 7 64位, Windows 8 等操作系统的驱动程序。
在驱动程序目录，有两个可执行的安装文件。 
“安装驱动(32位系统).exe”是对应于PC操作系统是32位系统的打印机驱动安装程序。
“安装驱动(64位系统).exe”是对应于PC操作系统是64位系统的打印机驱动安装程序。


~~~~~~~~Windows 7下打印机驱动程序的安装方法~~~~~~~~
1. 打开计算机电源并以管理员权限的用户登录。
2. 如果操作系统是32位的，双击“安装驱动(32位系统)”图标开始安装驱动程序；如果操作系统是64位的，双击“安装驱动(64位系统)”图标开始安装驱动程序。
3. 当出现用户帐户控制对话框时，单击[是]。
4. 在安装程序界面型号列表中选择要安装的打印机型号并单击[安装]。
5. 按安装程序的提示要求先断开打印机与PC之间的连接，安装程序将自动彻底的删除之前版本的东芝针式打印机驱动程序。
6. 按安装程序的提示,如果要将驱动程序安装在USB接口或者并口上，请将USB接口或者并口连接线连接打印机和PC 并打开打印机。
电源。否则，驱动程序将默认安装在串口COM1。
7. 当出现“Windows安全”对话框时，选择{始终信任来自“Toshiba TEC Singapore Pte Ltd"的软件}, 再单击安装。
8. 当驱动程序安装成功后，会出现打印机驱动程序安装成功界面，按[确定]以完成安装并退出安装程序。


~~~~~~~~Windows 8下打印机驱动程序的安装方法~~~~~~~~
1. 打开计算机电源并以管理员权限的用户登录。
2. 如果操作系统是32位的，双击“安装驱动(32位系统)”图标开始安装驱动程序；如果操作系统是64位的，双击“安装驱动(64位系统)”图标开始安装驱动程序。
3. 当出现用户帐户控制对话框时，单击[是]。
4. 在安装程序界面型号列表中选择要安装的打印机型号并单击[安装]。
5. 按安装程序的提示要求先断开打印机与PC之间的连接，安装程序将开始删除之前版本的东芝针式打印机驱动程序。
6. 按安装程序的提示要求，打开“设备和打印机”目录，先删除所有东芝TS-8xx0F系列打印机，然后按[确认]继续。
7. 按安装程序的提示,如果要将驱动程序安装在USB接口或者并口上，请将USB接口或者并口连接线连接打印机和PC 并打开打印机。
电源。否则，驱动程序将默认安装在串口COM1。
8. 当出现“Windows安全”对话框时，选择{始终信任来自“Toshiba TEC Singapore Pte Ltd"的软件}, 再单击安装。
9. 当驱动程序安装成功后，会出现打印机驱动程序安装成功界面，按[确定]以完成安装并退出安装程序。



~~~~~~~~Windows XP下打印机驱动程序的安装方法~~~~~~~~
1. 打开计算机电源并以管理员权限的用户登录。
2. 双击“安装驱动(32位系统)”图标开始安装驱动程序。
3. 在安装程序界面型号列表中选择要安装的打印机型号并单击[安装]。
4. 按安装程序的提示要求先断开打印机与PC之间的连接，安装程序将自动彻底的删除之前版本的东芝针式打印机驱动程序。
5. 按安装程序的提示,如果要将驱动程序安装在USB接口或者并口上，请将USB接口或者并口连接线连接打印机和PC 并打开打印机
电源。否则，驱动程序将默认安装在串口COM1。
6. 当出现“软件安装”对话框时， 选择[仍然继续]。
7. 当驱动程序安装成功后，会出现打印机驱动程序安装成功界面，按[确定]以完成安装并退出安装程序。



~~~~~~~~Windows 2000下打印机驱动程序的安装方法~~~~~~~~
1. 打开计算机电源并以管理员权限的用户登录。
2. 双击“安装驱动(32位系统)”图标开始安装驱动程序。
3. 在安装程序界面型号列表中选择要安装的打印机型号并单击[安装]。
4. 按安装程序的提示要求先断开打印机与PC之间的连接，安装程序将自动彻底的删除之前版本的东芝针式打印机驱动程序。
5. 按安装程序的提示,如果要将驱动程序安装在USB接口或者并口上，请将USB接口或者并口连接线连接打印机和PC 并打开打印机
电源。否则，驱动程序将默认安装在串口COM1。
6. 当出现“没有找到数字签名”对话框时， 选择[是]。
7. 当驱动程序安装成功后，会要求击启动PC以完成安装并退出安装程序。 
 
 
 






