Toshiba e-STUDIO Series
      Copyright(c) 2008-2020 Toshiba Tec Corporation, All Rights Reserved.
 　　                   2020-08-20

　この製品には次の制限事項、注意事項があります。ご使用の前に必ずお読みください。

--------------------------------------------------------------------------------
インストールについて
--------------------------------------------------------------------------------

Windows Server 2008を使用する場合、前もって管理ツールでデスクトップ エクスペリエンスの
インストールを行ってください。
(1)スタート->管理ツール->サーバーマネージャ
(2)機能の追加をクリックします。
(3)デスクトップ エクスペリエンスをチェックして[次へ]ボタンをクリックします。
(4)[インストール]ボタンをクリックします。
(5)インストールの結果の画面が表示されたら、.[閉じる]ボタンをクリックします。
(6)パソコンの再起動の要求ダイアログが表示されたら、[はい]ボタンをクリックしてパソコンを再起動してください。

--------------------------------------------------------------------------------
e-STUDIO WIA Driver            Version 4.1.14.0 
--------------------------------------------------------------------------------

本ソフトウェアは以下の機種をサポートしています。
e-STUDIO6550C Series
e-STUDIO4540C Series
e-STUDIO6530C Series
e-STUDIO4520C Series
e-STUDIO455 Series
e-STUDIO855 Series
e-STUDIO456 Series
e-STUDIO856 Series
e-STUDIO2550C Series
e-STUDIO407CS Series
e-STUDIO527S Series
e-STUDIO507 Series
e-STUDIO857 Series
e-STUDIO6570C Series

e-STUDIO5005AC Series
e-STUDIO5008A Series
e-STUDIO7506AC Series
e-STUDIO8508A Series
Loops-LP30_e-STUDIO306LP
e-STUDIO307LP_Loops-LP301
e-STUDIO5008LP_Loops-LP50 Series
e-STUDIO5015AC Series
e-STUDIO5018A Series
e-STUDIO7516AC Series
e-STUDIO8518A Series
e-STUDIO400AC Series

注意事項
========
1. WIAドライバご使用上の注意 
(1)WIA接続中のタッチパネルについて
- WIA Scan実行中は、操作パネルがRemote Scan専用画面となります。
- 操作パネル上の[取消]ボタンを押すことで、WIA接続セッションを強制的に終了させることが可能です。 
・上記[取消]以外の、全ての操作ボタンが無効となります。
・クライアントアプリケーションからのキャンセルおよび、TopAccessのスキャンジョブからのキャンセルも可能です。
・WIA Scan接続は、クライアントPCに画像を転送し終わるまで継続しますので装置のスキャニング動作終了後、他の操作が可能となるまでに数分かかることがあります。

(2)WIAドライバの制約
- WIA Scanジョブの正常終了及びエラー終了時のレポート通知は送信されません。
- WIA Scan実行中に停電などが発生した場合、ジョブは消えてしまいますのでもう一度最初からやり直してください。

(3)Windows Server 2008を使用する場合、前もって管理ツールでサービスWindows Image Acquisition(WIA)のスタートアップの種類を”自動”に更新してください。
   1.マイコンピュータを選択し右クリックします。
   2."管理"を選択します。
   3."サービスとアプリケーション"をクリックします。
   4."サービス"をクリックします。
   5."Windows Image Acquisition(WIA)"をダブルクリックします。
   6."全般"タブの"スタートアップの種類"を"自動"に変更します。
   7.[適用]ボタン→[ＯＫ]ボタンを押下します。

(4)Windows Server 2008を使用する場合、前もって管理ツールでサービスPnP-X IP Bus Enumeratorのスタートアップの種類を”自動”に更新してください。
   1.マイコンピュータを選択し右クリックします。
   2."管理"を選択します。
   3."サービスとアプリケーション"をクリックします。
   4."サービス"をクリックします。
   5."PnP-X IP Bus Enumerator"をダブルクリックします。
   6."全般"タブの"スタートアップの種類"を"自動"に変更します。
   7.[適用]ボタン→[ＯＫ]ボタンを押下します。

(5)イメージングアプリケーションから文書を取り込む場合、以下の設定を行ってからスキャン処理を開始してください。以下の設定が行われていない場合、スキャンした画像が黒くなってしまいます。
   1.イメージングアプリケーションのメニューバーより[Tools]→[Options]→[Scan]の順に選択してください。
   2.[Advanced]ボタンをクリックしてください。
   3.”Native”をチェックしてください。

(6)PhotoshopやイメージングアプリケーションなどのTWAIN対応アプリケーションで文書を取り込み中に[ｷｬﾝｾﾙ]ボタンを押してキャンセルした場合、再び取り込みを行うためにはTWAIN対応アプリケーションを再起動してください。

(7)クライアントコンピュータで設定した、スキャンプロファイルのデフォルトの解像度より、低い解像度でのスキャンが実行できない場合があります。
   その場合、スキャンプロファイルのデフォルトの解像度を、スキャンをしたい解像度に設定してください。

(8)ユーザ認証および部門管理機能が有効の場合は、コンピュータからWIAドライバを操作することはできません。
   コンピュータからWIAドライバを操作する場合は、ユーザ認証および部門管理機能を無効にしてください。

(9)ユーザ認証が有効なe-STUDIO Seriesでスキャンを実施する前に下記手順を行ってください。
   デバイスとプリンター、Windows Faxとスキャンを使用する場合
   1.[新しいスキャン]画面から[変更]ボタンをクリックします。
   2.[デバイスの選択]画面が表示されるので、使用される東芝複合機を選択し[プロパティ]ボタンをクリックします。
   3.東芝複合機に部門認証が設定されている場合は[ﾃﾞﾊﾞｲｽ設定]タブをクリックします。
　　それ以外の認証の場合はそのままプロパティを閉じてください。
   4.部門ｺｰﾄﾞ項目から[部門ｺｰﾄﾞ]ボタンをクリックします。
   5.ﾕｰｻﾞ認証ダイアログが表示されるので正しい部門コードを入力して、OKボタンをクリックしてください。

   他のアプリケーションからドライバをご使用される場合も同様にプロパティから設定を行ってください。

--------------------------------------------------------------------------------
商標
--------------------------------------------------------------------------------

本書で記載されている登録商標を下記に記します。
・Windows Vista の正式名称は、Microsoft Windows Vista Operating System です。
・Windows Server 2008 の正式名称は、Microsoft Windows Server 2008 Operating System です。
・Microsoft 、Windows 、またはその他のマイクロソフト製品の名称及び製品名は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
・TopAccess は、東芝テック(株）の登録商標です。
・Photoshop、またはその他のアドビシステムズ製品の名称及び製品名は、米国Adobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
・その他、本書に掲載されている会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

