## 简介

本章将对您的机器进行概述说明。

本章内容包括：

- 机器概览

- 控制面板概览 (e-STUDIO221S)

- 控制面板概览 (e-STUDIO220S)

- 了解状态 LED

- 有关有用按钮的介绍

- 开机

## 机器概览

### 正视图

根据机器的型号，此图可能与您的机器不同。

1 | 进纸器盖[a] | 6 | 前门把手 | 11 | 文档输出纸盘 | 16 | 扫描仪玻璃板
2 | 进纸器宽度导板[a] | 7 | 手柄 | 12 | 控制面板 | 17 | 扫描装置
3 | 进纸器输入纸盘[a] | 8 | 纸盘 1 | 13 | 墨粉盒 | 18 | 扫描直到按钮关闭[b]
4 | 进纸器输出纸盘[a] | 9 | 手动纸盘 | 14 | 手动纸盘纸张宽度导轨 |  |
5 | 输出支架 | 10 | 前门 | 15 | 扫描仪盖 |  |
[a] 仅限 e-STUDIO221S。 [b] 当您关闭扫描装置时，使用此按钮。

### 后视图

根据机器的型号，此图可能与您的机器不同。

1 | USB 端口 | 5 | 后门
2 | 电话线插槽[a] | 6 | 后门把手
3 | 电话分机插槽 (EXT)[a] |  |
4 | 电源插口 |  |
[a] 仅限 e-STUDIO221S。

## 控制面板概览 (e-STUDIO221S)

根据机器的型号，此控制面板可能与您的机器不同。

1 | ID 复印 | 可将身份证件（如驾驶执照）的两面复印到纸张的单面（请参阅身份证复印）。
2 | 缩小/放大 | 缩放原件。
3 | 显示屏 | 在操作过程中显示当前状态和提示信息。
4 | 状态 | 显示打印机的状态（请参阅了解状态 LED）。
5 | （传真） | 激活传真模式。
6 | （复印） | 激活复印模式。
7 | （扫描） | 激活扫描模式。
8 | 箭头 | 在选定菜单的可用选项间滚动，以及增大或减小值。
9 | 菜单 | 进入“菜单”模式，并在可用菜单间滚动（请参阅机器状态和高级功能）。
10 | OK | 确认屏幕上的选择。
11 | 返回 | 返回上一级菜单。
12 | 数字键盘 | 拨打传真号码，并输入文档份数或其他选项的数值。
13 | 地址簿 | 用于存储常用传真号码，或者搜索已存储的传真号码。
14 | 重拨/暂停 | 在“待机”模式下重拨尾数。此外，在“编辑”模式下将暂停插入传真号码中。
15 | 免提拨号 | 使您能够免提拨号。
16 | 开始 | 开始作业。
17 | 停止/清除 | 随时停止操作。屏幕上出现显示用户可停止或恢复当前作业的弹出窗口。
18 | 电源 | 您可以打开与关闭电源（请参阅电源按钮）。

## 控制面板概览 (e-STUDIO220S)

根据机器的型号，此控制面板可能与您的机器不同。

1 | 显示屏 | 在操作过程中显示当前状态和提示信息。
2 | 状态 | 显示打印机的状态（请参阅了解状态 LED）。
3 | 箭头 | 在选定菜单的可用选项间滚动，以及增大或减小值。
4 | 菜单 | 进入“菜单”模式，并在可用菜单间滚动（请参阅机器状态和高级功能）。
5 | OK | 确认屏幕上的选择。
6 | 返回 | 返回上一级菜单。
7 | ID 复印 | 可将身份证件（如驾驶执照）的两面复印到纸张的单面（请参阅身份证复印）。
8 | 扫描到 | 发送已扫描的数据（请参阅扫描原件并发送至计算机（扫描至 PC））。
9 | 缩小/放大 | 打印显示器中显示的活动屏幕。
10 | 停止/清除 | 随时停止操作。屏幕上出现显示用户可停止或恢复当前作业的弹出窗口。
11 | 开始 | 开始作业。
12 | 电源 | 您可以打开与关闭电源（请参阅电源按钮）。

## 了解状态 LED

状态 LED 的颜色指示机器的当前状态。

状态 | 说明
--- | ---

熄灭

- 机器处于脱机状态。

- 机器处于节能模式。接收数据或按任意按钮时，机器会自动切换至联机状态。

绿色

闪烁

- 当背光灯缓慢闪烁时，表明机器正在从计算机接收数据。

- 当背光灯快速闪烁时，表明机器正在打印数据。

亮起 | 机器已联机，可以使用。

红色

闪烁

- 发生小错误，机器正在等候清除错误。请检查显示信息。当问题解决时，机器会继续运行。

- 墨粉盒中残留墨粉。预计墨粉盒寿命[a]接近墨粉的使用寿命。请准备新墨粉盒以备更换。可通过摇匀墨粉来临时提高打印质量。（请参阅摇匀墨粉。）

亮起

- 硒鼓已经达到其预计的硒鼓寿命[a]。建议更换墨粉盒（请参阅更换墨粉盒）。

- 发生卡纸现象（请参阅清除卡纸）。

- 盖板打开。合上盖板。

- 纸盘中无纸。在纸盘中装入纸张。

- 由于出现严重错误，机器已经停止运行。请检查显示消息（请参阅了解显示屏消息）。

[a] 预计墨粉盒寿命表示期望或估计的墨粉盒寿命，指示平均输出份数，依照 ISO/IEC 19752 进行设计。页数会受工作环境、打印间隔、介质类型和介质尺寸的影响。即使出现要求您更换墨粉盒的消息，墨粉盒中仍可能残留墨粉。

东芝泰格不推荐使用非原装东芝泰格硒鼓，如重新填装或改装的硒鼓。东芝泰格无法保证非原装东芝泰格硒鼓的质量。机器保修不涵盖由于使用非原装东芝泰格墨粉盒而需要的服务或维修。

检查显示屏上的消息。按照信息中的指示说明操作，或参阅“故障排除”一章（请参阅 了解显示屏消息）。如果问题仍然存在，请拨打服务电话。

## 有关有用按钮的介绍

### 菜单 按钮

当您希望了解机器状态并将您的机器设置为使用高级功能时，请单击菜单 按钮（请参阅机器状态和高级功能）。

### 电源 按钮

如果要关闭电源，请按下此按钮，直到出现关闭电源。选择是以关闭电源。此按钮也可用于打开机器。

状态 | 说明
--- | ---

关闭

- 机器处于就绪模式。

- 机器的电源已关闭。

打开 | 机器处于节能模式。

## 开机

插上电源线，机器将打开。

如果要关闭电源，请按电源按钮，直到屏幕上显示关闭电源。