[STRING]
Property = Propriedade
Chang_port = Alterar porta
Local_Scanner = Scanner local
Network_Scanner = Scanner de rede
Search = Pesquisar
Stop = Parar
IPAdd = Endereço IP
OK = OK
Cancel = Cancelar
Apply = Aplicar
STR_AutoDet = Detecção automática na rede

[Help]
Local Scanner = Selecione o Scanner local para estabelecer comunicação com a porta USB ou LPT.
Network Scanner = Selecione o Scanner de rede para estabelecer comunicação com a porta de rede.
Search = Clique no botão “Pesquisar” para iniciar a pesquisa.
Stop = Clique no botão “Parar pesquisa” para cancelar o processo de pesquisa.
IP = Insira o número exclusivo para identificar a impressora e permitir a comunicação com outros dispositivos.
Available Destination List = Mostra a lista de aplicativos que estão vinculados no momento a imagens digitalizadas no registro do PC. Sempre que um dispositivo é adicionado, a “Lista de destinos possíveis” é atualizada.
Front Panel Destination List = Mostra a lista dos aplicativos adicionados ao painel frontal do dispositivo. Quando o usuário faz login no dispositivo, o Painel frontal atualiza a lista de aplicativos.
Add Application = Este botão pode adicionar um item selecionado em um arquivo “exe” válido. O item adicionado é exibido em “Lista de destinos disponíveis”.
Remove Application = Este botão pode remover um item adicionado pelo usuário em “Destinos de digitalização disponíveis”. 
Resolution = Determina o volume de informações que o scanner capturará em uma imagem digitalizada resultante.
Scan Color = Especifica o modo em que a imagem deverá ser digitalizada, o que permite que você escolha o tipo de modo de digitalização a ser usado ao digitalizar o documento-fonte original. 
Show Preview = Determina se a caixa de diálogo Digitalização aparecerá para que opções de digitalização sejam alteradas. Se esta opção estiver selecionada, será exibida uma visualização da digitalização. Nesse caso, será possível modificar as opções de digitalização antes de sua conclusão. Se esta opção não estiver marcada, a imagem será digitalizada diretamente no aplicativo escolhido.
ADF Duplex = O alimentador automático de documentos é selecionado como a origem. Selecione esse modo para digitalizar os dois lados de uma seqüência de páginas. Quando o AAO Duplex é selecionado como uma origem, os documentos colocados no alimentador automático são digitalizados. Se o alimentador estiver vazio, o sistema exibirá uma mensagem. Para continuar, coloque o documento a ser digitalizado no alimentador e tente a operação novamente. No modo AAO Duplex, selecione o tipo de encadernação apropriado para obter as páginas orientadas de forma correta pelo scanner. Se as páginas do documento de origem possuírem a orientação retrato (como um livro ou folheto), selecione Encadernação pela borda longa. Se a orientação for paisagem (por exemplo, um bloco de desenho), selecione Encadernação pela borda curta.
Scan Size = Especifica o tamanho em que a imagem deverá ser digitalizada.
Save Location = Determina a pasta de salvamento padrão.
Default = O usuário pode definir a propriedade de digitalização padrão. A propriedade de digitalização padrão indica o valor de configuração que é definido pelo cliente do scanner quando o dispositivo é adicionado.
Register PC = Define a ID do computador e a senha.
ID = Pode ser composta por caracteres alfanuméricos, mas deve começar com uma letra e pode conter, no máximo, 15 caracteres.
PIN = Deve incluir 4 dígitos.

//fax2pc
LocalDeviceHelp = Selecione esta opção se o dispositivo estiver localmente conectado a esta máquina.
NetworkAutoHelp = Selecione esta opção para pesquisar na rede por uma lista de dispositivos do mesmo modelo do dispositivo atual.
NetworkIPHelp = Selecione esta opção se você sabe o endereço IP ou o nome de host/IPv6 do dispositivo que deseja usar. Insira o endereço IP ou o endereço IPv6 na caixa de texto à direita.
SearchHelp = Clique para iniciar a pesquisa na rede.
StopHelp = Clique para interromper a pesquisa atual.
FaxEnableHelp = Selecione esta opção para ativar esta máquina para recebimento de faxes do dispositivo selecionado. Se esta opção não for selecionada, o equipamento não poderá receber faxes do dispositivo selecionado.
FileFormatHelp = Selecione o formato de arquivo para salvar os faxes recebidos.
SaveLocationHelp = O local padrão para salvar faxes recebidos.
PrefixHelp = O prefixo padrão que você deseja usar para faxes recebidos.
NameRule1Help = Acrescenta o prefixo padrão determinado com a data e a hora do fax recebido, e o salva na pasta padrão.
NameRule2Help = Acrescenta o prefixo padrão determinado com a data e a hora do fax recebido, e o salva na pasta com o nome da data de recebimento no padrão.
NameRule3Help = Acrescenta o prefixo padrão determinado com a data e a hora do fax recebido, e o salva na pasta com o nome do número de fax do remetente na pasta padrão.
PrintFaxHelp = Faxes recebidos serão impressos automaticamente pelo dispositivo de recebimento de fax quando forem recebidos, apenas se esta opção estiver marcada.
NotificationHelp = Selecione esta opção para ser notificado quando um fax for recebido.

[MESSAGE]
Delete_DefaultItem = Este é um item padrão e não pode ser excluído.
Over_Number = O número de aplicativos ou pastas é limitado.
Over_Number1 = Não é possível adicionar o aplicativo ou pasta.
EmptyErr = A “Lista de destinos do painel frontal” está vazia.
NameConfirmMessage = O nome da pasta ou do aplicativo selecionado já existe.
PINMessage = Você deve inserir quatro dígitos.
PINConfirmMessage = As senhas não coincidem.
IDMessage = ID de computador – O primeiro caractere deve ser uma letra.
Path_Err = Caminho inválido. Escolha outro caminho.
ID_Duplecate = A ID de computador inserida já está em uso. Escolha outra ID de computador.
ID_Duplecate1 = Insira um nome diferente.
NoDevice = Nenhum dispositivo encontrado.
NotConnect = Verifique a conexão de rede.
IDFull = A ID especificada não pode ser registrada, porque o número de registro da ID excede o número máximo de caracteres.
IDFull1 = O scanner pode registrar uma ID com, no máximo, 30 caracteres.
ScanBusy = O scanner está ocupado. Tente novamente mais tarde.

//fax2pc
OtherPCenable = Não é possível ativar o recurso de recebimento de fax neste dispositivo, devido ao seguinte conflito: O dispositivo já está associado a [%s].
SWSenable = Não é possível ativar o recurso de recebimento de fax neste dispositivo, devido ao seguinte conflito: O administrador configurou o encaminhamento de fax desse dispositivo para outra opção.

[Scan Setting]
Set Scan Button = Definir botão Digitalizar
Scan Destination = Destino de digitalização
Destination = Destino
Available Destination List = Lista de destinos disponíveis
Front Panel Destination List = Lista de destinos do painel frontal
Add Application = Adicionar aplicativo
Remove Application = Remover aplicativo
File Path = Caminho do arquivo
Application Name = Nome do aplicativo
Add User Folder = Adicionar pasta de usuário
Folder Name = Nome da pasta
File Format = Formato do arquivo
Language = Idioma
Scan Property = Propriedade de digitalização
ID = ID do computador
Setting = Configuração
Save Location = Salvar a localização
Location = Localização
Resolution = Resolução
75 dpi = 75 ppp
150 dpi = 150 ppp
200 dpi = 200 ppp
300 dpi = 300 ppp
600 dpi = 600 ppp
Scan Color = Cor de digitalização
Scan Colour = Cor de digitalização
Mono = Monocromático
Gray = Cinza
256 Color = 256 cores
256 Colour = 256 cores
Color = Em cores
Colour = Em cores
Scan Size = Tamanho de digitalização
ADF Duplex = AAO Duplex
Off = Desligado
Short-Edge Binding = Encadernação pela borda curta
Long-Edge Binding = Encadernação pela borda longa
Show Preview = Mostrar visualização
Default = Padrão
IDD_UNAME_INPUT = Registre o computador.
IDC_NAME = ID do computador (máx. de 15 caracteres)
IDC_PIN_CHECK = Ativar senha
IDC_PIN_STATIC = Senha (4 dígitos, de 0 a 9)
IDC_REPIN_STATIC = Confirmar senha
//added
OpenApplication = Abra a imagem digitalizada após digitalizá-la
Folder path=Localização da pasta
App path=Localização do aplicativo
File Name Convention=Convenção de nome de arquivo
Prefix=Prefixo
NameRule1=Prefixo + Data + Hora
NameRule2=/Data/Prefixo + Data + Hora
NameRule3=/Prefixo/Prefixo + Data + Hora
//
DocTYPE_ITEM_0 = BMP
DocTYPE_ITEM_1 = JPEG
DocTYPE_ITEM_2 = PDF
DocTYPE_ITEM_3 = TIFF com várias páginas
DocTYPE_ITEM_4 = TIFF com uma página
EmailTYPE_ITEM_0 = JPEG
EmailTYPE_ITEM_1 = PDF
EmailTYPE_ITEM_2 = TIFF
OCR_ITEM_0 = Microsoft Excel (.csv)
OCR_ITEM_1 = Microsoft Word (.doc)
OCR_ITEM_2 = Text (.txt)
OCR_ITEM_3 = PDF (.pdf)
LANG_ITEM_0 = Português
LANG_ITEM_1 = Alemão
LANG_ITEM_2 = Francês
LANG_ITEM_3 = Espanhol
LANG_ITEM_4 = Italiano
LANG_ITEM_5 = Sueco
LANG_ITEM_6 = Holandês
LANG_ITEM_7 = Português (Europa)
LANG_ITEM_8 = Português (Brasil)
LANG_ITEM_9 = Húngaro
LANG_ITEM_10 = Polonês
LANG_ITEM_11 = Russo
LANG_ITEM_12 = Japonês
LANG_ITEM_13 = Chinês simplificado
LANG_ITEM_14 = Chinês tradicional
LANG_ITEM_15 = Coreano
LANG_ITEM_16 = Russo + inglês
LANG_ITEM_17 = Numérico
LANG_ITEM_18 = Alfabético
LANG_ITEM_19 = Ucraniano
LANG_ITEM_20 = Estoniano
LANG_ITEM_21 = Letão
LANG_ITEM_22 = Lituano
LANG_ITEM_23 = Norueguês
LANG_ITEM_24 = Finlandês
LANG_ITEM_25 = Dinamarquês
LANG_ITEM_26 = Tcheco
LANG_ITEM_27 = Turco
LANG_ITEM_28 = Ucraniano + inglês
LANG_ITEM_29 = Uzbeque

//fax2pc
EnableFax = Ativar recebimento de fax
Set Fax Receiving = Definir recebimento de fax
PrintFax = Imprimir fax recebido
NotifyFax = Notificar-me quando um fax for recebido
NameRule4 = /Número de fax do remetente/Prefixo + Data + Hora
Fax = Fax
Duplex = Duplex:
Support = Suporte
Not Support = Sem suporte
LocalDevice = Dispositivo conectado localmente
NetworkDevice = Dispositivo conectado à rede
IPorHost = IP ou Nome de host

/* string for window notification */
StartFaxJob = Começar a receber um fax
FaxWait = Aguarde
EndFaxJob = Concluir recebimento de fax
TRSNumber = Número de transmissão
Date = Data
Tosee = Clique para ver
