[Layout]
Page=Views\index.html
Width=480
Height=450
Title=Toshiba Viewer installation

[Config]
DefaultLanguage=ENG
StringEncoding=unicode
OS=5 6.0 6.1 6.2 10.0
DeviceClass={88BAE032-5A81-49f0-BC3D-A4FF138216D6}

[Device]
ES170F=USB\Vid_08A6&Pid_8004
ES166=USB\Vid_08A6&Pid_8011
ES206=USB\Vid_08A6&Pid_8012
ES167=USB\Vid_08A6&Pid_8013
ES207=USB\Vid_08A6&Pid_8014
ES237=USB\Vid_08A6&Pid_8015
ES181=USB\Vid_08A6&Pid_801B
ES211=USB\Vid_08A6&Pid_801C
ES182=USB\Vid_08A6&Pid_801D
ES212=USB\Vid_08A6&Pid_801E
ES242=USB\Vid_08A6&Pid_801F

[Languages]
CSY=*CZE
PLK=*POL
PTG=*POR
CHS=*CHN
ELL=*GRK
ENG=English,1
ESN=Español,1
ITA=Italiano,1
NLD=Nederlands,1
HUN=Magyar,2
CZE=Čeština,2
SVE=Svenska,1
GRK=Ελληνικά,4
DAN=Dansk,1
POL=Polski,2
POR=Português,1
NOR=Norsk,1
FIN=Suomi,1
DEU=Deutsch,1
FRA=Français,1
JPN=日本語,7
CHN=简体中文,a
RUS=Русский,5

[Install]
Printer=Printer (dir=Printer setupinf=oemsetup.inf)
Drivers=Printer (setupinf=TECUSBC.inf,setupinf10=ToshCDC.inf,closec2=1)

[Command.install.drivers.autorun]
Invoke=Bin\Drivers\GDI&TWAIN_setup.exe
IfAutoRun=wait close
PostExec=close
WinUSB=10

[Command.install.drivers]
Invoke=Bin\Drivers\GDI&TWAIN_setup.exe
IfAutoRun=wait close
PostExec=hide wait close
WinUSB=10

[Command.install.drivers.usb]
Invoke=*page
Page=usbdevice.html
Preinstall=Drivers

[Command.install.drivers.usb2]
Invoke=Bin\Drivers\GDI&TWAIN_setup.exe
CmdLine=/usb
PostExec=hide wait close
WinUSB=10

[Command.install.drivers.lpt]
Invoke=*page
Page=lptdevice.html

[Command.install.drivers.lpt2]
Invoke=Bin\Drivers\GDI&TWAIN_setup.exe
CmdLine=/lpt
PostExec=close

[Command.install.drivers.gf1190]
Invoke=*page
Page=gfdevice.html

[Command.install.drivers.gf1190_2]
Invoke=Bin\Drivers\GDI&TWAIN_setup.exe
CmdLine=/usblpt
PostExec=close

[Command.install.drivers.device]
Invoke=Bin\Drivers\GDI&TWAIN_setup.exe
CmdLine=/usb
PostExec=hide wait close

[Command.install.drivers.net]
Invoke=Bin\Drivers\NetworkTWAIN_setup.exe

[Command.install.network.print]
Invoke=Bin\Drivers\NetGDI_setup.exe
IfAutoRun=wait close

[Command.install.apps]
Invoke=Bin\App\ToshibaConsole.exe

[Command.qsg.eng]
Invoke=Docs\Viewer2ENG.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_ENG.HTML

[Command.qsg.fra]
Invoke=Docs\Viewer2FRA.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_FRA.HTML

[Command.qsg.deu]
Invoke=Docs\Viewer2DEU.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_DEU.HTML

[Command.qsg.esn]
Invoke=Docs\Viewer2ESN.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_ESN.HTML

[Command.qsg.jpn]
Invoke=Docs\Viewer2JPN.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_JPN.HTML

[Command.qsg.nld]
Invoke=Docs\Viewer2NLD.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_NLD.HTML

[Command.qsg.chn]
Invoke=Docs\Viewer2CHN.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_CHN.HTML

[Command.qsg.nor]
Invoke=Docs\Viewer2NOR.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_NOR.HTML

[Command.qsg.sve]
Invoke=Docs\Viewer2SVE.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_SVE.HTML

[Command.qsg.rus]
Invoke=Docs\Viewer2RUS.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_RUS.HTML

[Command.qsg.cze]
Invoke=Docs\Viewer2CZE.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_CZE.HTML

[Command.qsg.dan]
Invoke=Docs\Viewer2DAN.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_DAN.HTML

[Command.qsg.fin]
Invoke=Docs\Viewer2FIN.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_FIN.HTML

[Command.qsg.grk]
Invoke=Docs\Viewer2GRK.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_GRK.HTML

[Command.qsg.hun]
Invoke=Docs\Viewer2HUN.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_HUN.HTML

[Command.qsg.ita]
Invoke=Docs\Viewer2ITA.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_ITA.HTML

[Command.qsg.por]
Invoke=Docs\Viewer2POR.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_POR.HTML

[Command.qsg.pol]
Invoke=Docs\Viewer2POL.pdf
;Invoke=Docs\DOCS_POL.HTML

[Models]
Vid_08A6.Pid_8004=TOSHIBA e-STUDIO170F
Vid_08A6.Pid_8011=TOSHIBA e-STUDIO166
Vid_08A6.Pid_8012=TOSHIBA e-STUDIO206
Vid_08A6.Pid_8013=TOSHIBA e-STUDIO167
Vid_08A6.Pid_8014=TOSHIBA e-STUDIO207
Vid_08A6.Pid_8015=TOSHIBA e-STUDIO237
Vid_08A6.Pid_801B=TOSHIBA e-STUDIO181
Vid_08A6.Pid_801C=TOSHIBA e-STUDIO211
Vid_08A6.Pid_801D=TOSHIBA e-STUDIO182
Vid_08A6.Pid_801E=TOSHIBA e-STUDIO212
Vid_08A6.Pid_801F=TOSHIBA e-STUDIO242

; Locale specific strings
[Strings.eng]
Title=TOSHIBA Viewer V2 Installation
1=Install Printer and Scanner drivers
2=Install Applications
3=View Documentation
4=Please connect your MFP and then power it on.  When the MFP is detected, the installation will continue.<br/><br/>If the MFP is already connected and powered on, disconnect and reconnect it.
5=back
6=What type of connection does your device have?
7=I have a TOSHIBA MFP connected using a USB cable
8=I have a TOSHIBA MFP connected using a parallel cable
; 9=If a warning that the drivers are unsigned is displayed, click the <b>Continue anyway</b> or <b>Yes</b> button to continue installation.
9=If prompted, click the <b>Continue Anyway</b> or <b>Install</b> button.
10=I have a TOSHIBA MFP connected using a TOSHIBA GF-1190 USB to Parallel cable
11=I want to scan using a TOSHIBA MFP elsewhere on the network
12=Click here to select the MFP and port manually
13=Please make sure your TOSHIBA MFP is connected to the PC and is switched on.  Then click the link below to start the driver installation.
14=Click here when ready to install the drivers
15=USB cable
16=Parallel cable
17=GF-1190 cable
18=Make sure your MFP is switched off.  Connect the GF-1190 to the parallel port on the MFP, then connect the GF-1190 to a USB port on your computer and then power on the MFP.  The installation will continue when the GF-1190 cable and MFP are detected.
19=Click here to select the MFP and port manually

20=Where is your device?
21=Connected directly to this computer
22=Connected to another computer on the network
23=I want to print using a TOSHIBA MFP elsewhere on the network
24=What do you want to do?

25=This version of Windows is not supported
26=An incorrect device was connected, please start again.

30=Install software for a locally connected TOSHIBA MFP
31=Install software for a remotely connected TOSHIBA MFP
32=Connect and power on your TOSHIBA e-STUDIO MFP
33=Please wait...

[Strings.fra]
Title= Installation du TOSHIBA Viewer V2
1=Installer les pilotes de l’imprimante et du scanner
2=Installation des applications
3=Visualiser la documentation
4=Veuillez connecter votre MFP et le mettre sous tension. Une fois le MFP détecté, l’installation reprendra.<br/><br/>Si le MFP est déjà connecté et sous tension, déconnectez-le et reconnectez-le.
5=retour
6=De quel type de connexion dispose votre périphérique?
7=J’ai un MFP TOSHIBA connecté à l’aide d’un câble USB
8= J’ai un MFP TOSHIBA connecté à l’aide d’un câble parallèle
; 9=Si un avertissement s’affiche pour indiquer que les pilotes ne sont pas signés, cliquez sur le bouton <b>Continuer quand même</b> ou <b>Oui</b> pour continuer l’installation.
9=Si vous êtes invité, cliquez sur l'<b>Continuer quand même</b> ou le bouton <b>Installer</b>.
10= J’ai un MFP TOSHIBA connecté à l’aide d’un câble USB à parallèle TOSHIBA GF-1190
11=Je veux analyser à l’aide d’un autre MFP TOSHIBA relié au réseau
12=Cliquez ici pour sélectionner le MFP et le port manuellement
13=Veuillez vous assurer que votre MFP TOSHIBA est connecté au PC et sous tension. Puis cliquez sur le lien ci-dessous pour démarrer l’installation du pilote.
14=Cliquez ici lorsque vous êtes prêt à installer les pilotes
15=Câble USB
16=Câble parallèle
17=Câble GF-1190
18=Assurez-vous que votre MFP est hors tension. Connectez le GF-1190 au port parallèle du MFP, puis connectez le GF-1190 à un port USB de votre ordinateur, puis mettez le MFP sous tension. L’installation reprend une fois que sont détectés le câble GF-1190 et le MFP.
19=Cliquez ici pour sélectionner le MFP et le port manuellement

20=Où se trouve votre périphérique?
21=Connecté directement à cet ordinateur
22=Connecté à un autre ordinateur relié au réseau
23=Je veux imprimer à l’aide d’un autre MFP TOSHIBA relié au réseau
24=Que voulez-vous faire?

25=Cette version de Windows n'est pas prise en charge
26=Un périphérique incorrect a été connecté, s'il vous plaît recommencer.

30=Installer le logiciel pour MFP TOSHIBA connecté localement
31=Installer le logiciel pour MFP TOSHIBA connecté à distance
32=Connecter et démarrer votre TOSHIBA e-STUDIO MFP 
33=Veuillez patienter...

[Strings.deu]
Title=TOSHIBA Viewer V2 Installation
1=Drucker- und Scannertreiber installieren
2=Anwendungen installieren
3=Siehe Dokumentation
4=Bitte schließen Sie Ihr MFP an und schalten Sie es ein.  Wenn das MFP erkannt wurde, wird die Installation fortgesetzt.<br/><br/>Falls das MFP bereits angeschlossen und eingeschaltet ist, trennen Sie es und schließen Sie es erneut an.
5=Zurück
6=Welchen Anschlusstyp besitzt Ihr Gerät?
7=Ich habe ein TOSHIBA MFP mit USB-Anschluss.
8=Ich habe ein TOSHIBA MFP mit Parallelanschluss.
; 9=Falls eine Warnmeldung wegen unsignierter Treiber angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Trotzdem fortsetzen</b> oder <b>Ja</b>, um die Installation fortzusetzen.
9=Wenn Sie aufgefordert werden, klicken Sie auf <b>Installation fortsetzen</b> oder Schaltfläche <b>Installieren</b>.
10=Ich habe ein TOSHIBA MFP mit einem TOSHIBA GF-1190 USB/Parallel-Adapterkabel.
11=Ich möchte mit einem TOSHIBA MFP scannen, das an anderer Stelle im Netzwerk steht.
12=Klicken Sie hier, um das MFP und den Port manuell auszuwählen.
13=Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr TOSHIBA MFP mit dem Computer verbunden und eingeschaltet ist.  Klicken Sie dann auf den Link unten, um die Treiber-Installation zu starten.
14=Klicken Sie hier, wenn Sie bereit sind, die Treiber zu installieren.
15=USB-Kabel
16=Parallelkabel
17=GF-1190-Kabel
18=Stellen Sie sicher, dass Ihr MFP ausgeschaltet ist.  Schließen Sie das GF-1190 an den Parallelport des MFP, schließen Sie dann das GF-1190 an einen USB-Anschluss Ihres Computers und schalten Sie danach das MFP ein.  Die Installation wird fortgesetzt, wenn das GF-1190-Kabel und das MFP erkannt werden.
19=Klicken Sie hier, um das MFP und den Port manuell auszuwählen

20=Wo befindet sich Ihr Gerät?
21=Direkt mit diesem Computer verbunden.
22=Mit einem anderen Computer in diesem Netzwerk verbunden
23=Ich möchte mit einem TOSHIBA MFP drucken, das an anderer Stelle im Netzwerk steht.
24=Was möchten Sie tun?

25=Diese Windows-Version wird nicht unterstützt.
26=Ein falsches Gerät angeschlossen wurde, starten Sie bitte erneut.

30=Software für lokal verbundene TOSHIBA MFP installieren.
31=Software für remote verbundene TOSHIBA MFP installieren.
32=Schließen Sie Ihr TOSHIBA e-STUDIO MFP an und schalten Sie es ein.
33=Bitte warten...

[Strings.esn]
Title=Instalación de TOSHIBA Viewer V2
1=Instalar los controladores de impresora y escáner
2=Instalar las aplicaciones
3=Ver documentación
4=Conecte el periférico multifunción (MFP) y enciéndalo.  En cuanto el periférico multifunción haya sido detectado, la instalación continuará.<br/><br/>Si el MFP ya está conectado y encendido, desconéctelo y vuélvalo a conectar.
5=atrás
6=¿Qué tipo de conexión tiene su dispositivo?
7=Tengo un dispositivo MFP de TOSHIBA conectado mediante un cable USB
8=Tengo un dispositivo MFP de TOSHIBA conectado mediante un cable paralelo
; 9=Si se visualiza una advertencia explicando que los controladores no están firmados, haga clic en el botón <b>Continuar de todas maneras</b> o <b>Sí</b> para seguir con la instalación.
9=Si se le solicita, haga clic en <b>Continuar de todos maneras</b> o el botón <b>Instalar</b>.
10=Tengo un dispositivo MFP de TOSHIBA conectado mediante un cable USB a paralelo TOSHIBA GF-1190
11=Quiero escanear usando un dispositivo MFP de TOSHIBA en otra parte de la red
12=Haga clic aquí para seleccionar manualmente el dispositivo MFP y el puerto
13=Por favor compruebe que el dispositivo MFP de TOSHIBA está conectado al ordenador y encendido.  A continuación haga clic en el siguiente enlace para iniciar la instalación del controlador.
14=Haga clic aquí cuando esté listo para instalar los controladores
15=Cable USB
16=Cable paralelo
17=Cable GF-1190
18=Compruebe que el dispositivo MFP está apagado.  Conecte el GF-1190 al puerto paralelo del dispositivo MFP, luego conecte el GF-1190 a un puerto USB del ordenador y encienda el dispositivo MFP.  La instalación continuará tras la detección del cable GF-1190 y del dispositivo MFP.
19=Haga clic aquí para seleccionar manualmente el dispositivo MFP y el puerto

20=¿Dónde está el dispositivo?
21=Conectado directamente a este ordenador
22=Conectado a otro ordenador en la red
23=Quiero imprimir usando un dispositivo MFP de TOSHIBA en otra parte de la red
24=¿Qué quiere hacer?

25=Esta versión de Windows no está soportada
26=Un dispositivo estaba conectado incorrecta, por favor, vuelva a empezar.

; 30=Instalar el software para una impresora multifunción TOSHIBA conectada localmente
; 30=Instalar el software para una TOSHIBA e-STUDIO conectada localmente
; 30=Tengo una impresora multifunción TOSHIBA conectada localmente
30=Tengo una TOSHIBA e-STUDIO conectada localmente
; 31=Instalar el software para una impresora multifunción TOSHIBA conectada remotamente
; 31=Instalar el software para una TOSHIBA e-STUDIO conectada remotamente
; 31=Tengo una impresora multifunción TOSHIBA conectada remotamente
31=Tengo una  TOSHIBA e-STUDIO conectada remotamente
; 31=Impresora multifunción TOSHIBA conectada remotamente
32=Conecte y encienda su impresora multifunción TOSHIBA e-STUDIO
33=Por favor espere...

[Strings.ita]
Title=Installazione di TOSHIBA Viewer V2
1=Installa i driver di stampante e scanner
2=Installa applicazioni
3=Visualizza documentazione
4=Collegare il dispositivo MFP e accenderlo. L'installazione continuerà dopo il rilevamento del dispositivo MFP.<br/><br/>Se il dispositivo MFP è già collegato e acceso, scollegarlo e ricollegarlo.
5=indietro
6=Che tipo di connessione si utilizza per la periferica?
7=Il dispositivo MFP TOSHIBA è connesso tramite cavo USB
8=Il dispositivo MFP TOSHIBA è connesso tramite cavo parallelo
; 9=Se viene visualizzato un avviso relativo ai driver non firmati, fare clic sul pulsante <b>Continuare</b> o <b>Sì</b> per procedere con l'installazione.
9=Se richiesto, fare clic su <b>Continua</b> o il pulsante <b>Installa</b>.
10=Il dispositivo MFP TOSHIBA è connesso tramite un cavo da USB a parallelo TOSHIBA GF-1190
11=La scansione verrà eseguita utilizzando un dispositivo MFP TOSHIBA sulla rete
12=Fare clic qui per selezionare manualmente MFP e porta
13=Verificare che il dispositivo MFP TOSHIBA sia collegato al PC e acceso. Quindi fare clic sul collegamento di seguito per avviare l'installazione del driver.
14=Fare clic qui per avviare l'installazione dei driver
15=Cavo USB
16=Cavo parallelo
17=Cavo GF-1190
18=Verificare che il dispositivo MFP sia spento. Collegare il cavo GF-1190 alla porta parallela del dispositivo MFP, quindi collegare l'altra estremità del cavo GF-1190 alla porta USB del computer e accendere il dispositivo MFP. L'installazione procederà non appena saranno rilevati cavo GF-1190 e MFP.
19=Fare clic qui per selezionare manualmente MFP e porta

20=Dove si trova la periferica?.
21=Connessa direttamente a questo computer
22=Connessa a un altro computer della rete
23=La stampa verrà eseguita utilizzando un dispositivo MFP TOSHIBA sulla rete
24=Che operazione si desidera eseguire?

25=Questa versione di Windows non è supportata
26=Dispositivo è stato collegato sbagliato. Si prega di ricominciare da capo.

30=Installa il software per dispositivi MFP TOSHIBA locali
31=Installa il software per dispositivi MFP TOSHIBA remoti
32=Collegare e accendere il dispositivo MFP TOSHIBA e-STUDIO
33=Attendere prego...

[Strings.nld]
Title=TOSHIBA Viewer V2-installatie
1=Printer- en scannerstuurprogramma's installeren
2=Toepassingen installeren
3=Documentatie weergeven
4=Sluit uw MFR aan en schakel deze vervolgens in. Wanneer de MFR is gedetecteerd, gaat de installatie verder.<br/><br/>Als de MFR reeds aangesloten is en aanstaat, koppel deze dan los en sluit de MFR opnieuw aan.
5=terug
6=Wat voor soort verbinding heeft uw apparaat?
7=Ik heb een TOSHIBA MFR aangesloten via een USB-kabel
8=Ik heb een TOSHIBA MFR aangesloten via een parallelle kabel
; 9=Wanneer u de waarschuwing te zien krijgt dat de stuurprogramma's niet ondertekend zijn, klik u op de toets <b>Toch doorgaan</b> of <b>Ja</b> om de installatie te vervolgen.
9=Als hierom wordt gevraagd, klikt u op de <b>Toch doorgaan</b> of de knop <b>Installeren</b>.
10=Ik heb een TOSHIBA MFR aangesloten via een TOSHIBA GF-1190 USB naar parallel-kabel
11=Ik wil scannen met een TOSHIBA MFR die ergens anders in het netwerk is aangesloten
12=Klik hier om de MFR en de poort handmatig te selecteren
13=Zorg ervoor dat uw TOSHIBA MFR op de PC is aangesloten en ingeschakeld is.Klik vervolgens op de onderstaande koppeling om de installatie van het stuurprogramma te starten.
14=Klik hier wanneer u gereed bent om de stuurprogramma's te installeren
15=USB-kabel
16=Parallelle kabel
17=GF-1190-kabel
18=Zorg ervoor dat uw MFR uitgeschakeld is.Sluit de GF-1190 aan op de parallelle poort van de MFR, sluit vervolgens de GF-1190 aan op een USB-poort van uw computer en schakel vervolgens de MFR in.De installatie gaat verder wanneer de GF-1190 -kabel en de MFR gedetecteerd zijn.
19=Klik hier om de MFR en de poort handmatig te selecteren

20=Waar is uw apparaat?
21=Rechtstreeks aangesloten op deze computer
22=Aangesloten op een andere computer in het netwerk
23=Ik wil afdrukken met een TOSHIBA MFR die ergens anders in het netwerk is aangesloten
24=Wat wilt u doen?

25=Deze versie van Windows wordt niet ondersteund
26=Een verkeerde apparaat is aangesloten. Gelieve opnieuw beginnen.

30=Software installatie TOSHIBA MFP (lokaal aangesloten)
31=Software installatie TOSHIBA MFP (netwerk aangesloten)
32=Sluit uw TOSHIBA e-STUDIO MFP aan en schakel de stroom in
33=Even geduld a.u.b....

[Strings.HUN]
Title=TOSHIBA Viewer V2 Installation
1=Telepítse a nyomtató és szkenner meghajtókat
2=Alkalmazások telepítése
3=Dokumentáció megtekintése
4=Csatlakoztassa az MFP perifériáját, majd kapcsolja be.  Az MFP észlelésekor a telepítés folytatódik.<br/><br/>Ha már csatlakoztatva lett és áram alatt van az MFP, válassza le és csatlakoztassa újra.
5=vissza
6=Milyen típusú csatlakozása van az Ön eszközének?
7=USB kábellel csatlakoztatott TOSHIBA MFP perifériám van
8=Párhuzamos kábellel csatlakoztatott TOSHIBA MFP perifériám van
; 9=Ha olyan üzenet jelenik meg, hogy a meghajtók aláírás nélküliek, akkor kattintson a <b>Folytatás mégis</b> vagy <b>Igen</b> gombra a telepítés folytatásához.
9=Ha a rendszer kéri, kattintson a <b>Telepítés folytatása</b> vagy az <b>Telepítés</b> gombra.
10=TOSHIBA MFP perifériám van, aminek csatlakoztatásához TOSHIBA GF-1190 USB-t használtam párhuzamos kábelen
11=A szkenneléshez a hálózatban máshol telepített TOSHIBA MFP-t szeretnék használni.
12=Kattintson ide az MFP és a port manuális kiválasztásához
13=Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a TOSHIBA MFP a PC-re, és hogy bekapcsolt állapotban van-e.  Ezután kattintson az alábbi linkre a meghajtó telepítésének megkezdéséhez.
14=Kattintson ide, amikor készen áll a meghajtók telepítésére
15=USB kábel
16=Párhuzamos kábel
17=GF-1190 kábel
18=Ne feledje kikapcsolni az MFP perifériát.  Csatlakoztassa a GF-1190 kábelt az MFP párhuzamos portjára, majd csatlakoztassa a GF-1190 kábelt a számítógép USB portjára, ezután pedig kapcsolja be az MFP-t.  A telepítés folytatódik a GF-1190 kábel és az MFP észlelésekor.
19=Kattintson ide az MFP és a port manuális kiválasztásához

20=Hol van az Ön eszköze?
21=Közvetlenül erre a számítógépre csatlakozik
22=Egy másik számítógépre csatlakozik a hálózaton belül
23=A nyomtatáshoz a hálózatban máshol telepített TOSHIBA MFP-t szeretnék használni.
24=Mit szeretne csinálni?

25=A Windowsnak ez a verziója nem támogatott
26=A hibás készüléket csatlakoztatva. Kérjük, kezdje újra.

30=Szoftver telepítése helyben csatlakozó TOSHIBA MFP-hez
31=Szoftver telepítése távolban csatlakozó TOSHIBA MFP-hez
32=A TOSHIBA e-STUDIO MFP csatlakoztatása és tápellátása
33=Kérjük, várjon...

[Strings.chn]
Title=TOSHIBA Viewer V2安装
1=安装打印机和扫描仪的驱动程序
2=安装应用软件
3=查看文档
4=请连接并打开MFP。当查找到MFP时，安装将继续。<br/><br/>如果已经连接并打开了MFP，请断开连接，然后重新连接。
5=后退
6=您的设备有哪种连接类型？
7=通过USB线连接到TOSHIBA MFP
8=通过并口线连接到TOSHIBA MFP
; 9=如果出现无法定位驱动警告，单击 <b>继续</b> 或 <b>确定</b> 按钮继续安装
9=如果出现该提示信息，请单击<b>仍然继续</b>或<b>安装</b>按钮。
10=通过TOSHIBA GF-1190 USB线和并口连接到TOSHIBA MFP
11=通过TOSHIBA MFP在网络上的其它地方扫描
12=单击此处手动选择MFP和端口
13=请确定TOSHIBA MFP已连接到PC并已打开，然后单击以下链接开始安装驱动
14=准备好安装驱动后单击此处
15=USB线
16=并口线
17=GF-1190线
18=确定MFP已关闭，连接GF-1190线到MFP端并口，然后连接GF-1190线到PC上的USB端口，完毕后打开MFP。当找到GF-1190线和MFP后，安装将继续。
19=单击此处手动选择MFP和端口

20=设备在哪里？
21=直接连接到PC
22=连接到网络上的其它PC
23=通过TOSHIBA MFP在网络上的其它地方打印
24=你想做什么？

25=不支持此版本的windows
26=连接了不正确的设备，请重新操作。

30=安装本地连接的TOSHIBA MFP软件
31=安装远程连接的TOSHIBA MFP软件
32=连接并打开TOSHIBA e-STUDIO MFP的电源
33=请等待...

[Strings.cze]
Title=Instalace TOSHIBA Viewer V2
1=Instalace ovladačů tiskárny a skeneru
2=Instalace aplikací
3=Zobrazit dokumentaci
4=Připojte MFP a zapněte jej. Po detekci MFP bude instalace pokračovat.<br/><br/>Pokud je MFP již připojeno a zapnuto, odpojte je a znovu připojte.
5=zpět
6=Jakým typem připojení je zařízení vybaveno?
7=Používám MFP TOSHIBA připojené USB kabelem
8=Používám MFP TOSHIBA připojené paralelním kabelem
; 9=Pokud se zobrazí upozornění na nepodepsané ovladače, pokračujte v instalací klepnutím na tlačítko <b>Přesto pokračovat</b> nebo <b>Ano</b>.
9=Pokud se zobrazí výzva, klepněte na tlačítko <b>Přesto Pokračovat</b> nebo tlačítko <b>Instalovat</b>.
10=Používám MFP TOSHIBA připojené převodním kabelem TOSHIBA GF-1190 USB na paralelní
11=Chci pomocí MFP TOSHIBA skenovat jinde na síti
12=Klepnutím sem vyberete MFP a port ručně
13=Zkontrolujte, zda je MFP TOSHIBA připojeno k PC a zapnuto. Pak klepnutím na následující odkaz spusťte instalaci ovladače.
14=Klepněte sem, pokud jste připraveni nainstalovat ovladač
15=USB kabel
16=Paralelní kabel
17=GF-1190 kabel
18=Zkontrolujte, zda je MFP vypnuto. Připojte GF-1190 k paralelnímu portu MFP a pak GF-1190 připojte k USB portu počítače, nakonec zapněte MFP. Instalace bude pokračovat poté, co bude detekován kabel GF-1190 a MFP.
19=Klepnutím sem vyberete MFP a port ručně

20=Kde je zařízení umístěno?
21=Připojeno přímo k tomuto počítači
22=Připojeno k jinému počítači na síti
23=Chci pomocí MFP TOSHIBA tisknout jinde na síti
24=Co chcete dělat?

25=Tato verze Windows není podporována
26=Nesprávné zařízení bylo připojeno. Prosím, začněte znovu.

30=Instalovat software pro místně připojené TOSHIBA MFP
31=Instalovat software pro vzdáleně připojené TOSHIBA MFP
32=Připojit a zapnout TOSHIBA e-STUDIO MFP
33=Prosíme počkejte...

[Strings.pol]
Title=Instalacja TOSHIBA Viewer V2 
1=Instaluj sterowniki drukarki i skanera
2=Instalacja Programów
3=Wyświetl dokumentację
4=Podłącz urządzenie MFP i włącz jego zasilanie.  Instalacja będzie kontynuowana po wykryciu urządzenia MFP.<br/><br/>Jeśli urządzenie MFP jest już podłączone i włączone do prądu, odłącz je i podłącz na nowo.
5=wróć
6=W jaki sposób podłączone jest to urządzenie?
7=To urządzenie MFP TOSHIBA jest podłączone za pomocą kabla USB
8=To urządzenie MFP TOSHIBA jest podłączone za pomocą kabla równoległego
; 9=Jeśli wyświetli się ostrzeżenie, że sterowniki nie są przypisane, kliknij na przycisk <b>Kontynuuj mimo to</b> lub <b>Tak</b> aby kontynuować instalację.
9=Jeśli pojawi się monit, kliknij przycisk <b>Mimo to kontynuuj</b> lub przycisk <b>Zainstaluj</b>.
10=Urządzenie MFP TOSHIBA jest podłączone kablem USB TOSHIBA GF-1190 poprzez kabel równoległy
11=Skanuj za pomocą urządzenia MFP TOSHIBA MFP w innym miejscu sieci
12=Kliknij tutaj, aby ręcznie wybrać urządzenie MFP i port
13=Upewnij się, czy urządzenie MFP TOSHIBA jest podłączone do komputera i włączone.  Następnie kliknij na poniższy link, aby rozpocząć instalację sterowników.
14=Kliknij tutaj, aby rozpocząć instalację sterowników
15=Kabel USB
16=Kabel równoległy
17=Kabel GF-1190
18=Upewnij się, ze urządzenie MFP jest wyłączone.  Podłącz kabel GF-1190 do portu równoległego urządzenia MFP, następnie podłącz go do portu USB komputera i włącz urządzenie MFP.  Instalacja będzie kontynuowana po wykryciu kabla GF-1190 i urządzenia MFP.
19=Kliknij tutaj, aby ręcznie wybrać urządzenie MFP i port

20=Gdzie jest żądane urządzenie?
21=Podłączone bezpośrednio do tego komputera
22=Podłączone do innego komputera w sieci
23=Drukuj za pomocą urządzenia MFP TOSHIBA MFP w innym miejscu sieci
24=Co chcesz zrobić? 

25=Ta wersja Windows nie jest obsługiwana
26=Nieprawidłowe urządzenie zostało podłączone. Proszę zacząć od początku.

30=Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podłączonego lokalnie
31=Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podłączonego zdalnie
32=Podłącz i uruchom TOSHIBA e-STUDIO MFP
33=Proszę czekać...

[Strings.dan]
Title=TOSHIBA Viewer V2 Installation
1=Installer printer- og scannerdrivere
2=Installer applikationer
3=Se dokumentation
4=Tilslut din MFP, og tænd så for den.  Når MFP’en er fundet, fortsætter installationen.<br/><br/>Hvis MFP’en allerede er tilsluttet og tændt, skal du koble den fra og tilslutte den igen.
5=tilbage
6=Hvilken type tilslutning har din enhed?
7=Jeg har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et USB-kabel
8=Jeg har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et parallelt kabel
; 9=Hvis der bliver vist en advarsel om, at driverne ikke er signeret, så klik på <b>Fortsætte alligevel</b> eller <b>Ja</b> knappen for at fortsætte installationen.
9=Hvis du bliver bedt, skal du klikke på <b>Fortsætte alligevel</b> eller <b>Installer</b>-knappen.
10=Jeg har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et TOSHIBA GF-1190 USB til parallel-kabel.
11=Jeg ønsker at scanne med en TOSHIBA MFP et andet sted på netværket
12=Klik her for at vælge MFP og port manuelt
13=Sørg for, at din TOSHIBA MFP er tilsluttet til pc’en og er tændt. Klik så på nedenståend link for at starte driverinstallation.
14=Klik her, når du er klar til at installere drivererne
15=USB-kabel
16=Parallelt kabel
17=GF-1190-kabel
18=Sørg for, at din MFP er slukket. Tilslut GF-1190 til parallelporten på MFP’en, og tilslut så GF-1190’en til en USB-port på computeren, og tænd så for MFP’en. Installationen fortsætter, når GF-1190-kablet og MFP’en er fundet.
19=Klik her for at vælge MFP’en og port manuelt

20=Hvor er din enhed?
21=Tilslut direkte til denne computer
22=Tilslut til en anden computer på netværket
23=Jeg ønsker at udskrive med en TOSHIBA MFP et andet sted på netværket
24=Hvad ønsker du at lave?

25=Denne version af Windows understøttes ikke
26=En forkert enhed blev tilsluttet. Start venligst igen.

30=Installer software til lokal tilsluttet TOSHIBA MFP
31=Installer software til fjerntilsluttet TOSHIBA MFP
32=Tilslut og tænd din TOSHIBA e-STUDIO MFP
33=Vent venligst...

[Strings.nor]
Title=TOSHIBA Viewer V2 Installasjon
1=Installer skriver- og skannerdrivere
2=Installer applikasjoner
3=Vis dokumentasjon
4=Koble til din MFP og slå den på. Installasjonen vil fortsette når MFP er funnet.<br/><br/>Hvis MFP allerede er tilkoblet og slått på, må du koble fra og deretter koble til igjen.
5=tilbake
6=Hvilken type tilkobling har din enhet?
7=Jeg har en TOSHIBA MFP med USB-kabel
8=Jeg har en TOSHIBA MFP med parallellkabel
; 9=Klikk <b>Fortsett likevel</b> eller <b>Ja</b> hvis du får en advarsel som sier at driveren ikke er signert.
9=Hvis du blir bedt, klikker du på <b>Fortsett likevel</b> eller <b>Installer</b>-knappen.
10=Jeg har en TOSHIBA MFP med en TOSHIBA GF-1190 USB-til-parallellkabel
11=Jeg ønsker å skanne med en TOSHIBA MFP et annet sted på nettverket
12=Klikk her for å velge MFP og port manuelt
13=Vennligst sjekk at din TOSHIBA MFP er koblet til PC-en og er slått på. Klikk så på linken nedenfor for å starte installasjonen av driveren.
14=Klikk her når du er klar til å installere driverne
15=USB-kabel
16=Parallellkabel
17=GF-1190-kabel
18=Sjekk at MFP-en er slått av. Koble GF-1190-kabelen til parallellporten på MFP-en og en USB-port på PC-en din. Slå deretter på MFP-en. Installasjonen vil fortsette når GF-1190-kabelen og MFP-en er funnet.
19=Klikk her for å velge MFP og port manuelt

20=Hvor er din enhet?
21=Koblet direkte til denne PC-en
22=Koblet til en annen PC på nettverket
23=Jeg ønsker å skrive ut med en TOSHIBA MFP et annet sted på nettverket
24=Hva ønsker du å gjøre?

25=Denne versjonen av Windows støttes ikke
26=En feil enhet ble koblet til. Vennligst start igjen.

30=Installer programvare for lokalt tilkoblet TOSHIBA MFP
31=Installer programvare for eksternt tilkoblet TOSHIBA MFP
32=Koble til og slå på din TOSHIBA e-STUDIO MFP
33=Vennligst vent...

[Strings.sve]
Title=TOSHIBA Viewer V2 Installation
1=Installera drivrutiner för skrivare och skanner
2=Installera tillämpningsprogram
3=Se dokumentation
4=Anslut MFP:n och slå sedan på den.  När MFP:n detekteras fortsätter installationen.<br/><br/>Om  MFP:n redan är anluten och påslagen, skall du koppla från den och ansluta den igen.
5=tillbaka
6=Vilken typ av anslutning har din enhet?
7=Jag har en TOSHIBA MFP ansluten via en USB-kabel
8=Jag har en TOSHIBA MFP ansluten via en parallellkabel
; 9=Om en varning om att drivrutinerna inte är signerade visas, klicka då på <b>Fortsätt i alla fall</b> eller på <b>Ja</b>-knappen för att fortsätta installationen.
9=Om du uppmanas att klicka på <b>Fortsätt ändå</b> eller knappen <b>Installera</b>.
10=Jag har en TOSHIBA MFP ansluten via en TOSHIBA GF-1190 USB till parallellkabel
11=Jag vill scanna med hjälp av en TOSHIBA MFP någon annanstans i nätverket
12=Klicka här för att välja MFP och port manuellt
13=Kontrollera att TOSHIBA MFP är ansluten till PC:n och påslagen.  Klicka sedan på länken nedan för att starta installationen av drivrutinen.
14=Klicka här när du är redo att installera drivrutinerna
15=USB-kabel
16=Parallellkabel
17=GF-1190-kabel
18=Kontrollera att MFP:n är avstängd.  Anslut GF-1190 till parallellporten på MFP:n, anslut sedan GF-1190 till en USB-port på datorn och slå därefter på MFP:n.  Installationen kommer att fortsätta när GF-1190-kabeln och MFP:n detekteras.
19=Klicka här för att välja MFP och port manuellt

20=Var finns din enhet?
21=Ansluten direkt till denna dator
22=Ansluten till en annan dator på nätverket
23=Jag vill skriva ut med hjälp av en TOSHIBA MFP någon annanstans i nätverket
24=Vad vill du göra?

25=Denna version av Windows stöds inte
26=En felaktig enhet var ansluten. Vänligen starta igen.

30=Installera programvara för lokalt ansluten TOSHIBA MFP
31=Installera programvara för externt ansluten TOSHIBA MFP
32=Anslut och starta din TOSHIBA e-STUDIO MFP
33=Vänta ...

[Strings.fin]
Title=TOSHIBA Viewer V2 -asennus
1=Asenna kirjoittimen ja skannerin ohjaimet
2=Asenna sovellukset
3=Näytä ohjeet
4=Tee monitoimilaitteen kytkennät ja kytke laitteeseen virta.  Asennus jatkuu, kun monitoimilaite on tunnistettu.<br/><br/>Jos monitoimilaite on jo kytketty ja siihen tulee virta, kytke se pois päältä ja uudelleen päälle.
5=paluu
6=Minkä tyyppinen yhteys laitteessa on?
7=Käytössä on USB-kaapelilla kytketty TOSHIBA-monitoimilaite
8=Käytössä on rinnakkaiskaapelilla kytketty TOSHIBA-monitoimilaite
; 9=Jos näyttöön tulee varoitus, jonka mukaan ohjaimet ovat allekirjoittamattomia, jatka asennusta valitsemalla <b>Jatka asennusta</b> tai <b>Kyllä</b>.
9=Valitse kehotettaessa <b>Jatka asentamista</b> tai <b>Asenna</b>-painiketta.
10=Käytössä on TOSHIBA GF-1190 USB-rinnakkaiskaapelilla kytketty TOSHIBA-monitoimilaite
11=Haluan skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella muualla verkossa
12=Valitse monitoimilaite ja portti manuaalisesti napsauttamalla tätä
13=Varmista, että TOSHIBA-monitoimilaite on kytketty tietokoneeseen ja että laitteeseen tulee virta.  Aloita ohjaimen asennus napsauttamalla alla olevaa linkkiä.
14=Napsauta tätä, kun olet valmis asentamaan ohjaimet
15=USB-kaapeli
16=Rinnakkaiskaapeli
17=GF-1190 -kaapeli
18=Varmista, että monitoimilaitteesta on katkaistu virta.  Liitä GF-1190 monitoimilaitteen rinnakkaisporttiin ja liitä GF-1190-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja kytke virta monitoimilaitteeseen.  Asennus jatkuu, kun GF-1190-kaapeli ja monitoimilaite on tunnistettu.
19=Valitse monitoimilaite ja portti manuaalisesti napsauttamalla tätä

20=Missä laite sijaitsee?
21=Liitetty suoraan tähän tietokoneeseen
22=Liitetty verkon toiseen tietokoneeseen
23=Haluan tulostaa TOSHIBA-monitoimilaitteella muualla verkossa
24=Mitä haluat tehdä?

25=Tämä Windowsin versio ei ole tuettu
26=Väärä laite kytketty. Aloita uudelleen.

30=Asenna ohjelmisto paikalliseen TOSHIBA MFP -laitteeseen
31=Asenna ohjelmisto TOSHIBA MFP -etälaitteeseen
32=Liitä ja kytke virta TOSHIBA e-STUDIO MFP -laitteeseen
33=Odota hetki...

[Strings.grk]
Title=Εγκατάσταση του TOSHIBA Viewer V2 
1=Εγκατάσταση προγρ. οδήγησης εκτυπωτή και σαρωτή
2=Εγκατάσταση εφαρμογών
3=Προβολή τεκμηρίωσης
4=Παρακαλούμε συνδέστε το MFP σας και μετά βάλτε το σε λειτουργία.  Όταν εντοπιστεί το MFP, η εγκατάσταση θα συνεχιστεί.<br/><br/>Αν το MFP είναι ήδη συνδεδεμένο και σε λειτουργία, αποσυνδέστε το και επανασυνδέστε το.
5=πίσω
6=Τι τύπο σύνδεσης χρησιμοποιεί η συσκευή σας;
7=Έχω ένα MFP TOSHIBA συνδεδεμένο με καλώδιο USB
8=Έχω ένα MFP TOSHIBA συνδεδεμένο με παράλληλο καλώδιο
; 9=Αν εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα ότι τα προγράμματα οδήγησης είναι ανυπόγραφα, κάντε κλικ στο κουμπί <b>Συνέχεια</b> ή <b>Ναι</b> για να συνεχίσετε την εγκατάσταση.
9=Εάν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο <b>Συνέχεια</b> ή στο κουμπί <b>Εγκατάσταση</b>.
10=Έχω ένα MFP TOSHIBA συνδεδεμένο με καλώδιο USB σε παράλληλο TOSHIBA GF-1190
11=Θέλω να κάνω σάρωση με ένα MFP TOSHIBA σε άλλο μέρος στο δίκτυο
12=Κάντε κλικ εδώ για να επιλέξετε μόνοι σας το MFP και τη θύρα
13=Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι MFP σας TOSHIBA είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή και είναι σε λειτουργία.  Μετά κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.
14=Κάντε κλικ εδώ όταν είστε έτοιμοι για την εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης
15=Καλώδιο USB
16=Παράλληλο καλώδιο
17=Καλώδιο GF-1190 
18=Βεβαιωθείτε ότι το MFP σας είναι σε λειτουργία.  Συνδέστε το GF-1190 στην παράλληλη θύρα πάνω στο MFP και σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας, και μετά βάλτε σε λειτουργία το MFP.  Η εγκατάσταση θα συνεχιστεί όταν εντοπιστεί το καλώδιο GF-1190 και το MFP.
19=Κάντε κλικ εδώ για να επιλέξετε μόνοι σας το MFP και τη θύρα

20=Πού είναι η συσκευή σας;
21=Είναι συνδεδεμένη απευθείας σε αυτόν τον υπολογιστή
22=Είναι συνδεδεμένη σε άλλον υπολογιστή στο δίκτυο
23=Θέλω να κάνω εκτύπωση με ένα MFP TOSHIBA σε άλλο μέρος στο δίκτυο
24=Τι θέλετε να κάνετε;

25=Αυτή η έκδοση των Windows δεν υποστηρίζεται
26=Μια λανθασμένη συσκευή συνδέθηκε. Παρακαλούμε ξεκινήσει και πάλι.

30=Εγκατάσταση λογισμικού για τοπική σύνδεση MFP TOSHIBA
; 31=Εγκατάσταση λογισμικού για απομακρυσμένη σύνδεση MFP TOSHIBA
; 31=Εγκατ. λογισμικού για απομακρυσμένη σύνδεση MFP TOSHIBA
31=Εγκατάσταση λογισμικού για απομακρ. σύνδεση MFP TOSHIBA
32=Σύνδεση και θέση σε λειτουργία του MFP σας TOSHIBA e-STUDIO
33=Παρακαλούμε περιμένετε ...

[Strings.por]
Title=Instalação do TOSHIBA Viewer V2
1=Instalar controladores de impressora e digitalizador
2=Instalar aplicações
3=Ver documentação
4=Ligue o MFP e, em seguida, active-o.  Quando o MFP for detectado, a instalação continua.<br/><br/>Se o MFP já estiver ligado e activado, desligue e volte a ligá-lo.
5=anterior
6=Que tipo de ligação tem o dispositivo?
7=Tenho um MFP da TOSHIBA ligado com um cabo USB
8=Tenho um MFP da TOSHIBA ligado com um cabo paralelo
; 9=Se aparecer um aviso a indicar que os controladores não estão assinados, faça clique sobre o botão <b>Continuar na mesma</b> ou <b>Sim</b> para continuar a instalação.
9=Se solicitado, clique em <b>Continuar na mesma</b> ou o botão <b>Instalar</b>.
10=Tenho um MFP da TOSHIBA ligado com um cabo USB para paralelo TOSHIBA GF-1190
11=Quero digitalizar com um MFP da TOSHIBA existente na rede
12=Faça clique aqui para seleccionar o MFP e a porta manualmente
13=Certifique-se de que o MFP da TOSHIBA está ligado ao computador e está activado.  Em seguida, faça clique sobre a hiperligação abaixo para iniciar a instalação do controlador.
14=Faça clique aqui quando estiver preparado para instalar os controladores
15=Cabo USB
16=Cabo paralelo
17=Cabo GF-1190
18=Certifique-se de que o MFP está desligado.  Ligue o GF-1190 à porta paralela do MFP, ligue o GF-1190 a uma porta USB do computador e, em seguida, active o MFP.  A instalação continua quando o cabo GF-1190 e o MFP forem detectados.
19=Faça clique aqui para seleccionar o MFP e a porta manualmente

20=Onde está o dispositivo?
21=Ligado directamente a este computador
22=Ligado a outro computador da rede
23=Quero imprimir com um MFP da TOSHIBA existente na rede
24=O que quer fazer?

25=Esta versão do Windows não é suportada
26=Um dispositivo incorreto foi conectado. Por favor, começar de novo.

30=Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado localmente
31=Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado remotamente
32=Ligar e activar o TOSHIBA e-STUDIO MFP
33=Aguarde...

[Strings.rus]
Title=Установка TOSHIBA Viewer V2
1=Установить драйверы принтера и сканера
2=Установить приложения
3=Просмотр документации
4=Подключите Ваше MFP-устройство и затем включите питание.  После обнаружения MFP-устройства установка продолжится.<br/><br/>Если MFP-устройство уже подключено и питание включено, отсоедините его и подключите повторно.
5=назад
6=Какой тип подключения использует Ваше устройство?
7=Мое MFP-устройство TOSHIBA подключено через USB-кабель
8=Мое MFP-устройство TOSHIBA подключено через параллельный кабель
; 9=При выводе на экран предупреждения о неподписанных драйверах, щелкните <b>Все равно продолжить</b> или <b>Да</b> для продолжения установки.
9=При появлении запроса нажмите <b>Все равно продолжить</b> или кнопку <b>Установить</b>.
10=Мое MFP-устройство TOSHIBA подключено через TOSHIBA GF-1190 USB/параллельный кабель
11=Я хочу сканировать при помощи MFP-устройства TOSHIBA в другом месте сети
12=Щелкните здесь для выбора MFP-устройства и порта вручную
13=Убедитесь в том, что Ваше MFP-устройство TOSHIBA подключено к PC и питание включено.  Затем щелкните на ссылке внизу для запуска установки драйвера.
14=Щелкните здесь, когда будете готовы установить драйверы
15=USB-кабель
16=Параллельный кабель
17=GF-1190-кабель
18=Убедитесь в том, что Ваше MFP-устройство отключено.  Соедините GF-1190 с параллельным портом на MFP-устройстве, затем подключите GF-1190 к USB-порту на Вашем компьютере и затем включите питание на MFP-устройстве.  Установка продолжится после обнаружения GF-1190-кабеля и MFP.
19=Щелкните здесь для выбора MFP-устройства и порта вручную

20=Где Ваше устройство?
21=Подключено непосредственно к этому компьютеру
22=Подключено к другому компьютеру в сети
23=Я хочу печатать при помощи TOSHIBA MFP-устройства в другом месте сети
24=Что делать?

25=Эта версия Windows не поддерживается
26=Неправильное устройство было подключено. Пожалуйста, начните снова.

; 30=Установить программное обеспечение для локально подключенного MFP-устройства TOSHIBA
; 30=Установить программу для локально подключенного MFP TOSHIBA
30=Установить программу для локального MFP TOSHIBA
; 30=Установить программу для локального MFP
; 31=Установить программное обеспечение для удаленно подключенного MFP-устройства TOSHIBA
; 31=Установить программу для удаленно подключенного MFP TOSHIBA
31=Установить программу для удаленного MFP TOSHIBA
; 31=Установить программу для удаленного MFP
; 32=Подключить и включить питание Вашего MFP-устройства TOSHIBA e-STUDIO
32=Подключить и включить питание MFP TOSHIBA e-STUDIO
33=Пожалуйста, ждите...

[Strings.jpn]
Title=TOSHIBA Viewer V2 インストール
1=プリンタドライバおよびスキャナドライバをインストールする
2=インストールアプリケーション
3=ドキュメンテーションを表示する
4=MFPを接続し、電源を入れてください。MFPが検出されると、インストールを開始します。<br/><br/>MFPが既に接続され、電源が入っている場合には、一旦切り離し、再接続してください。
5=戻る
6=お使いのデバイスは、どのように接続されていますか?
7=USBケーブルを使って、TOSHIBA MFPは接続されています
8=パラレルケーブルを使って、TOSHIBA MFPは接続されています
;9=「デジタル署名が見つからない」が表示された場合は<b>続行</b>または <b>はい</b> を クリックしインストールを続行します。
9=もし確認を求められた場合は<b>続行</b>または<b>インストール</b>をクリックします。
10=TOSHIBA GF-1190 USB－パラレルケーブルを使って、TOSHIBA MFPは接続されています
11=ネットワーク上のTOSHIBA MFPを使ってリモートスキャン操作をします
12=MFPとポートを手動で選択するには、ここをクリックしてください
13=コンピュータにTOSHIBA MFPが接続され、電源が入っていることを確認してください。確認したら、下のリンクをクリックしてドライバのインストールを開始してください。
14=ドライバをインストールする準備ができたら、ここをクリックしてください
15=USBケーブル
16=パラレルケーブル
17=GF-1190ケーブル
18=MFPの電源が切れていることを確認してください。GF-1190をMFPのパラレルポートに接続し、GF-1190をお使いのコンピュータの USBポートに接続したら、MFPの電源を入れてください。GF-1190ケーブルとMFPを検出するとインストールを開始します。
19=MFPとポートを手動で選択するには、ここをクリックしてください

20=デバイスはどこにありますか?
21=このコンピュータに接続しています
22=ネットワーク上の他のコンピュータに接続しています
23=ネットワーク上のTOSHIBA MFPを使って印刷操作をします
24=何をしますか?

25=このバージョンのWindows はサポートされていません
26=不正なデバイスが接続されました。最初からやり直してください。

30=ソフトウェアをインストールします。（ローカル接続）
31=ソフトウェアをインストールします。（ネットワーク共有接続）
32=コンピュータとTOSHIBA e-STUDIO MFPを接続し、電源を入れてください。
33=お待ちください...
