## 介质与纸盘

本章将介绍将打印介质装入机器的方法。

本章内容包括：

- 装入原件

- 选择打印介质

- 更改纸盘大小

- 在纸盘中装纸

- 在特殊介质上打印

- 使用输出支架

## 装入原件

可以使用扫描仪玻璃板装入原件，以进行复印或扫描。

### 在扫描仪玻璃板上

使用扫描仪玻璃板，可以复印或扫描原件。可以获得最佳扫描质量，尤其是对于彩色或灰度图像。

1. 提起并打开扫描仪盖。

2. 将原件正面朝下放置在扫描仪玻璃板上。将其与玻璃板左上角的定位指示对齐。

3. 合上扫描仪盖。

   复印时如果让扫描仪盖保持打开状态，则会影响复印质量，且会增加墨粉用量。 扫描仪玻璃板上如有灰尘，可能会使打印件出现黑点。请务必使其保持清洁（参见清洁扫描装置）。 如果是复印书籍或杂志中的某页，请提起扫描仪盖，直到其转轴与挡块相触，然后合上扫描仪盖。如果书籍或杂志厚度超过 30 毫米，则应打开扫描仪盖开始复印。

   请注意不要打破扫描仪玻璃板。可能会导致您受伤。 关闭扫描仪盖时不要将手放进扫描仪。扫描仪盖会掉在您的手上，导致受伤。 在复印或扫描过程中，请不要注视从扫描仪内部发出的强光。此光会对眼睛有害。

## 选择打印介质

您可以在多种打印介质上打印，如：普通纸，信封，标签，透明胶片等。请务必使用符合机器使用准则的打印介质并选用合适的纸盘。

### 选择打印介质的准则

不符合本用户指南中所列使用准则的打印介质会引发以下问题：

- 打印质量差。

- 卡纸次数增多。

- 机器过早磨损。

- 定影器永久性损坏（不在保修范围内）。

纸张的重量，成分，纹理和湿度等特点是影响机器性能和输出质量的重要因素。选择打印材料时，请注意以下事项：

- 有关打印机打印介质的类型，尺寸和重量在打印介质规格中进行了介绍（参见打印介质规格）。

- 所需打印效果：您选择的打印介质应适合您的项目。

- 亮度：某些打印介质较白，会打印出更清晰，更灵动的图像。

- 表面平滑度：打印介质的平滑度会对打印结果的清晰程度产生影响。

某些打印介质可能符合本章中所述的使用准则，但仍不能产生令人满意的打印效果。这可能是由纸张特性，操作不当，温度和湿度不适宜或者其他无法控制的因素造成的。 在大批量购买打印介质之前，请确保打印介质符合本用户指南中所述的规格，并且符合您的输出要求。

使用不符合这些规格要求的打印介质可能会引起各种问题，导致需要维修。此类维修不在保修或服务协议范围内。 放入纸盘中的纸张数量可能会因所使用的介质类型而有所不同（参见打印介质规格）。 使用易燃的打印介质可能会引起火灾。 请使用指定的打印介质（请参见打印介质规格）。

使用易燃的介质或将异物留在打印机中可能会导致设备过热，在少数情况下可能会引起火灾。

### 每种模式下支持的介质大小

模式 | 大小 | 类型 | 来源
--- | --- | --- | ---
复印模式 | Letter，A4，Legal，Oficio，US Folio，Executive，JIS B5，A5 | 有关纸张类型的详细信息，请单击下面的链接 （打印介质规格）。 | 纸盘
单面打印 | 有关纸张大小的详细信息，请单击下面的链接 （打印介质规格）。 | 有关纸张类型的详细信息，请单击下面的链接 （打印介质规格）。 | 纸盘
双面打印（手动）[a] | Letter，A4，Legal，US Folio，Oficio | 平地帶，彩色纸，预印纸，回收纸，合成纸，档案纸 | 在纸盘中手动进纸
[a] 仅限于 75 到 90 g/m2（参见打印介质规格）。

## 更改纸盘大小

托盘预设为 Letter 或 A4 尺寸，这取决于您所在的国家/地区。要更改大小，您需要调节纸张导板。

| 纸盘 纸张长度导板 纸张宽度导板

1. 打开前门，然后捏住纸张长度导板将其拉出以展开纸盘。

   由于机器很轻，开关纸盘或安装和拆除墨粉盒时，机器可能会有所移动。请注意，在进行这些操作时不要移动机器。

2. 请在装入纸张之前将纸摞边弯折或成扇形展开，使纸张分离。将纸张插入到纸盘中。

3. 将纸装入，打印面朝上。请确保纸盘中纸张的四个角都是平整的。

   请勿在纸盘中装入过多纸张。确保纸摞高度不超过纸盘内的纸张容量标记。

4. 捏住纸张长度导板来调整导板，使其与纸张后边缘紧密对齐；然后捏住纸张宽度导板，使其与纸张侧边紧密对齐。

   请勿过度推动纸张宽度导板，否则会导致介质变形。 请勿使用卷曲大于 6 毫米的纸张。 如果不调整纸张宽度导板，可能会导致卡纸。

## 在纸盘中装纸

### 纸盘

1. 打开前门，捏住纸张长度导板将其拉出，以展开纸盘。然后，按照装入的介质大小调节纸盘大小（参见更改纸盘大小）。

2. 请在装入纸张之前将纸摞边弯折或成扇形展开，使纸张分离。

3. 将纸张打印面朝上放置。

   打印文档时，请为纸盘设置纸张类型和大小。

   有关在控制面板上设置纸张类型和大小的信息（参见设置默认纸盘和纸张）。

   如果在进纸时出现问题，请检查纸张是否符合介质规格。随后，在纸盘中一次放入一张纸（参见打印介质规格和在特殊介质上打印）。 从打印机驱动程序进行的设置将覆盖控制面板上的设置。

### 在纸盘中手动进纸

纸盘可放置特殊大小和类型的打印介质，如明信片，便笺卡片和信封。它适用于信头纸或彩色纸的单页打印。

#### 有关手动进纸方法的提示

- 如果从打印机驱动程序中选择纸张 > 来源 > 手动进纸器，则每打印一页都需要按 开始按钮。

  在纸盘中一次只放一种类型，大小和重量的打印介质。

- 为了防止卡纸，请不要在打印期间放入介质。

- 打印介质应打印面朝上放入纸盘之中，顶边应先进入纸盘，同时介质应放在纸盘的中央。

- 务必装入推荐使用的打印介质，以避免出现卡纸和打印质量问题（参见打印介质规格）。

- 在将明信片，信封和标签装入纸盘前，请先将其压平。

1. 在纸盘中装入纸张。

   打印特殊介质时，必须遵循装纸准则（参见在特殊介质上打印）。 如果在打印过程中进纸不畅，请用手轻轻推动纸张，直至开始自动进纸。

2. 收紧纸盘的纸宽导轨，将它们调整到纸张的宽度。不要过于用力推动，否则纸张会弯曲，而导致卡纸或歪斜。

3. 打开出纸盘和纸架。

4. 如果要从应用程序打印，请打开应用程序，然后打开打印菜单。

5. 打开打印首选项（参见打开打印首选项）。

6. 单击打印首选项中的纸张选项卡，然后选择一种适合的纸张类型。

   例如，如果您希望使用标签，请将纸张类型设置为标签。

7. 在纸张来源中选择手动进纸器，然后按确定。

8. 打印开始。

如果正在打印多个页面，请在第一页打印输出后再装载下一页，然后按 开始按钮。重复这一步骤，打印每一页。

## 在特殊介质上打印

下表所示为打印可用的特殊介质。

当使用特殊介质打印时，我们建议一次仅进一张纸。检查纸盘的最大进纸量（参见打印介质规格）。

类型 | 纸盘 | 在纸盘中手动进纸[a]
--- | --- | ---
普通纸 | ● | ●
厚纸 | ● | ●
薄纸 | ● | ●
棉质纸 |  | ●
彩色 |  | ●
预印纸 |  | ●
再生纸 | ● | ●
信封 |  | ●
透明胶片 |  | ●
标签纸 |  | ●
卡片纸 |  | ●
Bond 纸 |  | ●
存档纸 | ● | ●
[a] 每次只应放入一张纸。

(●: 支持，空白：不支持）

以下介质类型在打印首选项中显示。该纸张类型选项可使您设置将装入纸盘的纸张类型。选择适当的介质可获得最佳打印输出质量。选择介质不当可能导致打印质量糟糕或未定影的情况；和/或导致卡纸问题。

- 普通纸: 普通纸。如果要在 60 到 120 g/m2 的纸张上打印，请选择此类型。

- 厚纸: 90 至 163 g/m2 厚纸。

- 薄纸: 60 至 70 g/m2 薄纸。

- 棉质纸: 75 到 90 g/m2 的棉纸。

- 颜色: 75 至 90 g/m2 彩色背景纸。

- 预印纸: 75 至 90 g/m2 预印纸/信头纸。

- 再生纸: 60 至 90 g/m2 再生纸。

  如果使用再生纸，打印件可能会起褶皱，并且/或者可能会因为过度卷曲而造成卡纸。

- 卡片纸: 105 至 163 g/m2 卡片纸。

- 信封: 75 至 90 g/m2 信封。

- 透明胶片: 138 到 146 g/m2 透明纸。

- 标签纸: 120 至 150 g/m2 标签。

- Bond 纸: 105 至 120 g/m2 证券纸。

- 存档纸: 70 到 90 g/m2；适用于需要长时间保存打印件（如：存档）。

### 信封

能否在信封上成功打印取决于信封的质量。

要打印信封，邮票位置应该在左侧，并且信封上邮票位置所在的一端应首先在手动纸盘中心进入打印机。

- 选择信封时，请考虑以下因素：

  - 重量: 信封纸的重量不得超过 90 g/m2，否则可能会卡纸。

  - 构造: 在打印之前，信封应平放，卷曲不超过 6 mm，且信封内不应有空气。

  - 状况: 信封不应有褶皱，缺口或其他损坏。

  - 温度: 应使用在打印期间能耐受机器热量和压力的信封。

- 只使用结构合理，折叠平整的信封。

- 请勿使用贴有邮票的信封。

- 请勿使用带有夹子，咬合装置，窗口，涂层内衬，自粘性封条或其他合成材料的信封。

- 请勿使用已破损或劣质信封。

- 确保信封两端的密封边一直延伸到信封角。

  1. 适宜

  2. 不适宜

- 对于带有剥离胶带或多个封盖，相互折叠在一起进行密封的信封，必须使用能够承受打印机大约 170 °C （338 °F） 的熔融温度达 0.1 秒钟的胶。额外的信舌和封条会导致信封出现褶皱，折痕或卡纸现象，甚至可损坏定影器。

- 为获得最佳的打印效果，打印位置应距信封边缘至少 15 mm。

- 避免在信封接缝重叠的区域打印。

### 透明胶片

为避免损坏机器，请仅使用专门为激光打印机设计的透明胶片。

- 机器中使用的透明胶片必须能够耐受机器的定影温度。

- 从机器中取出透明胶片后，将其置于平坦的表面。

- 不得将未使用的透明胶片长时间搁置在纸盘中。否则，灰尘可能会堆积在透明胶片上，导致打印件上出现污点。

- 为避免指印弄脏透明胶片，请小心取放。

- 为避免褪色，请勿将打印的透明胶片长时间暴露在阳光下。

- 确保透明胶片无皱褶，卷曲，且边缘没有任何破损。

- 请勿使用与衬纸分离的透明胶片。

- 为了防止透明胶片粘在一起，开始打印输出时请不要将打印好的透明胶片堆放在一起。

### 标签纸

为避免损坏机器，请仅使用专为激光打印机设计的标签。

- 选择标签时，请考虑以下因素：

  - 粘合材料: 粘合材料应能够在机器的定影温度（约为 170 °C）下保持稳定。

  - 布局: 只使用彼此之间没有露出衬纸的标签。标签间的空隙会让标签脱离衬纸，从而导致严重卡纸。

  - 卷曲: 打印前，标签必须平放，任何方向的卷曲都不应超过 13 mm。

  - 状况: 请勿使用起皱，发泡或有分离迹象的标签。

- 确保标签之间没有裸露的粘合材料。裸露区域可使标签在打印期间脱离，从而导致卡纸。暴露的粘合材料还会损坏机器组件。

- 请勿在机器上多次运行一张由多个标签组成的纸张。背胶只能通过机器一次。

- 请勿使用与衬纸分离的标签，以及起皱，起泡或损坏的标签。

### 卡片纸/自定义大小纸张

本机器可以打印明信片，卡片和其他自定义尺寸的介质。

- 请勿在宽度小于 76 毫米（3.00 英寸）或长度小于 183 毫米（7.20 英寸）的介质上打印。

- 在软件应用程序中，介质页边距应至少设置为 6.4 mm。

### 信头纸/预印纸

单面 | 双面
--- | ---
正面朝上 | 正面朝下

- 信头纸/预印纸必须使用耐热油墨打印，这种油墨在机器的定影温度（约为 170 °C）下在 0.1 秒内不会融化，蒸发或释放出有害气体。

- 信头纸/预印纸油墨必须具有非易燃性，不得对机器辊产生不利影响。

- 表格和信头纸应密封存放在防潮包装内，以防在存放期间变质。

- 在装入信头纸/预印纸之前，请确认纸上的油墨已干。在定影过程中，湿油墨可能会从预印纸上脱落，从而降低打印质量。

## 使用输出支架

如果一次打印份数较多，出纸盘的表面可能会发烫。请勿触摸表面，且不要让儿童靠近。

打印页堆叠在出纸盘上，输出支架可帮助对齐打印页。机器会默认将输出件送到出纸盘。