## 规格

本章介绍机器的主要规格。

本章内容包括：

- 硬件规格

- 环境规格

- 电气规格

- 打印介质规格

下面列出规格参数值：规格如有变更，恕不另行通知：有关可能发生的信息变更，请访问 www.lenovo.com.cn。

## 硬件规格

项目 | 说明
--- | ---
尺寸 | 高度 | 234 毫米
深度 | 299 毫米
宽度 | 388 毫米
重量 | 机器及耗材 | 7.5 kg
包装重量 | 纸张 | 1.22 kg
塑料 | 0.24 kg

## 环境规格

项目 | 说明
--- | ---
噪声水平[a] | 就绪模式 | 26 dB （A）
打印模式 | 49 dB （A）
复印模式 | 49 dB(A)
温度 | 操作 | 10 到 32 °С
存储器（打开的） | 0 到 40 °С
湿度 | 操作 | 10-80% 相对湿度
存储器（打开的） | 20-80% 相对湿度
[a] 声压级，ISO 7779。已测试配置：机器基本安装，A4 纸，单面打印。

## 电气规格

电源要求基于销售设备所在的国家/地区。不要转换操作电压。这样做可能会损坏设备并失去产品保修权利。

项目 | 说明
--- | ---
额定电源 [a] | 110 伏型号 | AC 110-127 V
220 伏型号 | AC 220-240 V
功耗 | 平均运行模式 | 小于 270 W
就绪模式 | 小于 36 W
节能模式 | SCX-3200 Series:3.8 W SCX-3205W(K)：5.6 W
电源关闭模式 | 小于 0.45 W
[a] 有关机器的正确电压 (V)，频率（赫兹）和电流 (A) 类型，请参见机器上的铭牌。

## 打印介质规格

类型 | 大小 | 尺寸 | 打印介质重量[a]/容量[b]
--- | --- | --- | ---
纸盘 | 在纸盘中手动进纸
普通纸 | Letter | 216 × 279 毫米 | 60 至 120 g/m2 150 张 80 g/m2 | 60 至 163 g/m2 纸盘手动进纸：1 张
Legal | 216 × 356 毫米
US Folio | 216 × 330 毫米
A4 | 210 × 297 毫米
Oficio | 216 × 343 毫米
JIS B5 | 182 × 257 毫米
ISO B5 | 176 × 250 毫米
Executive | 184 × 267 毫米
A5 | 148 × 210 毫米
信封 | 信封 Monarch | 98 × 191 毫米 | 75 至 90 g/m2 纸盘手动进纸：1 张
信封 No. 10 | 105 × 241 毫米
信封 DL | 110 × 220 毫米
C5 信封 | 162 × 229 毫米
厚型纸 | 请参阅普通纸部分 | 请参阅普通纸部分 | 90 g/m2 140 张 | 90 至 163 g/m2 纸盘手动进纸：1 张
薄型纸 | 请参阅普通纸部分 | 请参阅普通纸部分 | 60 至 70 g/m2 纸盘手动进纸：1 张
透明胶片 | Letter，A4 | 请参阅普通纸部分 | 138 至 146 g/m2 纸盘手动进纸：1 张
标签[c] | Letter，Legal，US Folio，A4，JIS B5，ISO B5，Executive，A5 | 请参阅普通纸部分 | 120 至 150 g/m2 纸盘手动进纸：1 张
卡片纸 | Letter，Legal，US Folio，A4，JIS B5，ISO B5，Executive，A5 | 请参阅普通纸部分 | 105 至 163 g/m2 纸盘手动进纸：1 张
最小尺寸（自定义） | 76 x 196 毫米 | 60 至 163 g/m2
最大尺寸（自定义） | 216 × 356 毫米
[a] 如果介质重量超过 120 g/m2，请将纸张逐张装入纸盘中。 [b] 最大容量取决于介质重量，厚度和环境因素。 [c] 平滑度：100 到 250（镀银）。