## 维护

本章介绍有关如何维护机器和墨粉盒的信息。

本章内容包括：

- 打印机器报告

- 清洁机器

- 存放墨粉盒

- 机器搬运与存放方法小提示

## 打印机器报告

可以打印配置页，以查看当前打印机的设置或帮助排除打印机的故障。

在就绪模式下，按住 停止/清除按钮约两秒钟，然后松开。

随即会打印配置页。

## 清洁机器

如果出现打印质量问题，或者是在多尘的环境中使用机器，则需要定期清洁机器，以确保最佳打印质量。

如果使用含有大量酒精、溶剂或其他烈性物质的清洁剂清洁机壳，会造成外壳褪色或变形。 如果机器或其周边区域粘上墨粉，我们建议您使用蘸水的布或绵纸擦拭。如果使用吸尘器，墨粉会被吹进空气中，一旦吸入，会对您的身体造成伤害。

### 清洁外部

用柔软的无绒布清洁机器外壳。可用水稍微蘸湿软布，但注意不要让水滴到机器上或滴入机器。

### 清洁内部

在打印过程中，纸屑、墨粉和灰尘颗粒会堆积在机器内部。这样会导致产生打印质量问题，如出现墨粉斑点或污点。清洁机器内部能够清除或减少这些问题。

1. 关闭机器，拔掉电源线。等待机器冷却。

2. 打开扫描装置。

3. 打开内盖。

4. 拉出墨粉盒。

   为了防止损坏墨粉盒，请勿让墨粉盒暴露在光线下长达数分钟以上。如果需要，请用纸将其遮盖。 切勿接触成像装置或墨粉盒中硒鼓的绿色表面。请使用墨粉盒上的手柄，以免触及此区域。

5. 用无绒的干布将墨粉盒区域内的灰尘和洒出的墨粉擦掉。

   清洁机器内部时，小心不要损坏传墨辊或其他任何内部零件。不得使用苯或稀释剂等溶剂清洁。可能会出现打印质量问题，并且会导致机器损坏。

   进行清洁后，待机器完全变干。

6. 重新插入墨粉盒。

7. 依次完全合上内盖和扫描装置。

8. 插入电源线，开启机器。

### 清洁扫描装置

保持扫描装置清洁有助于获得质量最佳的复印件。我们建议您在每天开始工作时清洁扫描装置，如果需要，也可以在工作期间清洁。

1. 将无绒软布或纸巾用水稍微蘸湿。

2. 打开扫描仪盖。

3. 擦拭扫描仪玻璃板表面，直至洁净干燥。

4. 合上扫描仪盖。

## 存放墨粉盒

### 墨粉盒的储存

墨粉盒包含对光线、温度和湿度敏感的组件。Lenovo 建议用户遵循建议使用新的 Lenovo 墨粉盒以确保最佳性能、最高质量和最长寿命。

将此墨粉盒存放在会使用该打印机的环境中；这应该处于受控办公室温度和湿度条件下。墨粉盒在安装前不应该揭开原始包装 – 如果无原始包装，请用纸盖住墨粉盒的顶部开口处，然后将墨粉盒存放在阴暗机柜中。

揭开墨粉盒包装而不使用墨粉盒会显著缩短墨粉盒的使用寿命。不要将墨粉盒放在地板上。如果从打印机中取出墨粉盒，请务必按下列准则存放墨粉盒：

- 存放在随原始包装提供的保护袋中。

- 存放时，应水平而不是垂直放置，应与安装在机器中时保持同样的朝上面。

- 切勿将耗材存放在任何以下环境中：

  - 温度超过 40 ℃。

  - 湿度范围小于 20% 或大于 80%。

  - 湿度或温度急剧变化的环境。

  - 阳光或室内灯光直射。

  - 积满灰尘的位置。

  - 长时间置于车内。

  - 存在腐蚀性气体的环境。

  - 存在盐雾的环境。

### 处理说明

- 切勿接触墨粉盒中光导鼓的表面。

- 切勿使墨粉盒受到不必要的震动或冲击。

- 切勿手动旋转感光鼓，尤其是反向旋转；否则会导致内部损坏和墨粉溢出。

### 使用非 Lenovo 和重新装填的墨粉盒

Lenovo 不建议，也不批准在本打印机中使用非 Lenovo 品牌墨粉盒，包括一般、商店品牌、重新装填或改装的墨粉盒。

Lenovo 的打印机保修不涵盖由于使用重新装填、改装或非 Lenovo 品牌墨粉盒而导致的机器损坏。

### 预计墨粉盒寿命

预计墨粉盒寿命（墨粉盒的打印时间）依赖于打印作业所需的墨粉量。实际打印份数可能不同，取决于所打印页面的打印密度、操作环境、打印间隔、介质类型和/或介质尺寸。例如，如果您打印大量图形，则将使用较多的墨粉，因此您可能需要较频繁地更换墨粉盒。

## 机器搬运与存放方法小提示

- 搬运机器时，切勿使其倾斜或倒立。否则，机器内部可能会沾上墨粉，从而导致机器受损或打印质量欠佳。