## 维护

本章介绍有关如何维护机器和墨粉盒的信息。

本章内容包括：

- 打印机器报告

- 监控耗材寿命

- 使用墨粉不足警告

- 查找序列号

- 清洁机器

- 存放墨粉盒

- 机器搬运与存放方法提示

## 打印机器报告

您可以打印机器的信息和作业报告。

1. 按控制面板上的菜单。

2. 按左/右箭头直到显示系统设置，然后按 OK。

3. 按左/右箭头直到显示报告，然后按 OK。

4. 按左/右箭头直到出现要打印的报告或列表，然后单击 OK。

   要打印全部报告和列表，请选择所有报告。

5. 按左/右箭头直到显示打印? 提示，此时按是，然后按 OK。

## 监控耗材寿命

如果经常发生卡纸或打印问题，请检查您的机器已经打印的页数。如有必要，更换相应零件。

1. 按控制面板上的菜单。

2. 按左/右箭头直到显示系统设置，然后按 OK。

3. 按左/右箭头直到显示维护，然后按 OK。

4. 按左/右箭头直到显示耗材寿命，然后按 OK。

5. 按左/右箭头，直到出现所需的项目，然后按 OK。

   - 耗材信息：打印耗材信息页。

   - 总寿命：显示打印的总页数。

   - ADF 扫描：显示使用 ADF 扫描的页数。

   - 平板扫描：显示使用扫描仪玻璃板扫描的页数。

6. 按停止/清除返回就绪模式。

## 使用墨粉不足警告

墨盒中的墨粉量较小时，会出现一则通知用户更换墨粉盒的消息。可设置此选项，以选择是否显示此消息。

### 在控制面板中

1. 按控制面板上的菜单。

2. 按向左/向右箭头直到显示系统设置，然后按确定。

3. 按向左/向右箭头直到显示维护，然后按确定。

4. 按向左/向右箭头直到显示墨粉不足警报，然后按确定。

5. 选择相应的设置，然后单击确定。

6. 按停止/清除返回就绪模式。

### 在智能面板中

1. 确保已通过随附的打印机软件光盘安装了打印机驱动程序。

2. 双击 Windows 任务栏上（在 Linux 中为通知区）的智能面板图标。也可以单击 Mac OS X 状态栏上的 Smart Panel。

3. 单击打印机设置。

4. 单击设置 > 墨粉不足警告。选择相应的设置，然后单击应用。

## 查找序列号

当您拨打服务电话或者在 Lenovo 网站上注册用户时，执行以下步骤以查找机器的序列号：

1. 按控制面板上的菜单。

2. 按左/右箭头直到显示系统设置，然后按 OK。

3. 按左/右箭头直到显示维护，然后按 OK。

4. 按左/右箭头直到显示序列号，然后按 OK。

5. 检查机器的序列号。

6. 按停止/清除返回就绪模式。

## 清洁机器

如果出现打印质量问题，或者您是在多尘的环境中使用您的机器，则您需要定期清洁您的机器，从而确保最佳的打印状况以及延长机器的使用寿命。

如果使用含有大量酒精、溶剂或其他烈性物质的清洁剂清洁机壳会造成外壳褪色或变形。 如果您的机器或其周边区域粘上墨粉，则我们建议您使用蘸水的布或绵纸擦拭。如果使用吸尘器，则墨粉会被吹进空气中，这会对您的身体有害。

### 清洁外部

用无绒软布清洁机壳。可用水稍微蘸湿软布，但注意不要让水滴到机器上或滴入机器。

### 清洁内部

在打印过程中，纸屑、墨粉和灰尘颗粒会堆积在机器内部。这样会导致产生打印质量问题，例如：出现墨粉斑点或污点。清洁机器内部能够清除或减少这些问题。

1. 关闭机器，拔掉电源线。等待机器冷却。

2. 打开前门，拉出墨粉盒。将其放在干净、平坦的表面上。

   为了避免对墨粉盒造成损坏，切勿将其暴露在光线下超过数分钟。如果需要，请用纸将其遮盖。 不得触摸墨粉盒下面的绿色表面。请使用墨粉盒上的手柄，以免触及此区域。

3. 用无绒的干布将墨粉盒区域内的灰尘和洒出的墨粉擦掉。

   清洁机器内部时，小心不要损坏传墨辊或其他任何内部零件。不得使用苯或稀释剂等溶剂清洁。可能会出现打印质量问题，并且会导致机器损坏。

4. 找到位于墨粉盒舱顶部内侧的长条玻璃 (LSU)，然后使用清洁棉棒轻轻清洁玻璃。

5. 重新插入墨粉盒并关上前门。

6. 插入电源线，打开机器。

### 清洁扫描装置

保持扫描装置清洁有助于获得质量最佳的复印件。我们建议您在每天开始工作时清洁扫描装置，如果需要，也可以在工作期间清洁。

1. 将无绒软布或纸巾用水稍微蘸湿。

2. 打开扫描仪盖。

3. 擦拭扫描仪玻璃板和自动双面进纸器玻璃板的表面，直至其洁净干燥。

   | 扫描仪盖 扫描仪玻璃板 进纸器玻璃板 白杆

4. 擦拭扫描仪盖和白杆的下部，直到其洁净干燥。

5. 合上扫描仪盖。

## 存放墨粉盒

墨粉盒包含光、温度和湿度敏感组件。Lenovo 建议用户遵循建议使用新的 Lenovo 硒鼓来确保最佳性能、最高质量及最长寿命。

将此墨粉盒存放在会使用该打印机的环境中；这应该处于受控办公室温度和湿度条件下。墨粉盒在安装前不应该揭开原始包装 - 如果无原始包装，请用纸盖住墨粉盒的顶部开口处，然后将墨粉盒存放在阴暗机柜中。

揭开墨粉盒包装而不使用墨粉盒会显著缩短墨粉盒的使用寿命。不要将墨粉盒放在地板上。如果从打印机中取出墨粉盒，请务必按下列方式存放墨粉盒：

- 存放在随原始包装提供的保护袋中。

- 将它们放平（不要竖放），而且同一面朝上，就像它们安装在机器中一样。

- 切勿将耗材存放在以下环境中：

  - 温度超过 40 °C。

  - 湿度范围小于 20% 及不大于 80%。

  - 湿度或温度急剧变化的环境。

  - 阳光或室内灯光直射。

  - 积满灰尘的位置。

  - 不要在汽车中存放太长时间。

  - 存在腐蚀性气体的环境。

  - 存在盐雾的环境。

### 处理说明

- 切勿接触墨粉盒中感光鼓的表面。

- 切勿使墨粉盒受到不必要的震动或冲击。

- 切勿手动旋转感光鼓，尤其是反向旋转；否则会导致内部损坏和墨粉溢出。

### 使用非 Lenovo 和重新装填的墨粉盒

Lenovo 不建议，也不许可在本打印机中使用非 Lenovo 品牌墨粉盒，包括一般、商店品牌、重新装填或改装的墨粉盒。

Lenovo 的打印机保修不涵盖由于使用重新装填、改装或非 Lenovo 品牌墨粉盒而导致的机器损坏。

### 预计墨粉盒寿命

预计墨粉盒寿命（墨粉盒的打印时间）依赖于打印作业所需的墨粉量。实际输出份数可能不同，取决于所打印页面的打印密度、操作环境、打印间隔、介质类型和/或介质尺寸。例如，如果您打印大量图形，则将使用较多的墨粉，因此您可能需要较频繁地更换墨粉盒。

## 机器搬运与存放方法提示

- 搬运机器时，切勿倾斜或使其倒立。否则，机器内部可能会沾上墨粉，从而导致机器受损或打印质量欠佳。

- 搬运机器时，确保至少有两人牢固手扶机器。