## 简介

本章将对您的机器进行概述说明。

本章内容包括：

- 机器概览

- 控制面板概览

- 了解控制面板

## 机器概览

### 正视图

根据机器的型号，此图可能与您的机器不同。

1 | 文档输出纸盘 | 6 | 手动进纸器
2 | 控制面板 | 7 | 手动进纸器导板
3 | 前盖手柄 | 8 | 输出支架
4 | 前盖 | 9 | 墨粉盒
5 | 纸盘 1 |

### 后视图

根据机器的型号，此图可能与您的机器不同。

1 | 后盖 | 3 | 电源插口
2 | USB 端口 |  |

## 控制面板概览

根据机器的型号，此控制面板可能与您的机器不同。

1 |  | 卡纸 | 显示机器的卡纸事件的状态。（请参阅LED。）
2 |  | 联机/出错 | 显示机器的状态。（请参阅LED。）
3 |  | 演示页 | 打印演示页。打印演示页时，还会打印配置页。
4 |  | 取消 | 随时停止操作，此外还有更多功能。（请参阅了解控制面板。）
5 |  | 电源 | 您可以使用此按钮打开与关闭电源。（请参阅了解控制面板。）

## 了解控制面板

### LED

LED 的颜色指示机器的当前状态。

LED | 状态 | 说明
--- | --- | ---
卡纸 () | 橙色 | 开 | 发生卡纸现象。（请参阅清除卡纸。）

联机/出错 ()

关

- 机器处于脱机状态。

绿色

开

- 机器处于节能模式。

- 机器处于联机状态，可以从计算机接收数据。

闪烁

- 当 LED 缓慢闪烁时，表明打印机正在接收来自计算机的数据。

- 当 LED 快速闪烁时，表明机器正在打印数据。

红色

开

- 盖板处于打开状态。合上盖板。

- 纸盘中无纸。在纸盘中装入纸张。

- 由于出现严重错误，机器已经停止运行。

- 系统出现问题。如果出现此问题，请与维修代表联系。

- 墨粉盒已经达到其预计的墨粉盒寿命。[a]. 建议更换墨粉盒。（请参阅更换墨粉盒。）

闪烁

- 发生小错误，机器正在等候清除错误。当问题解决时，机器会继续运行。

- 墨粉盒中残留少量墨粉。即将到达墨粉盒的预期寿命[a]。请准备新墨粉盒以备更换。可通过摇匀墨粉来临时提高打印质量。（请参阅摇匀墨粉。）

[a] 预计硒鼓寿命表示期望或估计的硒鼓寿命，指示平均输出份数，依照 ISO/IEC 19752 进行设计。页数会受工作环境、打印间隔、介质类型和介质尺寸的影响。即使红色 LED 亮起且打印机停止打印，墨粉盒中仍可能残留墨粉。

方正不推荐使用非原装方正墨粉盒，如重新装填或改装的墨粉盒。方正无法保证非原装方正墨粉盒的质量。机器保修不涵盖由于使用非原装方正墨粉盒引起的服务或维修。

如果问题仍然存在，请拨打服务电话。

### 按钮

（取消按钮）

如果按 （取消按钮），您可以：

功能 | 说明
--- | ---
打印清洁页 | 在就绪模式下，按住此按钮约 10 秒钟，直至状态 LED 慢速闪烁为止，然后松开。（请参阅清洁内部。）
取消打印作业 | 打印期间按 （取消按钮）。从机器和计算机上清除打印作业时红色指示灯闪烁，然后机器恢复到就绪模式。这可能需要一些时间，具体取决于打印作业的大小。
手动打印 | 每次按 （取消按钮），就在手动纸盘中装入一张纸 （从软件应用程序中为来源选择手动进纸器时）。

(电源按钮)

必须使用此按钮来打开/关闭机器。

#### 开机

1. 插上电源线。

2. 按控制面板上的 （电源按钮）。

   如果要关闭电源，请按住此按钮 1 秒钟。