## 入门

本章将分步向您介绍安装连接 USB 的机器与软件的步骤。

本章内容包括：

- 安装硬件

- 打印演示页

- 随附的软件

- 系统要求

- 安装连接 USB 的机器驱动程序

- 本地共享您的机器

## 安装硬件

本章所述为“快速安装指南”中介绍的硬件安装步骤。务必首先阅读“快速安装指南”，然后执行下列步骤：

### 位置

1. 选择一个稳定的位置。

   选择一个平坦、稳定、宽敞通风的地方。留出足够的空间来打开机盖和纸盘。

   此区域应通风良好，并远离直射阳光或者热源、冷源和湿气。请勿使机器靠近办公桌或工作台边缘。

   适合在海拔低于 1,000 米的地方进行打印。请参阅海拔设置以优化打印。（请参阅高度调整。）

   将机器放在平坦稳定的表面上，倾斜不得超过 2 毫米。否则可能会影响打印质量。

2. 打开机器的包装，检查所有内附物品。

3. 撕下紧固机器的胶带。

4. 安装墨粉盒。

5. 装入纸张。（请参阅在纸盘中装纸。）

6. 确保所有线缆都连接到机器。

7. 打开机器开关。（请参阅开机。）

主电源失灵时，本设备不可操作。

## 打印演示页

打印演示页可确认机器是否工作正常。

打印演示页：

在就绪模式下，按住 约 2 秒。

## 随附的软件

在安装机器并将它连接到计算机后，必须使用随机附带的光盘安装打印机和扫描仪软件。软件光盘中包含以下软件。

由于发布新操作系统等，所以有时会更新机器软件。如果有需要，请从方正网站 (http://card.foundertech.com/live/driver/SelectCate.aspx?type=4) 下载最新版本。

操作系统 | 内容
--- | ---

Windows

- 打印机驱动程序: 使用此驱动程序可以充分利用本机器的功能。

- 状态监视器: 此程序会在打印过程中出错时发出警告。

Macintosh

- 打印机驱动程序: 使用此驱动程序可以充分利用本机器的功能。

Linux

- Unified Linux Driver: 使用此驱动程序可以充分利用本机器的功能。

## 系统要求

开始安装之前，请确认您的系统满足以下要求：

### Windows

您的机器支持以下 Windows 操作系统。

操作系统 | 要求（推荐）
--- | ---
CPU | RAM | 可用硬盘空间
Windows 2000 | Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows XP | Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1.5 GB
Windows Server 2003 | Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | 1.25-2 GB
Windows Server 2008 | Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2048 MB) | 10 GB
Windows Vista | Pentium IV 3 GHz | 512 MB (1024 MB) | 15 GB
Windows 7 | Pentium IV 1 GHz 32 位或 64 位处理器或更高 | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- 支持使用 128 MB 内存的 DirectX 9 图形（用于启用 Aero 主题）。

- DVD-R/W 驱动器

Windows Server 2008 R2 | Pentium IV 1 GHz (x86) 或 1.4 GHz (x64) 处理器（2 GHz 或更快） | 512 MB (2048 MB) | 10 GB

- 对于所有 Windows 操作系统，最低要求为 Internet Explorer 5.0 或更高版本。

- 具有管理员权限的用户可以安装该软件。

- Windows Terminal Services 与该机器兼容。

### Macintosh

操作系统 | 要求（推荐）
--- | ---
CPU | RAM | 可用硬盘空间

Mac OS X 10.3-10.4

- Intel 处理器

- PowerPC G4/G5

- 基于 PowerPC 的 Mac (512 MB) 需要 128 MB

- 基于 Intel 的 Mac (1 GB) 需要 512 MB

1 GB

Mac OS X 10.5

- Intel 处理器

- 867 MHz 或更快速的 Power PC G4/G5

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.6

- Intel 处理器

1 GB (2 GB)

1 GB

### Linux

项目 | 要求
--- | ---

操作系统

RedHat Enterprise Linux WS 4、5（32/64 位）

Fedora Core 2-10（32/64 位）

SuSE Linux 9.1（32 位）

OpenSuSE 9.2、9.3、10.0、10.1、10.2、10.3、11.0、11.1（32/64 位）

Mandrake 10.0、10.1（32/64 位）

Mandriva 2005、2006、2007、2008、2009（32/64 位）

Ubuntu 6.06、6.10、7.04、7.10、8.04、8.10 （32/64 位）

SuSe Linux Enterprise Desktop 9、10（32/64 位）

Debian 3.1、4.0、5.0（32/64 位）

CPU | Pentium IV 2.4 GHz (IntelCore2)
RAM | 512 MB (1024 MB)
可用硬盘空间 | 1 GB (2 GB)

## 安装连接 USB 的机器驱动程序

本地连接的打印机是使用 USB 线缆与您的计算机直接连接的机器。

选择自定义安装允许您选择要安装的程序。 USB 线缆的长度不得超过 3 米。). 数据会无法传输至您的机器。

### Windows

您可以使用典型或自定义方法安装机器软件。

建议大多数使用与您的计算机直接连接机器的用户执行下列步骤。将安装机器运行所需的所有组件。

1. 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。

   如果在安装过程中显示找到新的硬件向导窗口，请在窗口右上角单击 以关闭窗口，或单击取消。

2. 在光盘驱动器中插入随附的软件光盘。

   - 软件光盘应自动运行并出现一个安装窗口。

   - 如果未出现安装窗口，请单击开始，然后单击运行。键入 X:\Setup.exe，用代表您驱动器的字母替换 “X”。单击确定。

   - 如果使用 Windows Vista、Windows 7 以及 Windows Server 2008 R2，请单击开始 > 所有程序 > 附件 > 运行。

     键入 X:\Setup.exe，用代表驱动器的字母替换 “X”，然后单击确定。

   - 如果在 Windows Vista、Windows 7 以及 Windows 2008 Server R2 中显示自动播放窗口，请在安装或运行程序字段中单击 运行 Setup.exe，然后单击用户帐户控制窗口中的继续或是。

3. 单击下一步。

   如有必要，请从下拉列表中选择语言。

4. 选择典型，然后单击下一步。

   如果您的机器尚未连接到计算机，将显示以下窗口。

   - 连接机器后，请单击下一步。

   - 如果此时不想连接机器，请单击下一步，然后单击随后屏幕上的否。然后将开始安装，安装结束后不会打印测试页。

   - 根据使用的机器和界面的不同，此“用户指南”中出现的安装窗口可能会有所差异。

5. 完成安装后，将出现一个窗口，询问您是否打印测试页。如果您选择打印测试页，请选中相应复选框，然后单击下一步。否则，只需点击下一步，跳到步骤 7。

6. 如果测试页打印正确，请单击是。

   否则，请单击否重新打印。

7. 单击完成。

如果打印机驱动程序无法正常运行，请卸载它然后重新安装。

对于 Windows，请执行下列步骤卸载驱动程序。

1. 确保机器与计算机连接，并打开电源。

2. 从开始菜单选择程序或所有程序 > 您的打印机驱动程序名称 > 维护。

3. 选择删除，然后单击下一步。

   您将看到一个组件列表，供您单独删除任一组件。

4. 选择要删除的组件，然后单击下一步。

5. 如果您的计算机要求确认选择，请单击是。

   将从计算机中删除所选驱动程序及其全部组件。

6. 删除软件后，单击完成。

如果您希望通过随附的光盘重新安装驱动程序，而取代现已安装的驱动程序，请插入光盘，然后将出现带有覆盖确认信息的窗口。只需确认即可进入下一步。随后步骤与您初次安装的步骤相同。

### Macintosh

机器随附的软件光盘提供有驱动程序文件，以便您使用 CUPS 驱动程序或 PostScript 驱动程序（仅当使用的是支持 PostScript 驱动程序的打印机时才可用）在 Macintosh 计算机上进行打印。

此外，光盘上还含有用于在 Macintosh 计算机上进行扫描的 TWAIN 驱动程序。

1. 确保机器与计算机连接，并打开电源。

2. 在光盘驱动器中插入随附的软件光盘。

3. 双击在您 Macintosh 桌面上出现的光盘图标。

4. 双击 MAC_Installer 文件夹。

5. 双击 Installer 图标。

6. 输入密码并单击确定 => 好 （10.4）。

7. 方正安装程序窗口将打开。单击继续。

8. 选择简易安装并单击安装。建议大多数用户使用简易安装。将安装机器运行所需的所有组件。

   如果您选择自镆涮装 => 自定安装 （10.4），则您可以选择要安装的各个组件。

9. 当屏幕上出现关于计算机上的所有应用程序将被关闭的警告消息时，请单击继续。

10. 安装完成后，请单击退出。

    如果您已经安装扫描驱动程序，请单击重新启动。

11. 打开应用程序文件夹 > 实用程序（10.4） => 实用工具 （10.5） > 打印机设置实用程序。

    - 对于 Mac OS X 10.5-10.6，打开应用程序文件夹 > 系统偏好设置 => 溝固渡零 （10.4） 并单击打印与传真。

12. 在打印机列表上单击添加。

    - 如果是 Mac OS 10.5-10.6，请按“+”图标；然后将弹出显示窗口。

13. 若是 Mac OS 10.3，请选择 USB 选项卡。

    - 若是 Mac OS 10.4，请单击预设浏览器并找到 USB 连接。

    - 若是 Mac OS X 10.5-10.6，请单击默认并找到 USB 连接。

14. 如果是 Mac OS X 10.3，并且“自动选择”无法正常运行，请在打印机型号中选择方正，并在型号名称中选择机器名称。

    - 如果是 Mac OS X 10.4，并且“自动选择”无法正常运行，请在打印使用中选择方正，并在型号中选择机器名称。

    - 若是 Mac OS X 10.5-10.6，如果“自动选择”无法正常运行，请在打印使用中选择选择要使用的驱动程序 和您的机器名称。

    您的打印机将显示在打印机列表上并被设置为默认机器。

15. 单击添加。

如果打印机驱动程序无法正常运行，请将其卸载然后重新安装。

对于 Macintosh 而言，卸载驱动程序的步骤如下。

1. 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。

2. 在光盘驱动器中插入随附的软件光盘。

3. 双击在您 Macintosh 桌面上出现的光盘图标。

4. 双击 MAC_Installer 文件夹。

5. 双击 Installer 图标。

6. 输入密码并单击确定 => 好 （10.4）。

7. 方正安装程序窗口将打开。单击继续。

8. 选择卸载 => 清除安装 （10.4），然后单击卸载 => 清除安装 （10.4）。

9. 当屏幕上出现关于计算机上的所有应用程序将被关闭的警告消息时，请单击继续。

10. 卸载完毕后，请单击退出。

### Linux

对于 Linux，安装驱动程序的步骤如下。在安装驱动程序时，同时将自动安装 Unified Linux Driver 包。

随附的软件光盘中包括 Unified Linux Driver 包，该程序包可使您在基于 UI 的管理工具中将机器轻松地与 Linux 计算机一同使用。（请参阅使用 Unified Linux Driver Configurator。）

1. 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。

2. 出现 Administrator Login 窗口时，在 Login 字段中键入 “root”，并输入系统密码。

   必须以超级用户 (root) 身份登录才能安装机器软件。如果您不是超级用户，请咨询您的系统管理员。

3. 在光盘驱动器中插入随附的软件光盘。

   软件光盘将自动运行。

   如果软件光盘不自动运行，请单击桌面底部的 图标。出现“终端”屏幕时，键入下列内容：

   如果软件光盘是第二主盘，则安装位置是 /mnt/cdrom，

   [root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

   [root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux

   [root@localhost Linux]#./install.sh

   如果依然无法运行软件光盘，请依次键入下列内容：

   [root@localhost root]#umount /dev/hdc

   [root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

   如果已安装并配置自动运行软件包，则安装程序会自动运行。

4. 显示欢迎屏幕时，请单击 Next。

5. 安装完成后，单击 Finish。

为了使用方便，安装程序已将 Unified Driver Configurator 桌面图标和 Unified Driver 组添加到系统菜单中。如果有问题，请通过您的系统菜单查询屏幕帮助。该帮助还可从驱动程序包窗口应用程序（如：Unified Driver Configurator 或 Image Manager）中调用。

在文本模式下安装驱动程序：

- 如果您无法使用图形界面或无法安装驱动程序，则您必须在文本模式下使用驱动程序。

- 按步骤 1 到步骤 3 进行操作，然后键入 [root@localhost Linux]# ./install.sh。然后按照终端屏幕上的指示操作。安装完成。

- 当需要卸载驱动程序时，请按照以上安装说明进行操作，但必须在终端屏幕上键入 [root@localhost Linux]# ./uninstall.sh。

如果打印机驱动程序无法正常运行，请将其卸载然后重新安装。

对于 Linux 而言，卸载驱动程序的步骤如下。

1. 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。

2. 出现 Administrator Login 窗口时，在 Login 字段中键入 “root”，并输入系统密码。

   必须以超级用户 (root) 身份登录才能卸载打印机驱动程序。如果您不是超级用户，请咨询您的系统管理员。

3. 在光盘驱动器中插入随附的软件光盘。

   软件光盘将自动运行。

   如果软件光盘不自动运行，请单击桌面底部的 图标。出现“终端”屏幕时，键入：

   如果软件光盘是第二主盘，则安装位置是 /mnt/cdrom，

   [root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

   [root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux

   [root@localhost Linux]#./uninstall.sh

   如果已安装并配置自动运行软件包，则安装程序会自动运行。

4. 单击 Uninstall。

5. 单击 Next。

6. 单击 Finish。

## 本地共享您的机器

按照下列步骤安装计算机，从而在本地共享您的机器。

如果主机通过 USB 线缆与机器直接连接，并与本地网络环境连接，则与本地网络连接的客户端计算机可使用通过主机进行共享的机器打印。

1 | 主机 | 通过 USB 线缆与机器直接连接的计算机。
2 | 客户端计算机 | 使用通过主机进行共享机器的计算机。

### Windows

#### 安装主机

1. 安装您的打印机驱动程序。（请参阅安装连接 USB 的机器驱动程序。）

2. 单击 Windows 开始菜单。

3. 对于 Windows 2000 而言，选择设置 > 打印机。

   - 对于 Windows XP/2003，选择打印机和传真。

   - 对于 Windows 2008/Vista，选择控制面板 > 硬件和声音 > 打印机。

   - 对于 Windows 7 而言，选择控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机。

   - 对于 Windows Server 2008 R2 而言，选择控制面板 > 硬件 > 设备和打印机。

4. 右键单击打印机图标。

5. 对于 Windows XP/2003/2008/Vista，按属性。

   对于 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 而言，从上下文菜单，选择打印机属性。

   如果打印机属性项目具有 ► 标记，那么您可以选择与所选打印机连接的其他打印机驱动程序。

6. 选择共享选项卡。

7. 检查更改共享选项。

8. 请参见共享这台打印机。

9. 填写共享名字段。单击确定。

#### 安装客户端计算机

1. 安装您的打印机驱动程序。（请参阅安装连接 USB 的机器驱动程序。）

2. 单击 Windows 开始菜单。

3. 选择所有程序 > 附件 > Windows 资源管理器。

4. 在地址栏中输入主机的 IP 地址，然后按您键盘中的 Enter 键。

   如果主机需要用户名与密码，请输入主机帐户的用户 ID 和密码。

5. 右键单击您希望共享的打印机图标，然后选择连接。

6. 如果出现安装完成的信息，请单击确定。

7. 打开您希望打印的文件开始打印。

### Macintosh

下列步骤适用于 Mac OS X 10.5-10.6。有关其他版本的操作系统，请参阅 “Mac 帮助”。

#### 安装主机

1. 安装您的打印机驱动程序。（请参阅Macintosh。）

2. 打开应用程序文件夹 > 系统偏好设置 => 溝固渡零 （10.4），然后单击打印与传真。

3. 在打印机列表中选择要共享的打印机。

4. 选择共享此打印机。

#### 安装客户端计算机

1. 安装您的打印机驱动程序。（请参阅Macintosh。）

2. 打开应用程序文件夹 > 系统偏好设置 => 溝固渡零 （10.4），然后单击打印与传真。

3. 单击 “+” 图标。

   一个显示您共享打印机名称的窗口将显示。

4. 选择您的机器并单击添加。