## 介质与纸盘

本章将介绍将打印介质装入机器的方法。

本章内容包括：

- 选择打印介质

- 更改纸盘大小

- 在纸盘中装纸

- 在特殊介质上打印

- 使用输出支架

## 选择打印介质

您可以在多种打印介质上打印，如：普通纸、信封、标签、透明胶片等。请务必使用符合本机使用准则的打印介质。

### 选择打印介质的使用准则

不符合本用户指南中所列使用准则的打印介质会引发以下问题：

- 打印质量差。

- 卡纸次数增多。

- 机器过早磨损。

纸张的重量、成分、纹理和湿度等特点是影响机器性能和输出质量的重要因素。选择打印材料时，请注意以下事项：

- 有关机器打印介质的类型、尺寸和重量请见打印介质规格。（请参阅打印介质规格。）

- 所需打印效果：您选择的打印介质应适合您的项目。

- 亮度：某些打印介质较白，会打印出更清晰、更灵动的图像。

- 表面平滑度：打印介质的平滑度会对打印结果的清晰程度产生影响。

- 某些打印介质可能符合本章中所述的使用准则，但仍不能产生令人满意的打印效果。这可能是由于操作不当、温度和湿度不适宜或者其他无法控制的因素造成的。

- 在大批量购买打印介质之前，请确保打印介质符合本用户指南中所述的要求。

使用不符合这些规格要求的打印介质可能会引起各种问题，导致需要维修。此类维修不在保修或服务协议范围内。 放在纸盘中的纸量会因所使用的介质类型有所不同。（请参阅打印介质规格。）

### 每种模式下支持的介质大小

模式 | 大小 | 类型 | 来源
--- | --- | --- | ---

单面打印

有关纸张尺寸的详细信息，请参见打印介质规格。

有关纸张类型的详细信息，请参见打印介质规格。

- 纸盘 1

- 手动纸盘

双面打印（手动）[a]

Letter、A4、Legal、US Folio、Oficio

平地帶、彩色纸、预印纸、回收纸、合成纸、档案纸

- 纸盘 1

[a] 仅限于 75 到 90 克/平方米

## 更改纸盘大小

托盘预设为 Letter 或 A4 尺寸，这取决于您所在的国家/地区。要更改大小，您需要调节纸张导板。

1. 支撑导板

2. 纸张长度导板

3. 导板锁

4. 纸张宽度导板

1. 用一只手按住导板锁，另一只手同时按住纸张长度导板和支撑导板。将纸张长度导板和支撑导板滑入适当的纸张大小插槽中。

2. 请在装入纸张之前将纸摞边弯折或成扇形展开，使纸张分离。将纸张插入到纸盘中。

3. 将纸插入纸盘后，调节支撑导板，使其轻微触及纸叠。

4. 挤压纸张宽度导板，将它们滑动到纸盘底部标识的所需纸张大小。

   - 请勿过度推动纸张宽度导板，否则会导致介质变形。

   - 如果您不调节纸张宽度导板，则会导致卡纸。

   - 请勿使用卷曲大于 6 毫米的纸张。

## 在纸盘中装纸

### 纸盘 1

1. 拉出纸盘。按照您装入的介质大小调节纸盘大小。（请参阅更改纸盘大小。）

2. 请在装入纸张之前将纸摞边弯折或成扇形展开，使纸张分离。

3. 并将纸张打印面朝下放置。

4. 为纸盘 1 设置纸张类型和尺寸。（请参阅设置默认纸盘和纸张。）

   如果在进纸时出现问题，请检查纸张是否符合介质规格。（请参阅打印介质规格。）

### 手动纸盘

手动纸盘可放置特殊大小和类型的打印介质，如明信片、便笺卡片和信封。它适用于信头纸或彩色纸的单页打印。

#### 手动纸盘使用技巧

- 如果从软件应用程序中为来源选择手动进纸器，则每次打印页面都需要按 （取消按钮）并且一次只能在手动纸盘中装入一种类型、尺寸和重量的打印介质。

- 为了防止卡纸，在打印时请不要加纸。这同样适用于其他类型的打印介质。

- 打印介质应打印面朝上放入手动纸盘之中，顶边应先进入纸盘，同时介质应放在纸盘的中央。

- 务必始终装入指定的打印介质，以免卡纸和出现打印质量问题。（请参阅打印介质规格。）

- 弄平明信片、信封和标签上的任何卷曲后才能将它们装入手动纸盘。

1. 在手动纸盘中装入纸张。

   - 装入纸张时，纸张平面不要超过 标记。

   - 打印特殊介质时，您必须遵循装纸准则。（请参阅在特殊介质上打印。）

   - 如果在使用手动纸盘打印时纸张重叠，请打开纸盘 1 并取出重叠的纸张，然后重新打印。

   - 如果在打印过程中进纸不畅，请手动推纸，直至其开始自动进纸。

2. 挤压手动纸盘的纸张导轨，将它们调整到纸张的宽度。不要过于用力压它们，否则纸张会弯曲，而导致卡纸或歪斜。

3. 如想在应用程序中打印，请打开应用程序，然后启动打印菜单。

4. 打开打印首选项。（请参阅打开打印首选项。）

5. 按打印首选项中的纸张选项卡，然后选择一种适合的纸张类型。

   例如，如果您希望使用标签，请将纸张类型设置为标签。

6. 在纸张来源中选择手动进纸器，然后按确定。

7. 在应用程序中开始打印。

如果您正打印多个页面，则请在第一页打印输出后，装载下一页，然后按 （取消按钮）。重复这一步骤，打印每一页。

## 在特殊介质上打印

下表所示为各纸盘可用的特殊介质。

当使用特殊介质时，我们建议您一次仅进一张纸。检查各纸盘的最大进纸量。（请参阅打印介质规格。）

类型 | 纸盘 1 | 手动纸盘
--- | --- | ---
普通纸 | ● | ●
厚纸 | ● | ●
薄纸 | ● | ●
Bond 纸 |  | ●
彩色纸 |  | ●
卡片纸 |  | ●
标签 |  | ●
透明胶片 |  | ●
信封 |  | ●
预印纸 |  | ●
棉质纸 |  | ●
再生纸 | ● | ●
存档纸 | ● | ●

( ●: 支持，空白：不支持)

介质类型在打印首选项中显示。该纸张类型选项可使您设置将装入纸盘的纸张类型。该设置将出现在列表中，供您选择。这将使您获得最佳打印输出质量。否则可能会无法实现所需的打印质量。

- 普通纸: 普通纸。如果您的机器为单色机，并且将在 60 至 90 克/平方米的纸张上打印，请选择此类型。

- 厚纸: 90 至 105 克/平方米的厚纸。

- 薄纸: 60 至 70 克/平方米的薄纸。

- Bond 纸: 105 到 120 克/平方米的证券纸。

- 彩色纸: 75 到 90 克/平方米的色彩背景纸。

- 卡片纸: 90 到 163 克/平方米的卡片纸。

- 标签: 120 到 150 克/平方米的标签。

- 透明胶片: 138 到 146 克/平方米的透明纸。

- 信封: 75 到 90 克/平方米的信封。

- 预印纸: 75 到 90 克/平方米的预印纸/信头纸。

- 棉质纸: 75 到 90 克/平方米的棉纸。

- 再生纸: 75 到 90 克/平方米的再生纸。

  使用再生纸做为用过的纸张时，打印输出可能会起褶皱。

- 存档纸: 70 到 90 克/平方米：如果您需要长时间保存打印输出（如：存档）请选择该选项。

### 信封

能否在信封上成功打印取决于信封的质量。

要打印信封，邮票位置在左侧，并且信封上邮票位置所在的一端首先装入打印机，然后装入手动纸盘中心。

如果用信封打印时出现起皱、折叠现象或粗黑的行，则打开后盖并将两侧的压力杆往下拉，然后尝试重新打印。在打印期间让后盖保持打开。

1. 压力杆

- 选择信封时，请考虑以下因素：

  - 重量: 信封纸的重量不得超过 90 g/m2，否则可能会卡纸。

  - 构造: 打印之前，应先将信封放平，卷曲度应小于 6 毫米，且信封内不能有空气。

  - 状况: 信封不应有褶皱、缺口或其他损坏。

  - 温度: 应使用在打印期间能耐受机器热量和压力的信封。

- 只使用结构合理、折叠平整的信封。

- 请勿使用贴有邮票的信封。

- 请勿使用带有夹子、咬合装置、窗口、涂层内衬、自粘性封条或其他合成材料的信封。

- 请勿使用已破损或劣质信封。

- 确保信封两端的密封边一直延伸到信封角。

  1. 适宜

  2. 不适宜

- 对于带有剥离胶带或多个封盖，相互折叠在一起进行密封的信封，必须使用能够承受机器的熔融温度 (大约 170°C) 达 0.1 秒钟的胶。额外的信舌和封条会导致信封出现褶皱、折痕或卡纸现象，甚至可损坏定影器。

- 为获得最佳打印质量，页边距与信封边缘的距离不得小于 15 毫米。

- 避免在信封接缝重叠的区域打印。

### 透明胶片

为避免损坏机器，请仅使用专门为激光打印机设计的透明胶片。

- 机器中使用的透明胶片必须能够耐受机器的定影温度。

- 从机器中取出透明胶片后，将其置于平坦的表面。

- 不得将未使用的透明胶片长时间搁置在纸盘中。否则，灰尘可能会堆积在透明胶片上，导致打印件上出现污点。

- 为避免指印弄脏透明胶片，应小心取放。

- 为避免褪色，请勿将打印的透明胶片长时间暴露在阳光下。

- 确保透明胶片无皱褶、卷曲，且边缘没有任何破损。

- 请勿使用与衬纸分离的透明胶片。

- 为了防止透明胶片粘在一起，开始打印输出时请不要将打印好的透明胶片堆放在一起。

### 标签纸

为避免损坏机器，请仅使用专为激光打印机设计的标签。

- 选择标签时，请考虑以下因素：

  - 粘合材料: 粘合材料应能够在机器的定影温度（大约 170°C）下保持稳定。

  - 布局: 只使用彼此之间没有露出衬纸的标签。标签间的空隙会让标签脱离衬纸，从而导致严重卡纸。

  - 卷曲: 在打印之前，必须先将标签放平，在各个方向上的卷曲度都不能超过 13 毫米。

  - 状况: 请勿使用起皱、发泡或有分离迹象的标签。

- 确保标签之间没有裸露的粘合材料。裸露区域可使标签在打印期间脱离，从而导致卡纸。暴露的粘合材料还会损坏机器组件。

- 请勿在机器上多次运行一张由多个标签组成的纸张。背胶只能通过机器一次。

- 请勿使用与衬纸分离的标签，以及起皱、起泡或损坏的标签。

### 卡片纸/自定义大小纸张

本机器可以打印明信片、卡片和其他自定义尺寸的介质。

- 请勿在宽度小于 76 毫米或长度小于 127 毫米的介质上打印。

- 在软件应用程序中，介质页边距应至少设置为 6.4 毫米。

- 如果介质重量超过 160 克/平方米，请尝试在后盖上打印（正面朝上）。

### 信头纸/预印纸

| 单面 | 双面
--- | --- | ---
纸盘 1 | 正面朝下 | 正面朝上
手动纸盘 | 正面朝上 | 正面朝下

- 信头纸/预印纸必须使用耐热油墨打印，这种油墨在机器的定影温度（约为 170 °C）下在 0.1 秒内不会融化、蒸发或释放出有害气体。

- 信头纸/预印纸油墨必须具有非易燃性，不得对机器辊产生不利影响。

- 表格和信头纸应密封存放在防潮包装内，以防在存放期间变质。

- 在装入信头纸/预印纸之前，请确认纸上的油墨已干。在定影过程中，湿油墨可能会从预印纸上脱落，从而降低打印质量。

### 照片

- 切勿将喷墨照片纸与此机器配合使用。这样做可能会对打印机造成损坏。

### 光面纸

每次将一张纸放进手动纸盘，光面朝上。

- 推荐的介质：适合本机器的光面纸 (Letter) 仅限 HP Brochure Paper （产品：仅限 Q6611A）。

- 推荐的介质：适合本机器的光面纸 (A4) 仅限 HP Superior Paper 160 glossy （产品：仅限 Q6616A）。

## 使用输出支架

如果一次打印份数较多，出纸盘的表面可能会发烫。请勿触摸表面，且不要让儿童靠近。

打印页堆叠在输出支架上，输出支架可帮助对齐打印页。默认情况下，打印机将输出件送到出纸盘。要使用出纸盘，应确保后盖板关闭。

如果您使用的是 A5 纸张，请折起出纸盘。否则，已打印的页面可能不对齐或卡纸。