## 规格

本章将向您介绍机器的规格。

本章内容包括：

- 硬件规格

- 环境规格

- 电气规格

- 打印介质规格

此处的规格值基于初步数据。有关当前信息，请访问 www.foundertech.com。

## 硬件规格

项目 | 描述
--- | ---
尺寸 | 高度 | 197 毫米
深度 | 389 毫米
宽度 | 360 毫米

重量

机器及耗材

- 文杰 A1018: 7.25 千克

- 文杰 A1024: 7.30 千克

包装重量 | 纸张 | 1.23 千克
塑料 | 0.19 千克

## 环境规格

项目 | 描述
--- | ---
噪声水平[a] | 就绪模式 | 26 分贝

打印模式

- 文杰 A1018: 50 分贝

- 文杰 A1024: 51 分贝

温度 | 操作 | 10 到 32 °C
存储器（打开的） | 0 到 40°C
湿度 | 操作 | 20-80% 相对湿度
存储器（打开的） | 10-80% 相对湿度
[a] 声压级，ISO 7779。已测试配置：机器基本安装，A4 纸，单面打印。

## 电气规格

电源要求基于销售设备所在的国家/地区。不要转换操作电压。这样做可能会损坏设备并失去产品保修权利。

项目 | 描述
--- | ---
额定电源 [a] | 220 伏型号 | AC 220-240 V
功耗 | 平均运行模式 | 小于 360 W
就绪模式 | 小于 60 W

节能模式

- 文杰 A1018: 小于 4.5 W

- 文杰 A1024: 小于 6.5 W

电源关闭模式 | 小于 0.8 W
[a] 有关机器的正确电压、频率（赫兹）和电流类型，请参见机器上的铭牌。

## 打印介质规格

类型 | 大小 | 尺寸 | 打印介质重量[a]/容量[b]
--- | --- | --- | ---
纸盘 1 | 手动纸盘

普通纸

Letter

216 x 279 毫米

60 到 120 克/平方米

- 250 张 80 克/平方米

60 到 163 克/平方米

- 1 张叠放

Legal | 216 x 356 毫米
US Folio | 216 x 330 毫米
A4 | 210 x 297 毫米
Oficio | 216 x 343 毫米

JIS B5

182 x 257 毫米

60 到 90 克/平方米

- 150 张 80 克/平方米

ISO B5 | 176 x 250 毫米
Executive | 184 x 267 毫米
A5 | 148 x 210 毫米
A6 | 105 x 148 毫米

信封

信封 Monarch

98 x 191 毫米

在纸盘 1 中不可用

75 到 90 克/平方米

- 1 张叠放

信封 No. 10 | 105 x 241 毫米
信封 DL | 110 x 220 毫米
C5 信封 | 162 x 229 毫米
C6 信封 | 114 x 162 毫米

厚型纸

请参阅普通纸部分

请参阅普通纸部分

90 克/平方米

90 克/平方米

- 1 张叠放

薄型纸

请参阅普通纸部分

请参阅普通纸部分

60 到 70 克/平方米

60 到 70 克/平方米

- 1 张叠放

透明胶片

请参阅普通纸部分

请参阅普通纸部分

在纸盘 1 中不可用

138 到 146 克/平方米

- 1 张叠放

标签[c]

Letter、Legal、US Folio、A4、JIS B5、ISO B5、Executive、A5、Statement

请参阅普通纸部分

在纸盘 1 中不可用

120 到 150 克/平方米

- 1 张叠放

卡片纸

Letter、Legal、US Folio、A4、JIS B5、ISO B5、Executive、A5、Statement、明信片 4x6

请参阅普通纸部分

在纸盘 1 中不可用

105 到 163 克/平方米

- 1 张叠放

最小尺寸（自定义） | 76 x 127 毫米 | 60 到 163 克/平方米 |
最大尺寸（自定义） | 216 x 356 毫米
[a] 如果介质重量超过 120 克/平方米，请将纸张逐张装入纸盘中。 [b] 最大容量取决于介质重量、厚度和环境因素。 [c] 平滑度：100 到 250（镀银）。