从 DOS 环境下打印

MS-DOS 打印需求
- 至少要求 80486 处理器（或更高配置）。
- 至少需要 4MB RAM。

HP DeskJet 打印机主要用于 Windows 环境，
但也可以在 DOS 软件程序中进行打印。
需要打印文档时，可以用两种不同的方式来控制打印设置：
“DOS 版 HP DeskJet 控制面板”和 DOS 打印机驱动程序。
以下介绍了这两种方式的使用。

本文档包括如下主题：

- 关于“DOS 版 HP DeskJet 控制面板”
- 关于“DOS 打印机驱动程序”
- 安装和使用“DOS 版 HP DeskJet 控制面板”
- 支持的字符集

关于“DOS 版 HP DeskJet 控制面板”

DOS 用户可通过特定的 DOS 打印机驱动程序实现打印机的多项功能；但是
很多软件制造商并不为其软件开发打印机驱动程序。在没有 DOS 打印机驱
动程序，或某些打印设置在 DOS 软件程序中不可用时，HP DeskJet 打印
机可为改进的打印机控制程序提供自己的 DOS 软件控制面板。

注意：“DOS 版 HP DeskJet 控制面板”并不是打印机驱动程序。它可用于
设定 DOS 软件程序中不具备的打印设置。而打印机驱动程序是由 DOS 软件
程序厂家提供的。如果您的 DOS 软件程序不包括 HP DeskJet 打印机驱动
程序，请与软件程序厂家联系或使用另外一个可替代的打印机驱动程序。

关于“DOS 打印机驱动程序”

何为打印机驱动程序？

如果使用 DOS 软件程序（无论其是否运行在 Microsoft Windows 中），
则必须有特定的用于 DOS 程序的打印机驱动程序，才能将文档打印到 
HP DeskJet 打印机上。打印机驱动程序可供您在软件程序中，通过打
印选项或菜单设置打印机的各项特性。这些特性包括打印质量、
页面方向、纸张类型、纸张尺寸和字符集。

如何获得打印机驱动程序？

DOS 软件制造商可为您提供并更新其 DOS 软件程序的打印机驱动程序。最好
使用专门为所用的 HP DeskJet 打印机型号设计的打印机驱动程序。但是，
用其它的 HP DeskJet 打印机的驱动程序，通常也能获得满意的打印效果。 
下面列出了常用的 DOS 软件程序及其推荐使用的打印机驱动程序。

如何安装 DOS 打印机驱动程序？

请按照软件制造商提供的说明，安装 DOS 打印机驱动程序。驱动程序安装
完毕后，还需要在软件程序中设置驱动程序。使用此类驱动程序时，如果
对打印机的性能存在任何问题或疑虑，请与软件制造商联系。 

如果没有针对所用 HP DeskJet 打印机的 DOS 打印机驱动程序，是否可用
其它程序替代？


程序版本                          推荐的打印机驱动程序
WordPerfect 5.1, 5.1+,6.0 	  HP DeskJet 600, 670C 或 850C
Harvard Graphics 3.0              HP DeskJet 540
Lotus 1-2-3 2.x, 3.x, 4.0         HP DeskJet 540
MS Word 5.5, 6.0                  HP DeskJet 560C


在每个 DOS 软件程序中选择针对您的 HP DeskJet 打印机的驱动程序，可确保
对您的打印机的最佳支持。如果您的软件程序中没有 HP DeskJet 800 Series 
打印机驱动程序，HP 推荐您使用下述驱动程序之一。


打印机驱动程序		支持程度
HP DeskJet 850C 	彩色打印
HP DeskJet 670C 	彩色打印
HP DeskJet 560C 	彩色打印
HP DeskJet 550C 	彩色打印
HP DeskJet 600 		彩色打印
HP DeskJet 540 		彩色打印
HP DeskJet 500C 	彩色打印
HP DeskJet 320 		彩色打印
HP DeskJet 310 		彩色打印
HP DeskJet 520 		单色打印
HP DeskJet 510 		单色打印
HP DeskJet 500 		单色打印
HP DeskJet PLUS 	单色打印
HP DeskJet 		单色打印

安装和使用“DOS 版 HP DeskJet 控制面板”

安装“DOS 版 HP DeskJet 控制面板”

要访问打印机功能，请按下述方法安装“DOS 版 HP DeskJet 控制面板”：

安装 DOS 控制面板的准备工作：
1.  执行所有物理安装步骤。

2. 确保计算机和打印机均已打开。

安装 DOS 控制面板：
1. 在计算机 CD-ROM 驱动器中放入打印机软件光盘。

2. 在 DOS 提示符(C:\>)下, 键入计算机 CD-ROM 驱动器盘符
   (例如：D:\)，然后键入 DJCPINST 并按 Enter 键，即 D:\DJCPINST。

3. 按照屏幕提示安装“DOS 版 HP DeskJet 控制面板”。

安装中遇到问题时：

- 如果信息提示控制面板安装没有成功，请重新安装。
- 如果重新安装仍未成功，或控制面板软件损坏或遗失，
  请与 HP 支持中心联系。

选择打印设置

“DOS 版 HP DeskJet 控制面板”用于：

- 选择那些 DOS 程序中没有的打印设置

- 实时监视打印机状态

通常，从 DOS 软件程序中选择的重复打印设置将覆盖
“DOS 版 HP DeskJet 控制面板”中的打印设置项。

要访问“DOS 版 HP DeskJet 控制面板”，请在 DOS 提示符 (C:\>) 
下键入 DJCP。例如：

C:\>DJCP

出现“DOS 版 HP DeskJet 控制面板”后，即可通过下列两种方法之一
激活其选项：

- 使用鼠标 --  用鼠标将光标移到所选位置，然后单击鼠标左键。

- 使用键盘 --  按下所选名称内突出显示的字母所对应的按键。

“DOS 版 HP DeskJet 控制面板”中的帮助

要查阅有关“DOS 版 HP DeskJet 控制面板”的信息，请在
“DOS 版 HP DeskJet 控制面板”屏幕上选择“关于本程序”按钮。
还可以使用“控制面板”屏幕底部作为打印选项的上下文相关帮助。

支持的字符集

字符集是指包括标点符号和数字在内的一组符号和字符的集合，
它们组成了语言或规则（合法的）的所有元素。DOS 版的 HP DeskJet 
控制面版可用于选择默认字符集。

HP DeskJet 打印机支持以下字符集：

United Kingdom (ISO 4)
German (ISO 21)
French (ISO 69)
Italian (ISO 15)
Danish/Norwegian (ISO 60)
Swedish (ISO 11)
Spanish (ISO 17)
ASCII (ISO 6)
Legal
PC-8
Roman-8
Roman-9
PC-850
PC-8 Danish/Norwegian
ECMA-94 Latin 1 (ISO 8859/1)
PC-852
PC-858
Latin 2 (ISO 8859/2)
Latin 5 (ISO 8859/9)
Latin 9 (ISO 8859/15)
PC-8 Turkish DOS Reference

每页文本行数

行间距是指页面上打印出的各行间的垂直距离。
HP DeskJet 打印机的的默认行距为 6 行/英寸 (lpi)。

未发送换页指令而发生部分打印时，“回复”指示灯将会闪烁。
按“回复”按钮可完成打印。该页也会自动退出。

打印机命令与控制代码

您可以使用打印机命令与控制代码来控制对字符集和打印机其它方面的选择。
有关如何向打印机发送命令的详细内容，请参阅软件程序手册。

打印机内置字体

内置字体是指存储在打印机内的位映式字体或可缩放字体。
HP DeskJet 打印机中提供了下列内置位映式字体：

默认字体为竖直 Courier 字体，字符间距 10，12 点阵，竖直，中等粗细。
如果未通过 DOS 软件程序选择字体，系统自动打印该字体。

每页纸张尺寸行数

6 lpi	8 lpi

每行字符数
10 cpi	16.67 cpi	20 cpi

U.S. letter 45 (48) 60 (64) 103 172 206
European A4 45 (48) 60 (63) 110 183 220
U.S. legal 45 (48) 60 (64) 133 222 266

按比例间隔字体点阵大小
CG Times 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
CG Times Italic 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
Univers 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
Univers Italic 5, 6, 10, 12
固定间距字体点阵大小间距
Courier 6, 12, 24 5, 10, 16.67, 20
Courier Italic 6, 12, 24 5, 10, 20
Letter Gothic 6, 12, 24 6, 12, 24
Letter Gothic 4.75, 9.5, 19 16.67
Letter Gothic Italic 6, 12, 24 6, 12, 24


可用的字符集和字体

参考下列适当的语种选项：

希伯来语

字符集：Latin/Hebrew (ISO-8859/8)
PC Hebrew (CP-862)
字体：
按比例间隔字体点阵大小
David PS 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
NarkisTam 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
Miriam PS 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
Miriam PS Italic 5, 6, 10, 12
固定间距字体点阵大小间距
Courier 6, 12, 245, 10, 16.67, 20
Courier Italic 6, 12, 245, 10, 20
Miriam 6, 12, 246, 12, 24
Miriam Italic 6, 12, 246, 12, 24
David 6, 12, 245, 10, 16.67, 20

阿拉伯语

字符集：HP Arabic-8
PC Arabic (CP-864)
字体：
按比例间隔字体点阵大小
Ryadh 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
固定间距字体点阵大小间距
Naskh 6, 12, 245, 10, 20
Naskh 7, 14, 288.5, 17
Koufi 6, 12, 246, 12, 24


Cyrillic

字符集：PC-Cyrillic (CP-866)
Latin Cyrillic (ISO-8859/5)
字体：
按比例间隔字体点阵大小
CG Times 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
CG Times Italic 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
Univers 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
Univers Italic 5, 6, 10, 12
固定间距字体点阵大小间距
Courier 6, 12, 245, 10, 16.67, 20
Courier Italic 6, 12, 245, 10, 20
Letter Gothic 6, 12, 246, 12, 24
Letter Gothic Italic 6, 12, 246, 12, 24

希腊语

字符集：PC-8 Greek (CP-866)
Latin/Greek (ISO-8859/7)
字体：
按比例间隔字体点阵大小
CG Times 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
CG Times Italic 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
Univers 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
Univers Italic 5, 6, 10, 12
固定间距字体点阵大小间距
Courier 6, 12, 245, 10, 16.67, 20
Courier Italic 6, 12, 245, 10, 20
Letter Gothic 6, 12, 246, 12, 24
Letter Gothic Italic 6, 12, 246, 12, 24

=================================================================

   HP DESKJET DOS 控制面板 V3.0 的注意事项
   ==============================================================

   注：若要打印此文件，请在 DOS (C:\DESKJET>)  提示符下输入
       "print dosread.txt"。（在此，LPT1 为预设的 [PRN]。若
       您将打印机连至其他端口，请在命令行上输入该端口；例如
       输入 LPT2 ，即表示并行端口 2）。

   =============================================================
   目录
   =============================================================

   使用 DeskJet 控制面板
   命令行的切换参数
   解决安装问题
   已知的问题

   =============================================================
   使用 DeskJet 控制面板
   =============================================================

   访问控制面板（非常驻）
   ------------
   要访问控制面板，请在 DOS (C:\DESKJET>) 提示符下键入
   "DJCP"。若您已在 PATH 中指定 \DESKJET 目录，您便可以在任
   何目录下访问此控制面板。

   ==============================================================
   命令行的切换参数
   ==============================================================

   /Px  指定打印机相连的并行口。"x" 的有效值为 1、2 或 3 。
        倘若未设定切换参数，控制面板会采用前次运行此面板时所
        使用的端口（若是初次使用此控制面板，其便会采用安装时
        所设定的值）。

   /?   显示有关使用 DJCP 命令的帮助。

   /H   显示有关使用 DJCP 命令的帮助。

   /M   变更控制面板所用的颜色，使其适合于单色显示。

   /E   强制 DJCP 切换为英文显示模式。

   /C   强制 DJCP 切换为中文 (GB) 显示模式。

   范例：若要选取并行口 2 (lpt2) 上的打印机，请在 DOS (C:\>)
         提示符下键入 "DJCP /P2"。

   ==============================================================
   解决安装问题
   ==============================================================

   在进行安装作业时，若屏幕出现「无法建立打印机与其相连之计
   算机间的连接关系」时，表示安装程序无法为打印机建立双向的
   通讯。

   导致此状况的原因如下：

   * 未启动打印机。
   * 打印机电缆发生问题。
   * 使用了切换装置或传真配备。
   * 此打印机为网路打印机。
   * 您计算机的并行口、传输线或切换装置不支持双向通讯。

   部份打印机电缆及切换装置不支持并行口上所有的 25 条线，但此
   对计算机与打印机之间的双向通讯作业而言则为必要条件。

   此情况并不会影响打印作业的进行。请尝试打印一份文档；若成
   功，您便可以继续使用此打印机，但部份功能则无法执行。若您
   已依照打印机说明设定您的打印机，但却仍然无法执行打印工作，
   请更换打印机电缆。

   若更换打印机电缆之后，问题依然无法解决，请电 HP Customer 
   Support Center。

   ==============================================================
   已知的问题
   ==============================================================

   在打印文件时改变打印设定
   ------------------------
   若在打印文档时，利用控制面板改变打印设定，可能会导致不正
   常的打印结果，或是打印机收不到新的设定。

   横向打印
   --------
   此功能让不具备横向打印功能的程序，亦能印出横式的文档。倘
   若您的程序已具备了此项功能，请务必将控制面板中的此项设定
   改成「直向」。

   如若不然，可能会造成程序打印出不正确的输出；这些软件程序包
   括 Microsoft Word for DOS、Microsoft Works for DOS、Harvard
   Graphics for DOS 及 AutoCAD 。要利用这些程序执行横向打印，
   您必须在程序中设定方向，而不是在控制面板中设定。
