首页 概述 基本控制 进阶控制

加强图像色彩特性 如何…

术语

地址 | 界定外围设备所在位置的分配号码 。
亮度 | 决定扫描图像整体的明亮程度。
对比 | 图像中最亮与最暗部分的比较。低对比表示图像灰暗 , 高对比则表示图像中的亮度与暗度间的差异较大。
点阵调色 | 产生不同图案与尺寸的点 , 使眼睛产生看到不同灰阶层的效果。
DPI | 每英寸点数 , 分辨率的测量单位。
灰阶 | 由黑到白之间均匀灰色渐层 , 一个灰阶图像就是含有这种灰色渐层的图像。
半色调 | 应用黑白二色表现图像 , 以肉眼看起来像是有灰阶层。
明调 | 原始图像中的最亮区域或是半色调图像中以留白点表现之方式。
色阶分布图 | 扫描图像的灰度分布图。
图像 | 扫描原图像得出的单位元图像。
黑 /白 | 只包括黑白二种颜色的图像。
原图像 | 用来扫描的原稿图像 , 如相片、印刷品或透射片。
图素 | 计算机显示器或数字化图像上的单一点。
预扫尺寸 | 控制预扫图像扫描区域的功能。范围愈小 , 速度愈快。
预扫界面 | 扫描程式的一个控制窗口 , 显示预扫描图像。
相片 /文件图像类型 | 扫描反射稿的模式 , 不透明图像包括图画、照片等。
分辨率 | 测量一个设备所能记录的细节 , 分辨率愈高, 图像愈精致。
暗调 | 原始图像中的最暗区域或是半色调图像中以较大点表现之方式。
TIFF | 支援多种应用程式的一种图像格式。
透射稿适配器 | 安装在扫描仪上用来扫描幻灯片、底片或 X 光片。
透射片扫描仪类型 | 用来扫描透射式图像的模式 , 例如: 幻灯片、影片、底片或 X 光片。
TWAIN | 由先进软硬件公司所发展出来的一种标准 , 它使得用于输入的外围设备的连接更为容易。