# 本文件是由打印机状态监视器生成的。
# 
# 当打印控制器的IP地址的设置改变时，会显示对话框“没有响应，请确定指定
# 的IP地址是正确的”。
# 如需监视打印机，请先退出打印机状态监视器，执行下列从A到D的操作，然后# 再启动打印机状态监视器。
# 
# A. 检查打印机的电源是否打开。
# B. 当电源是打开时，按以下的步骤检查IP地址。
#      1. 在操作面板中， 按下“打印机”键把屏幕设置成打印模式。
#      2. 触摸“脱机”键，将打印机脱机。
#      3. 触摸“菜单”键。
#      4. 触摸“网络设置”。
#      5. 触摸“IP地址设置”来检查IP地址。
# C. 如果在NT系统下使用LPR软件或LPR端口，
#      1. 双击“我的电脑”图标，然后双击“打印机”图标。
#      2. 右击打印机图标，选择“属性”。
#      3. 在“详细资料”标签的“打印到以下端口”（在NT下是“端口”
#         标签的“打印到下列端口”）中，选择IP地址正确的端口。
# 
# D. 对于“打印到端口”来说，当使用没有设置IP地址的LPR软件，或是通过服
#    务器打印时，编辑本文件来描述正确的IP地址。
# 
# 语法：
# IP地址 浏览器中显示的打印机名# 
#          浏览器中显示的打印机名 : (必须是“打印机”中已有的名称。)
# 
# 例如:
#  192.168.122.23 SHARP AR-507 PCL6
#  192.168.122.24 SHARP AL-1600 Series PCL6
#  192.168.122.25 SHARP AR-160/200 Series PCL6
#  192.168.122.26 SHARP DM-2000 Series PCL6
#  192.168.122.27 SHARP AR-235 PCL6
#  192.168.122.28 SHARP AR-P350 PCL6
#  192.168.122.29 SHARP AR-M350 PCL6


