================================================================================
ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
================================================================================

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของซอฟต์แวร์นี้ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า ซอฟต์แวร์)
ระบุไว้ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟต์แวร์เป็นของ
FUJIFILM Business Innovation Corp. (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า
FUJIFILM Business Innovation)และเป็นของผู้ถือลิขสิทธิ์ดั้งเดิม

2. คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันกับผลิตภัณฑ์
FUJIFILM Business Innovation (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้) ภายในประเทศที่คุณ
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น

3. คุณมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหมายเหตุและข้อจำกัด (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า
หมายเหตุและข้อจำกัด) ที่ระบุไว้โดย FUJIFILM Business Innovation
ในขณะที่ใช้งานซอฟต์แวร์

4. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลง, แก้ไข, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ,
แยกส่วนซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนของ
ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์

5. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายหรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์บน
เครือข่ายการสื่อสาร รวมทั้งการโอน, จำหน่าย, ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อ
ซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลที่สามโดยการทำซอฟต์แวร์ซ้ำลงในสื่อต่างๆ
เช่น ฟลอปปีดิสก์ หรือ เทปแม่เหล็ก

6. FUJIFILM Business Innovation, คู่ค้า, ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ
FUJIFILM Business Innovation และผู้ถือลิขสิทธิ์ดั้งเดิมของ
ซอฟต์แวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย
หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำซอฟต์แวร์ไปใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์หรือ
โปรแกรมใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมายเหตุและข้อจำกัดของซอฟต์แวร์
หรือจากการดัดแปลงซอฟต์แวร์ในทุกกรณี

7. FUJIFILM Business Innovation, คู่ค้า, ตัวแทนจำหน่าย
อย่างเป็นทางการของ FUJIFILM Business Innovation
และผู้ถือลิขสิทธิ์ดั้งเดิมของซอฟต์แวร์จะไม่รับผิดชอบ
หรือรับประกันต่อความรับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากซอฟต์แวร์

================================================================================
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ PCL 6 เวอร์ชั่น 6.13.5
================================================================================

เอกสารนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมการพิมพ์สำหรับรายการต่อไปนี้:

1. ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์เป้าหมาย 
2. ข้อกำหนด
3. ข้อคิดเห็นทั่วไป
4. หมายเหตุและข้อจำกัด
5. การอัพเดตซอฟต์แวร์

---------------------------------------------------
1. ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์เป้าหมาย 
---------------------------------------------------
ApeosPort C3060
ApeosPort C2560
ApeosPort C2060

---------------------------------------------------
2. ข้อกำหนด
---------------------------------------------------
โปรดทราบว่าโปรแกรมควบคุมการพิมพ์นี้จะสามารถใช้งานได้
กับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการต่อไปนี้

   Microsoft(R) Windows(R) 10

   กรุณาตรวจสอบซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นล่าสุดที่รองรับได้จากเว็บไซต์ของเรา

* เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
  การตั้งค่าโปรแกรมควบคุมจะไม่สามารถสืบทอดได้เนื่องจากคุณไม่สามารถอัปเกรดโปรแกรมควบคุมจากโปรแกรมควบคุมที่มีชื่อบริษัทเดิมได้ โปรดล้างการติดตั้งเวอร์ชันใหม่

 
---------------------------------------------------
3. ข้อคิดเห็นทั่วไป
---------------------------------------------------
* ให้ปิดโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ก่อนเริ่มการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์

* จำเป็นต้องรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ภายหลังการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ที่อัพเกรดเวอร์ชั่นเสมอ

* หากคุณได้ลบโปรแกรมควบคุมการพิมพ์เวอร์ชั่นเก่าออกไป คุณจำเป็นต้องรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเริ่มการติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ทุกครั้ง

* บางแอพพลิเคชั่นจะมีตัวเลือกการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนสำเนาและจำนวนการจัดเรียงชุด  ให้เลือกตัวเลือกการพิมพ์ใน
   แอพพลิเคชั่นเสมอ  เว้นแต่ว่าจะมีคำแนะนำระบุให้ไม่ต้องเลือก ใช้กล่องโต้ตอบโปรแกรมควบคุมการพิมพ์เพื่อเลือกตัวเลือกขั้นสูง
   เช่น การพิมพ์ 2 ด้าน, ชุดตัวอย่าง หรือ ตัวเลือกอื่นที่ไม่ปรากฏอยู่ในแอพพลิเคชั่น

* ให้ปิดกล่องโต้ตอบโปรแกรมควบคุมการพิมพ์และ/หรือแอพพลิเคชั่นเสมอ
   ให้พิมพ์กล่องโต้ตอบออกมาก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับค่าเริ่มต้นของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ผ่านทางแผงควบคุม

* หากงานเอาท์พุตจัดชุดของคุณไม่สามารถใช้งานได้ดีกับการทำสำเนาแบบจัดชุด คุณอาจลองยกเลิกตัวเลือก "จัดชุด" ในแอพพลิเคชั่น 
   และทำเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมาย "จัดชุด" ที่อยู่ในโปรแกรมควบคุมการพิมพ์แทน

* หากผู้ใช้ปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้เริ่มใช้งานหรือเป็นผู้สร้างสมุดรายชื่อแฟกซ์  ผู้ใช้ดังกล่าวก็อาจไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าใช้
   จากการเข้าใช้อย่างไม่ถูกต้องของผู้ใช้นี้ โปรแกรมควบคุมจะแสดงข้อความผิดพลาดขึ้นเพื่อแจ้งว่า สมุดรายชื่อแฟกซ์เริ่มต้นนั้น
   ไม่สามารถระบุตำแหน่งหรือสมุดรายชื่อแฟกซ์ดังกล่าวนั้นไม่สามารถถูกระบุได้ ในทางกลับกัน หากผู้ใช้ต้องการให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถ
   เข้าใช้สมุดรายชื่อแฟกซ์ของตนได้ ผู้ใช้ดังกล่าวก็ต้องระบุชื่อกลุ่มหรือรายชื่อผู้ใช้ที่จะอนุญาตให้เข้าใช้งานได้และจะต้องให้สิทธิ์
   ในการ 'เปลี่ยน' ข้อมูลไฟล์สมุดรายชื่อแฟกซ์เป็นอย่างน้อย

* คุณจำเป็นต้องส่งแฟกซ์แยกให้กับผู้รับแต่ละรายที่ได้มีการระบุ F-code, รหัสผ่าน หรือคุณลักษณะการส่งแบบซีเคียวไว้
   มิฉะนั้นเครื่องพิมพ์จะไม่สนใจคำสั่ง F-code, รหัสผ่าน หรือคุณลักษณะการส่งแบบซีเคียว เมื่อทำการจัดส่งแฟกซ์ไปยัง
   ผู้รับหลายคน งานที่ส่งไปจะถูกพิมพ์ไปยังปลายทางที่ระบุไว้โดยตรง

* สำหรับการติดตั้งผ่านทางเครือข่ายนั้นอาจไม่มีการสร้างไอคอนเครื่องพิมพ์ขึ้น
   หากคุณคลิกขวาที่โฟลเดอร์ [เครื่องพิมพ์] และไปที่ [เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล] จากเมนู
   และเลือก [เพิ่มเครื่องพิมพ์...]

* การเปลี่ยนชื่อไอคอนเครื่องพิมพ์จะต้องเป็นไปตามแบบแผนการตั้งชื่อไฟล์ของระบบปฏิบีติการ การใช้สัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษ
   อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการเปลี่ยนชื่อ และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์โดยที่คุณไม่คาดคิดได้

* ก่อนการเริ่มติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ในสภาพแวดล้อม Windows แบบคลัสเตอร์ คุณจะต้องทำการติดตั้งบนแต่ละโหมดในคลัสเตอร์

---------------------------------------------------
4. หมายเหตุและข้อจำกัด
---------------------------------------------------
* เมื่อมีการระบุสีของกระดาษจากโปรแกรมควบคุม โปรดใช้ ROM ตัวควบคุมเวอร์ชันล่าสุด 

* อาจจำเป็นต้องทำการอัปเกรด ApeosWare Management Suite 2 เมื่อคุณใช้โปรแกรมควบคุมน
  ี้ร่วมกันกับ ApeosWare Management Suite 2 โปรดดูเว็บไซต์/ข้อมูลสนับสนุนที่เป
  ็นทางการของ ApeosWare Management Suite 2 

* เมื่อต้องการตรวจสอบงานพิมพ์โดยใช้โปรแกรมควบคุมนี้ โปรดใช้ Fujifilm Document Monitor ver. 2 ขึ้นไป

* เกี่ยวกับ [จัดลำดับความสำคัญของแอพพลิเคชันสีที่ระบุเมื่อเลือกโหมดสีเป็นแบบขาว-ดำ]
  สำหรับงานพิมพ์ที่ได้ ที่สอดคล้องกับการตั้งค่าสีที่ระบุโดยแอพพลิเคชัน UI ให้ตั้งค่าทั้ง
  [พิมพ์โดยใช้แอพพลิเคชันสีที่ระบุ] และ [จัดลำดับความสำคัญของแอพพลิเคชันสีที่ระบุ
  เมื่อเลือกโหมดสีเป็นแบบขาว-ดำ] เป็น [เปิด]

  ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมการพิมพ์
  ([เลือกสีงานพิมพ์], [พิมพ์โดยใช้แอพพลิเคชันสีที่ระบุ] และ [จัดลำดับความสำคัญ
  ของแอพพลิเคชันสีที่ระบุเมื่อเลือกโหมดสีเป็นแบบขาว-ดำ]) และงานพิมพ์ที่ได้

  * [พิมพ์โดยใช้แอพพลิเคชันสีที่ระบุ]: [ปิด]
    สีงานพิมพ์ที่ระบุโดยแอพพลิเคชันจะถูกยกเว้น และการตั้งค่า [เลือกสีงานพิมพ์]
    ของโปรแกรมควบคุม UI จะถูกใช้สำหรับการพิมพ์

  * [พิมพ์โดยใช้แอพพลิเคชันสีที่ระบุ]: [เปิด]
    - [จัดลำดับความสำคัญของแอพพลิเคชันสีที่ระบุเมื่อเลือกโหมดสีเป็นแบบขาว-ดำ]: [เปิด]
      สีงานพิมพ์ที่ระบุโดยแอพพลิเคชันจะถูกใช้สำหรับการพิมพ์ หากไม่มีการระบุสีงานพิมพ์
      โดยแอพพลิเคชัน การตั้งค่า [เลือกสีงานพิมพ์] ของโปรแกรมควบคุม UI
      จะถูกใช้สำหรับการพิมพ์

    - [จัดลำดับความสำคัญของแอพพลิเคชันสีที่ระบุเมื่อเลือกโหมดสีเป็นแบบขาว-ดำ]: [ปิด]
      หากตั้งค่า [เลือกสีงานพิมพ์] ของโปรแกรมควบคุม UI เป็น [สี] สีงานพิมพ์
      ที่ระบุโดยแอพพลิเคชันจะถูกใช้สำหรับการพิมพ์ และหากตั้งค่า [เลือกสีงานพิมพ์]
      ของโปรแกรมควบคุม UI เป็น [สีขาวดำ] สีงานพิมพ์ที่ระบุโดยแอพพลิเคชัน
      จะถูกยกเว้น และงานพิมพ์ที่ได้จะเป็นสีขาวดำ หากไม่มีการระบุสีงานพิมพ์
      โดยแอพพลิเคชัน การตั้งค่า [เลือกสีงานพิมพ์] ของโปรแกรมควบคุม UI จะถูก
      ใช้สำหรับการพิมพ์

*เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน
  หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน คุณยังอาจสามารถพิมพ์งานได้อย่างถูกต้องได้โดยการเปลี่ยนค่าสำหรับ [แสดงงานพิมพ์บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์]
  - เครื่องพิมพ์คำอธิบายประกอบ / ลายน้ำอย่างไม่ถูกต้องแม้ว่าจะได้มีการระบุไว้แล้ว
  - การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องไม่ทำงาน หรือ ป็อปอัพการรับรองความถูกต้องไม่ปรากฏขึ้น

* ข้อจำกัดการใช้งานสำหรับการจัดคิว EMF
   เมื่อตั้งค่า [การจัดคิว EMF] ในแท็บ [การตั้งค่าขั้นสูง] ให้เป็น [เปิดใช้งาน]
   อาจทำให้คุณสมบัติต่อไปนี้ทำงานไม่ปกติได้
   หากต้องการใช้คุณสมบัติต่อไปนี้ ให้ตั้งค่า [การจัดคิว EMF] เป็น [ปิดใช้งาน]
   - [ซีเคียวพรินต์][ชุดตัวอย่าง][พิมพ์ตามเวลาที่ตั้ง]
   - [เปิดใช้งานการตั้งค่าบัญชี][การตั้งค่ารายละเอียดผู้ใช้งาน]
   - [แจ้งเตือนงานที่เสร็จสิ้นผ่านทางอีเมล์]
   - [คำอธิบายประกอบ]
   - [แทรกแผ่นแทรก] ใน [ปก/แผ่นแทรก]
   - [ใช้คุณสมบัติแบบขยายจากแอพพลิเคชัน]

* เลือกเครื่องพิมพ์จากโฟลเดอร์ [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] เลือกคุณสมบัติของ
 เครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ปุ่ม [เปลี่ยนตัวเลือกการแชร์] ในแท็บ [การแชร์]
 จากนั้นให้ระบุขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง

* ความละเอียดเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมควบคุมนี้คือ 600dpi (ระบุโดยอัตโนมัติ)
   หากการแสดงผลผ่านโปรแกรมควบคุมที่ซึ่งความละเอียดแตกต่างไปจากของโปรแกรมควบคุมนี้ ก็อาจมีข้อผิดพลาด
   ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะหรือข้อจำกัดต่างๆ ของแอพพลิเคชั่นด้วย

   - เค้าโครงการพิมพ์ของเอกสารเปลี่ยนไป
   - ผลการพิมพ์ของเส้นหรือรูปแบบเปลี่ยนไป
   - มีเส้นที่ไม่ต้องการถูกพิมพ์ลงบนเอาท์พุต
   - เส้นที่ต้องการไม่ถูกพิมพ์ลงบนเอาท์พุต

   ในกรณีนี้อาจแก้ไขได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าของ [ความละเอียด] ที่อยู่ในแท็บ [ขั้นสูง]

* เค้าโครงการพิมพ์อาจไม่เหมือนเดิมหากคุณเปลี่ยน [คุณภาพของภาพ] ที่อยู่ในแท็บ [ตัวเลือกสี]

* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น หากโปรแกรมควบคุมมีความละเอียดสูง อาจทำให้ข้อมูลการพิมพ์มีขนาดใหญ่
   และไม่สามารถพิมพ์งานได้อย่างถูกต้อง หากเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ให้ดำเนินการตั้งค่าดังต่อไปนี้:
   - ตั้งค่า [ความละเอียด] จากกลุ่ม [ตัวเลือกของภาพ] ในแท็บ [ขั้นสูง] ให้เป็น [300 dpi] หรือ [200 dpi]

* ในบางแอพพลิเคชั่น หากทำการพิมพ์ภาพตัดแปะโดยใช้ความละเอียดสูง อาจทำให้ข้อมูลการพิมพ์มีขนาดใหญ่ขึ้น และอาจส่งผลต่อความเร็ว
   ในการพิมพ์เป็นอย่างมาก
   คุณอาจแก้ไขขนาดข้อมูลการพิมพ์ของเอาท์พุตได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้จากกลุ่ม [ตัวเลือกของภาพ] ในแท็บ [ขั้นสูง]
   - ตั้งค่า [การบีบอัดภาพ] ให้เป็น [มาตรฐาน] หรือ [ภาพ] หรือเปลี่ยน [ความละเอียด] ให้เป็น [300 dpi] หรือ [200 dpi]

* เมื่อทำการพิมพ์จากแอพพลิเคชั่น QuarkXpress 6.1E หากตั้งค่า [คุณภาพของภาพ] ไว้ที่
   [ความละเอียดสูง] และความละเอียดของโปรแกรมควบคุมอยู่ที่ [1200 dpi] อาจทำให้เครื่องพิมพ์เอกสารเปล่าออกมา
   คุณอาจหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้โดยการเปลี่ยนค่าความละเอียดของโปรแกรมควบคุมให้เป็น [อัตโนมัติ]

* เมื่อพิมพ์งานโดยกำหนดแหล่งที่มาของกระดาษไว้เป็น อัตโนมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าขนาดกระดาษใน
   แอพพลิเคชั่นไว้ให้เป็นขนาดที่โปรแกรมควบคุมรองรับสำหรับการใช้งานคุณสมบัติการป้อนกระดาษอัตโนมัติแล้ว

* เมื่อใช้คุณสมบัติรูปแบบการพิมพ์ทับ ให้ใช้ฟอร์มที่มีขนาดกระดาษ, ความละเอียด และการตั้งค่าภาพที่เหมือนกันกับเอกสาร
   ที่คุณต้องการพิมพ์ออกมา หากมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันระหว่างข้อมูลฟอร์มและหน้าของฟอร์ม อาจส่งผลให้เกิดการพิมพ์งานออกมา
   ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่คาดหมายไว้ได้

* เมื่อใช้คุณสมบัติรูปแบบการพิมพ์ทับ อาจมีบางแอพพลิเคชั่นที่พิมพ์พื้นหลังเป็นสีขาวก็อาจทำให้รูปแบบการพิมพ์ทับนั้นไม่เห็นผลได้  
   แอพลลิเคชั่นดังกล่าวนี้รวมถึง PowerPoint และ WordPad ด้วยเช่นกัน

* งานพิมพ์อาจออกมาในลักษณะที่เหลื่อมหรือทับซ้อนกันหากมีการเลือกจำนวนหน้าต่อแผ่น (หน้า) และระยะขอบ [มาตรฐาน]
   เมื่อพิมพ์เอกสารที่มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่การพิมพ์ที่กำหนดไว้สำหรับโปรแกรมควบคุมการพิมพ์นั้น
   หากเปิดปัญหาดังกล่าว ให้เลือก [ไม่มี] จากกลุ่มปุ่มตัวเลือก [ระยะขอบ] ในแท็บ [ตัวเลือกของภาพ]

* หากคุณยกเลิกงานที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการโดยผ่านโปรแกรมควบคุม แอพพลิเคชั่นอาจแสดงกล่องโต้ตอบที่มีข้อความเตือนขึ้นมา 
   อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใดในเครื่องพิมพ์ก็ตาม ในกรณีดังกล่าว
   ให้ดำเนินการต่อโดยไม่ต้องสนใจข้อความเตือนนั้น

* หากต้องการใช้คุณสมบัติ [จัดเก็บในโฟลเดอร์ทางไกล] คุณจำเป็นต้องมีหมายเลขโฟลเดอร์ผู้รับที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านไว้ล่วงหน้าก่อน
   สำหรับวิธีการสร้างโฟลเดอร์ โปรดดูที่คู่มือผู้ดูแลระบบ

- ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ลูกค้าใช้งานอยู่ เมื่อส่งออกการพิมพ์แบบ 2 ด้าน
  หน้าว่างสำหรับการปรับหน้าจะถูกแทรกโดยอัตโนมัติไปตามเงื่อนไขต่างๆ
  เช่น จำนวนสำเนาที่ระบุ
  ในกรณีนี้ การแทรกหน้าว่างจะถูกรวมไว้อยู่ในแอปพลิเคชัน
  คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าดังต่อไปนี้
  - ให้ตั้งค่า [ข้ามหน้าว่าง] ในแท็บ [ขั้นสูง] ไปที่ [เปิด]

* แม้ว่าจะได้เลือก [ข้ามหน้าว่าง] ไว้แล้วก็ตาม เครื่องอาจจะยังมีการพิมพ์หน้าว่างออกมาในกรณีต่อไปนี้
   - ในหน้ากระดาษมีแต่การเลื่อนบรรทัด
   - ในหน้ากระดาษมีแต่การเว้นวรรคหรือช่องว่าง
   - ในหน้ากระดาษมีแต่การเลื่อนบรรทัดและการเว้นวรรคหรือช่องว่าง
   - มีคำสั่งจากแอพพลิเคชั่นให้วาดพื้นหลังสีขาว

* สำหรับ Microsoft Word แม้ว่าจะมีการระบุ [ข้ามหน้าว่าง] เมื่อมีหน้าว่างรวมอยู่ในเอกสารแล้วก็ตาม แต่ก็อาจจะยังมีการพิมพ์หน้าว่างออกมา

* ปุ่ม [ยกเลิก] ในกล่องโต้ตอบ [ตั้งค่ารายละเอียดผู้ใช้]
   ในบางแอพพลิเคชั่น คุณอาจเห็นกล่องโต้ตอบที่มีข้อความเตือนปรากฏขึ้น
   หากคุณยกเลิกกล่องโต้ตอบ [ใส่รายละเอียดผู้ใช้]  ในขณะที่พิมพ์ด้วยการตั้งค่า [แสดงผู้ใช้สำหรับรายการเมื่อส่งงาน] ในกล่องโต้ตอบ [ตั้งค่ารายละเอียดผู้ใช้]
   กล่องโต้ตอบที่มีข้อความเตือนนี้อาจแสดงในรูปข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์
   ซึ่งในความเป็นจริงนั้นเครื่องพิมพ์ไม่มีปัญหาใดๆ

   ในกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการต่อโดยไม่ต้องสนใจข้อความเตือนนั้น

* หากตั้งค่า [การจัดคิว EMF] ในแท็บ [ขั้นสูง] ให้เป็น [ปิดใช้งาน] อาจทำให้เกิดปัญหาสำหรับเอกสารบางรายการที่มีโครงสร้างซับซ้อน
   เช่น ภาพพิมพ์ออกมาเพี้ยนและงานพิมพ์ล้มเหลว

* สำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นของไฟร์วอลล์นั้นจะไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลในการส่งแบบข้ามซับเน็ตได้
  ในการเรียกใช้ข้อมูลแบบข้ามซับเน็ตนั้น โปรดอย่าใช้การส่งแบบกระจาย และระบุที่อยู่โดยตรง

* หมายเหตุและข้อจำกัดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์-ไคลเอ็นต์
- ปัญหาสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์-ไคลเอ็นต์ (1)
   หากคุณใช้เครื่องพิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันและระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์กำลังอยู่ระหว่างการอัปเกรด
   อาจส่งผลให้มีข้อความที่ระบุให้มีการอัปเดตโปรแกรมควบคุมปรากฏขึ้นบนไคลเอ็นต์ และทำให้การพิมพ์ล้มเหลว
   ในกรณีดังกล่าว คุณจำเป็นต้องทำการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์บนไคลเอ็นต์ใหม่เพื่อให้สามารถพิมพ์ได้อีกครั้ง

- ปัญหาสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์-ไคลเอ็นต์ (2)
   สำหรับเซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมแบบไคลเอนต์ คุณอาจไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ได้
   ภายหลังการเพิ่มหรืออัพเกรดโปรแกรมควบคุมการพิมพ์บนเซิร์ฟเวอร์
   หากมีข้อความปรากฏขึ้นว่าจำเป็นต้องอัพเกรดโปรแกรมควบคุมการพิมพ์บนไคลเอนต์
   ซึ่งคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้โดยการตั้งค่าดังต่อไปนี้

   <เปลี่ยนการตั้งค่านโยบายกลุ่มบนเครื่องพีซีแบบไคลเอนต์>
   1. ลงชื่อเข้าระบบในเครื่องพีซีแบบไคลเอนต์ในฐานะผู้ดูแล
   2. เปิดพร้อมท์คำสั่งและพิมพ์ "gpedit.msc". เพื่อเปิด [ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายใน]
   3. เปิดทรีทางด้านซ้ายตามลำดับดังนี้
       [การกำหนดค่าผู้ใช้]
       [เทมเพลทการดูแลระบบ]
       [แผงควบคุม]
       [เครื่องพิมพ์]
   4. ดับเบิลคลิกที่ [ข้อควรทราบและข้อจำกัดในการพิมพ์] จากบานหน้าต่างด้านขวา
   5. คลิกปุ่มตัวเลือก [ปิดใช้งาน]
   6. คลิก [ตกลง] เพื่อปิดหน้าต่าง
   7. ปิด [ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายใน]

* ข้อจำกัดสำหรับการพิมพ์ที่มีการตั้งค่าตัวเลือกลวดเย็บและการเจาะรูในคราวเดียวกัน
   สำหรับกระดาษบางขนาด คุณอาจไม่สามารถใช้งานตัวเลือกลวดเย็บและการเจาะรูได้
   หากมีการกำหนดให้ใช้ตัวเลือกลวดเย็บ 1 อันพร้อมกับการเจาะรูในคราวเดียวกัน

* การตั้งค่าการเลือกสีงานพิมพ์จากแอพพลิเคชั่น
   หากต้องการพิมพ์สีจากแอพพลิเคชั่นของ Windows Store ให้ไปที่
   [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] บนเดสก์ท็อปของ Windows จากนั้นให้คลิกขวา
   ที่เครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อเลือก [กำหนดลักษณะการพิมพ์] และให้ตรวจดูว่า
   [เลือกสีงานพิมพ์] ที่อยู่ในแท็บ [กระดาษ/เอาท์พุต] ของกล่องโต้ตอบ
   [กำหนดลักษณะการพิมพ์] นั้นถูกตั้งไปไว้ที่ [สี] แล้ว
   หากการตั้งค่าของ [เลือกสีงานพิมพ์] บนแท็บ [กระดาษ/เอาท์พุต] ของกล่องโต้ตอบ
   [กำหนดลักษณะการพิมพ์] ยังคงเป็น [สีขาวดำ] จะทำให้เอาท์พุตที่ออกมากลายเป็น
   สีขาวดำแม้ว่าคุณจะได้ระบุการเลือกสีงานพิมพ์ไว้เป็น [สี] ในหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์
   ที่ปรากฏภายหลังการเลือกเครื่องพิมพ์จากทางลัดของอุปกรณ์แล้วก็ตาม

* ข้อจำกัดเกี่ยวกับ Adobe Acrobat/Reader
   หากคุณระบุจำนวนหน้าไว้ที่ [2] หรือมากกว่านั้นสำหรับช่อง [ชุด] ในกล่องโต้ตอบ [พิมพ์] สำหรับ Adobe Acrobat/Reader เครื่องอาจไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้ตามปกติ

* Microsoft Outlook
  ในการพิมพ์หมายกำหนดการ ส่วนที่จะต้องพิมพ์เป็นรูปแบบสีอาจถูกพิมพ์ออกมาในรูปแบบขาว-ดำ
  เมื่อมีการใช้ผงหมึกสีในการสร้างเฉดสีเทา มิเตอร์จะนับงานนั้นเป็นการพิมพ์สี
 
  ในกรณีดังกล่าว คุณจะสามารถป้องกันปัญหาได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
  1. ปิด Outlook
  2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ใน [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] และเปิด [กำหนดลักษณะการพิมพ์]
  3. คลิกปุ่ม [ตกลง] เพื่อปิด [กำหนดลักษณะการพิมพ์]

  ในกรณีที่ใช้ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน ผู้ใช้รายใหม่ของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันจะสามารถป้องกันปัญหาได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้ (การดำเนินการนี้สามารถทำได้โดยผู้ดูแลเท่านั้น)
  1. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ใน [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] แล้วเปิด [คุณสมบัติเครื่องพิมพ์]
  2. ไปที่แท็บ [ขั้นสูง] และเปิด [ค่าเริ่มต้นการพิมพ์]
  3. คลิกที่ปุ่ม [ตกลง] เพื่อปิด [ค่าเริ่มต้นการพิมพ์]
  4. ปิด [คุณสมบัติเครื่องพิมพ์]

---------------------------------------------------
5. การอัพเดตซอฟต์แวร์
---------------------------------------------------
    คุณสามารถตรวจสอบซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของเรา

        https://fujifilm.com/fbglobal

    ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร

--------------------------------------------------------------------------------
Microsoft, Windows, Windows Server, Word, Excel, PowerPoint,
Microsoft Edge, Outlook และ Visio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของหรือเครื่องหมายการค้า
ของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

Adobe, Acrobat และ Reader เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ
Adobe ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

ApeosWare เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM Business Innovation Corp.

ชื่ออื่นๆ ของผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัท
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแต่ละบริษัทนั้น

libjpeg 6b
----------
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

(C) FUJIFILM Business Innovation Corp. 2020-2023
